<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.842" y1="8.89" x2="64.75" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.75" y1="8.89" x2="64.75" y2="30.404" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.75" y1="30.404" x2="5.842" y2="30.531" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.842" y1="30.531" x2="5.842" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<hole x="9.525" y="27.305" drill="3.199890625"/>
<text>i2C 4-COND</text>
<text>EPHYS ONLY!</text>
<text>ADAFRUIT METRO MINI
(no ephys)</text>
<text>BEAM BREAK</text>
<text>BEAM BREAK</text>
<text>A. Sugden v1.0</text>
<text>BeBox</text>
<text>ENCODER</text>
</plain>
<libraries>
<library name="2590">
<description>&lt;Development Boards &amp; Kits - AVR Adafruit Metro Mini 328 - 5V 16MHz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2590">
<description>&lt;b&gt;Adafruit Metro Mini&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SJ-435107RS">
<packages>
<package name="CUI_SJ-435107RS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="AXIAL-0.3">
</package>
<package name="GP1A57HR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="2590" package="2590" value="2590">
<attribute name="ALLIED_NUMBER" value="70929194"/>
<attribute name="ALLIED_PRICE-STOCK" value="https://www.alliedelec.com/adafruit-industries-2590/70929194/"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Development Boards &amp; Kits - AVR Adafruit Metro Mini 328 - 5V 16MHz"/>
<attribute name="HEIGHT" value="4mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Adafruit"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="2590"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="485-2590"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=485-2590"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value="1245512"/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value="http://uk.rs-online.com/web/p/products/1245512"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="SJ-435107RS" package="CUI_SJ-435107RS" value="SJ-435107RS">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 3.5 mm Right Angle Shielded _0.141, 1/8, Mini Plug_ Female HeadPhone Jack "/>
<attribute name="MF" value="CUI"/>
<attribute name="MP" value="SJ-435107RS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="1.04 USD"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="SJ-435107RS" package="CUI_SJ-435107RS" value="SJ-435107RS">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 3.5 mm Right Angle Shielded _0.141, 1/8, Mini Plug_ Female HeadPhone Jack "/>
<attribute name="MF" value="CUI"/>
<attribute name="MP" value="SJ-435107RS"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="1.04 USD"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="SparkFun" package="GP1A57HR" value="GP1A57HR"/>
<element name="U2" library="SparkFun" package="GP1A57HR" value="GP1A57HR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
