<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="0" x2="24.125" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.125" y1="0" x2="24.125" y2="33.852" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.125" y1="33.852" x2="2" y2="33.852" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="33.852" x2="2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>ATtiny Header SMD</text>
<text>25/45/85</text>
<text>SMD Redesign r2.1 Wxll</text>
<text>ATtiny
25/45/85</text>
<text>GND</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>PB5</text>
<text>PB2</text>
<text>PB1</text>
<text>PB0</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RESONATOR-PTH">
</package>
<package name="1X04">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="avr">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RESET" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="CRYSTAL" library="SparkFun" package="RESONATOR-PTH" value="8MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M4718"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="C8M000000L004"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="17F2165"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY/SPRAGUE"/>
<attribute name="MPN" value="1C20Z5U104M050B"/>
</element>
<element name="IC1" library="avr" package="DIL08" value="ATtiny13V">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68T3519"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY13V-10PU"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="54T4432"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="100YXF100MEFC12.5X20"/>
</element>
<element name="ISP" library="con-harting-ml" package="ML6" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38K0259"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="MCF 0.5W 10K"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="CRYSTAL" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="CRYSTAL" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="CRYSTAL" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
