<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.35" y1="5.08" x2="72.3775" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.3775" y1="5.08" x2="72.39" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="7.62" x2="74.93" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="10.16" x2="74.93" y2="42.926" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="42.926" x2="72.3775" y2="45.4785" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.3775" y1="45.4785" x2="72.39" y2="55.499" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="55.499" x2="72.3775" y2="56.8835" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.3775" y1="56.8835" x2="70.917" y2="58.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.917" y1="58.41" x2="6.35" y2="58.41" width="0" layer="20"/>
<text>Arduino Leonardo UEXT 3.3V</text>
<text>Arduino Leonardo UEXT 3.3V</text>
<wire x1="6.35" y1="58.42" x2="6.35" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
<text>SSEL</text>
<text>1</text>
<text>10</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X08-BIG">
</package>
<package name="1X06-BIG">
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
<package name="ARDUINOR3_ICSP_NODIM">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="EVQ-Q2">
</package>
<package name="1X10-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bss138_10">
<description>&lt;b&gt;Fairchild BSS138 Field Effect Transistor&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Version 1.0&lt;br&gt;
&amp;copy; 2015 Samuel Lourenço</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23 Plastic Small Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-10">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OSHW">
<packages>
<package name="OSHW_8X200_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X08-BIG" value=""/>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X08-BIG" value=""/>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X06-BIG" value=""/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="adafruit" package="ARDUINOR3_ICSP_NODIM" value="ARDUINO_R3_ICSP_NODIM"/>
<element name="Q1" library="bss138_10" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="bss138_10" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="bss138_10" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q4" library="bss138_10" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q5" library="bss138_10" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q6" library="bss138_10" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q7" library="bss138_10" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q8" library="bss138_10" package="SOT23" value="BSS138">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R0" library="adafruit" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R11" library="adafruit" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R13" library="adafruit" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R15" library="adafruit" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R7" library="adafruit" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R9" library="adafruit" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="adafruit" package="EVQ-Q2" value="SPST_TACT-EVQQ2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="PINHD-1X10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="con-3m" package="PAK100/2500-10" value="2510-">
<attribute name="OC_NEWARK" value="46F4725"/>
<attribute name="MPN" value="2510-6002UB"/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9838244"/>
</element>
<element name="U$2" library="OSHW" package="OSHW_8X200_NOTEXT" value=""/>
<element name="U$3" library="OSHW" package="OSHW_8X200_NOTEXT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="3V"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="Q8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="5V"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="M1" pad="5V_ICSP"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CH1">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="XH1">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="CH2">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="XH2">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="MOSI"/>
</signal>
<signal name="XH3">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="GND@3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="B"/>
<contactref element="RESET" pad="B'"/>
<contactref element="M1" pad="GND@1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="M1" pad="GND@2"/>
<contactref element="M1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="M1" pad="D7"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="M1" pad="D6"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="M1" pad="D5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="M1" pad="D4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="M1" pad="SCL"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="M1" pad="SDA"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="M1" pad="AREF"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="M1" pad="D12"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="M1" pad="D11"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="M1" pad="D9"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CH0">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="M1" pad="VIN"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="M1" pad="RESET"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="RESET" pad="A"/>
<contactref element="RESET" pad="A'"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="M1" pad="IOREF"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="M1" pad="RESERVED"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="M1" pad="A5"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="M1" pad="A4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="M1" pad="A3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="M1" pad="A2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="M1" pad="A1"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="M1" pad="A0"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="M1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="CH3">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="M1" pad="D8"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="XH0">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="D10"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CH5">
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XH5">
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="M1" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="CH6">
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XH6">
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="M1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="XH7">
<contactref element="Q8" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="M1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="CH4">
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CH7">
<contactref element="Q8" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XH4">
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="D2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
