<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>H1</text>
<text>H2</text>
<text>H3</text>
<text>RECR.US</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>5V T H3 H2 H1 GND</text>
<text>55mm Motor
Badass 45XX</text>
<text>Rev -
7/25/2023</text>
<text>75mm Hole
Pattern</text>
<text>45°</text>
<text>45°</text>
<text>15°</text>
<hole x="-26.5165" y="26.5165" drill="4.3"/>
<hole x="-26.5165" y="-26.5165" drill="4.3"/>
<hole x="-36.2222" y="-9.7057" drill="4.3"/>
<wire x1="-13.439840625" y1="24.56441875" x2="-14.939840625" y2="30.1625" width="0" layer="20" curve="150.00006"/>
<wire x1="-14.939840625" y1="30.1625" x2="-26.97913125" y2="30.1625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-26.97913125" y1="30.1625" x2="-28.36268125" y2="29.60673125" width="0" layer="20" curve="43.77058"/>
<wire x1="-28.36268125" y1="29.60673125" x2="-28.36268125" y2="-29.60673125" width="0" layer="20" curve="92.45882"/>
<wire x1="-28.36268125" y1="-29.60673125" x2="-26.97913125" y2="-30.1625" width="0" layer="20" curve="43.77058"/>
<wire x1="-26.97913125" y1="-30.1625" x2="-14.939840625" y2="-30.1625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-14.939840625" y1="-30.1625" x2="-13.49405" y2="-24.53386875" width="0" layer="20" curve="151.18848"/>
<wire x1="-13.439840625" y1="24.56441875" x2="-13.49405" y2="-24.53386875" width="0" layer="20" curve="122.50425"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Hall Effect Snesor">
<packages>
<package name="DRV5011ADLPGM-FOOTPRINT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ECEA0JKS470">
<packages>
<package name="CAPPRD200W45D500H500">
</package>
</packages>
</library>
<library name="NXRT15XH103FA1B030">
<packages>
<package name="THERM_NXRT15XH103FA1B030">
</package>
</packages>
</library>
<library name="B6B-ZR_LF__SN_">
<packages>
<package name="JST_B6B-ZR(LF)(SN)">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="ECEA0JKS470" package="CAPPRD200W45D500H500" value="47uF">
<attribute name="A_MAX" value="5"/>
<attribute name="B_MAX" value="0.5"/>
<attribute name="B_NOM" value="0.45"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="KS-A"/>
<attribute name="D_NOM" value="5"/>
<attribute name="E_NOM" value="2"/>
<attribute name="MF" value="PANASONIC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="28-FEB-20"/>
</element>
<element name="RT1" library="NXRT15XH103FA1B030" package="THERM_NXRT15XH103FA1B030" value="10k">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Murata"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="7.5 mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="N/A"/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC-7351B"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="Hall Effect Snesor" package="DRV5011ADLPGM-FOOTPRINT" value="DRV5011ADLPGM"/>
<element name="U$5" library="Hall Effect Snesor" package="DRV5011ADLPGM-FOOTPRINT" value="DRV5011ADLPGM"/>
<element name="U$6" library="Hall Effect Snesor" package="DRV5011ADLPGM-FOOTPRINT" value="DRV5011ADLPGM"/>
<element name="J1" library="B6B-ZR_LF__SN_" package="JST_B6B-ZR(LF)(SN)" value="B6B-ZR(LF)(SN)">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" ZR Series 1.5 mm Pitch 6 Position Through Hole Top Entry Shrouded Header "/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="4.5mm"/>
<attribute name="MF" value="JST Sales"/>
<attribute name="MP" value="B6B-ZR_LF__SN_"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="N"/>
<contactref element="RT1" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="GND"/>
<contactref element="U$5" pad="GND"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C1" pad="P"/>
<contactref element="U$6" pad="VCC"/>
<contactref element="U$5" pad="VCC"/>
<contactref element="U$4" pad="VCC"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RT1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="HALL3">
<contactref element="U$6" pad="OUT"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HALL2">
<contactref element="U$5" pad="OUT"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HALL1">
<contactref element="U$4" pad="OUT"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
