<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-5.715" y1="32.385" x2="-3.81" y2="34.29" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-3.81" y1="34.29" x2="-3.81" y2="82.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.81" y1="82.55" x2="-5.705" y2="84.445" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-5.705" y1="84.445" x2="-18.425" y2="84.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-18.425" y1="84.445" x2="-20.32" y2="82.55" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.32" y1="82.55" x2="-20.32" y2="34.29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-20.32" y1="34.29" x2="-18.415" y2="32.385" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-18.415" y1="32.385" x2="-5.715" y2="32.385" width="0" layer="20"/>
<text>0</text>
<text>Vs</text>
<text>W</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>cc-by-sa</text>
<text>Émilie Gillet</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="AVR_ICSP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot-alps">
<packages>
<package name="ALPS_POT_VERTICAL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="AVR_ICSP" value="M05X2PTH"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="AVR_ICSP" value="M05X2PTH"/>
<element name="R23" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10kB"/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="pot-alps" package="ALPS_POT_VERTICAL" value="10kB"/>
<element name="JP4" library="SparkFun" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="R23" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="R23" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="VEE">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
