<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>TXD</text>
<text>CHP</text>
<text>RST</text>
<text>3V3</text>
<text>RXD</text>
<text>IO0</text>
<text>IO2</text>
<text>GND</text>
<wire x1="0.635" y1="0.635" x2="22.225" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.225" y1="0.635" x2="22.225" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.225" y1="15.875" x2="0.635" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="15.875" x2="0.635" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>ESP8266
Rev 1.1
01/2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="djabi">
<packages>
<package name="0603">
<description>SMD 0603 package</description>
</package>
<package name="LED-0805">
</package>
<package name="ESP8266-01">
<description>ESP8266-01 module</description>
</package>
<package name="H8-2.54">
<description>Mail Header 8p. &lt;br&gt;
Copy from speed-OPL-connector.lbr</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="djabi" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="djabi" package="0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="djabi" package="LED-0805" value="RED/PWR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="djabi" package="LED-0805" value="GREEN/TX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="djabi" package="ESP8266-01" value="ESP8266-01">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="djabi" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="djabi" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="djabi" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="djabi" package="0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="djabi" package="0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="djabi" package="0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="djabi" package="H8-2.54" value="8p-2.54">
<attribute name="MPN" value="P125-1108A1BS116A1"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="djabi" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="djabi" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="M1" pad="RST"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CH_PD">
<contactref element="M1" pad="CH_PD"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UTXD">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="-"/>
<contactref element="M1" pad="UTXD"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="URXD">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="M1" pad="URXD"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="M1" pad="GPIO0"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="M1" pad="GPIO2"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="D1" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="M1" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D2" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
