(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.6-c6e7f7d~87~ubuntu20.04.1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 115)
    (zones 0)
    (modules 15)
    (nets 35)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 5 5)
    (pad_drill 5)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "../Gerbers/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 2 row0)
  (net 3 row1)
  (net 4 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 5 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 6 row2)
  (net 7 "Net-(D4-Pad2)")
  (net 8 "Net-(D5-Pad2)")
  (net 9 "Net-(D6-Pad2)")
  (net 10 GND)
  (net 11 BAT)
  (net 12 PowerToggle)
  (net 13 "Net-(SW2-Pad1)")
  (net 14 col0)
  (net 15 "Net-(SW3-Pad1)")
  (net 16 "Net-(SW4-Pad1)")
  (net 17 col1)
  (net 18 "Net-(SW5-Pad1)")
  (net 19 "Net-(SW6-Pad1)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad22)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 23 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 24 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 25 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 26 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 27 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 28 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 29 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 30 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 31 "Net-(U1-Pad20)")
  (net 32 "Net-(U1-Pad23)")
  (net 33 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 34 "Net-(SW1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net BAT)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(D4-Pad2)")
    (add_net "Net-(D5-Pad2)")
    (add_net "Net-(D6-Pad2)")
    (add_net "Net-(SW1-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW2-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW3-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW4-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW5-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW6-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad20)")
    (add_net "Net-(U1-Pad22)")
    (add_net "Net-(U1-Pad23)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
    (add_net PowerToggle)
    (add_net col0)
    (add_net col1)
    (add_net row0)
    (add_net row1)
    (add_net row2)
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:Nidec_Copal-CUS-12TB-MFG (layer B.Cu) (tedit 5F6811FD)
    (at 132.65625 72.75 90)
    (fp_text reference SW0 (at -2.8125 3 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CUS-12TB (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad ~ np_thru_hole circle (at -1.5 0.75 90) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ np_thru_hole circle (at 1.5 0.75 90) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 smd rect (at -2.25 2.5 90) (size 0.7 1.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 BAT))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 2.5 90) (size 0.7 1.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 PowerToggle))
    (pad 3 smd rect (at 2.25 2.5 90) (size 0.7 1.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 4 smd rect (at -3.65 1.8 90) (size 1 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 5 smd rect (at 3.65 1.8 90) (size 1 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 6 smd rect (at -3.65 -0.3 90) (size 1 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 7 smd rect (at 3.65 -0.3 90) (size 1 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (model eec.models/Nidec_Copal_-_CUS-12TB.step
      (offset (xyz 0 -19.30399971008301 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:nice_nano_no_middle_socket (layer B.Cu) (tedit 5F68114A)
    (at 159.5625 75.375 270)
    (fp_text reference U1 (at 0 -1.625 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value nice_nano_no_middle (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user 011 (at 7.56 -10.35 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 106 (at 12.64 -10.32 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 009 (at 12.72 5.55 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user %R (at -1.31 7.53 270) (layer B.Fab))
    (fp_text user REF** (at -19.42 7.53 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user %R (at -1.31 7.53 90) (layer B.Fab))
    (fp_text user REF** (at -19.42 7.53 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user nice!nano (at -0.62 2.18 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 010 (at 10.03 10.42 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 115 (at 0.02 10.37 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 002 (at -2.59 5.92 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 029 (at 2.4 5.86 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user RAW (at -15.2 10.34 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user GND (at -7.66 -10.37 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user RST (at -10.38 10.31 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user VCC (at -7.57 5.92 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 031 (at -5.17 10.34 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 113 (at 5.04 10.14 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 111 (at 7.65 5.83 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 104 (at 10.2 -6.16 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 100 (at 5.04 -6.1 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 024 (at 2.61 -10.35 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 022 (at -0.11 -6.02 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user GND (at -10.12 -5.9 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 017 (at -5.25 -6.04 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 020 (at -2.56 -10.32 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 008 (at -12.62 -10.21 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user 006 (at -15.2 -5.73 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user B- (at -17.92 -10.18 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user B+ (at -16.58 7.82 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user GND (at -12.78 5.74 180) (layer B.SilkS))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 12.69 -7.66 180) (size 1.19 1.19) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -3.82 -6.01 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 2 smd rect (at -13.98 -6.01 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 10 smd rect (at 6.34 -6.01 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 4 smd rect (at -8.9 -6.01 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 12 smd rect (at 11.42 -6.01 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 1 smd rect (at -16.52 -9.31 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 5 smd rect (at -6.36 -9.31 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 3 smd rect (at -11.44 -9.31 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 7 smd rect (at -1.28 -9.31 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 9 smd rect (at 3.8 -9.31 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 11 smd rect (at 8.88 -9.31 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 13 smd rect (at 13.96 -9.31 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 8 smd rect (at 1.26 -6.01 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -15.25 -7.66 180) (size 1.19 1.19) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 12.66 7.53 180) (size 1.19 1.19) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 21 smd rect (at -3.85 9.18 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 PowerToggle))
    (pad 25 smd rect (at -14.01 9.18 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 BAT))
    (pad 17 smd rect (at 6.31 9.18 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 row2))
    (pad 23 smd rect (at -8.93 9.18 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 "Net-(U1-Pad23)"))
    (pad 15 smd rect (at 11.39 9.18 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 row0))
    (pad 26 smd rect (at -16.55 5.88 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 BAT))
    (pad 22 smd rect (at -6.39 5.88 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 "Net-(U1-Pad22)"))
    (pad 24 smd rect (at -11.47 5.88 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 20 smd rect (at -1.31 5.88 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 "Net-(U1-Pad20)"))
    (pad 18 smd rect (at 3.77 5.88 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 col0))
    (pad 16 smd rect (at 8.85 5.88 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 row1))
    (pad 14 smd rect (at 13.93 5.88 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 19 smd rect (at 1.23 9.18 180) (size 1.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 col1))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -15.28 7.53 180) (size 1.19 1.19) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
    (model /Users/danny/Documents/proj/custom-keyboard/kicad-libs/3d_models/ArduinoProMicro.wrl
      (offset (xyz -13.96999979019165 -7.619999885559082 -5.841999912261963))
      (scale (xyz 0.395 0.395 0.395))
      (rotate (xyz 90 180 180))
    )
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:JST-S2B-PH-K-SLFSN-0-0-0 (layer B.Cu) (tedit 5F681103)
    (at 177.28125 69.75 180)
    (fp_text reference J1 (at -2.95 4.6 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value S2B-PH-K-SLFSN (at 5.74 8.65 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole circle (at 1 2.45 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu)
      (net 11 BAT))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1 2.45 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu)
      (net 10 GND))
    (model eec1.models/JST_-_S2B-PH-K-S.step
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diode_SMD:D_SOD-123F (layer F.Cu) (tedit 587F7769)
    (at 158.15625 57.9375 180)
    (descr D_SOD-123F)
    (tags D_SOD-123F)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at -0.127 -1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -0.127 -1.905) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4 0 180) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0 180) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 row0))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123F.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diode_SMD:D_SOD-123F (layer F.Cu) (tedit 587F7769)
    (at 133.96875 81.09375 270)
    (descr D_SOD-123F)
    (tags D_SOD-123F)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at -0.127 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -0.127 -1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4 0 270) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0 270) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 row1))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123F.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diode_SMD:D_SOD-123F (layer F.Cu) (tedit 587F7769)
    (at 134.25 61.59375 90)
    (descr D_SOD-123F)
    (tags D_SOD-123F)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at -0.127 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -0.127 -1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4 0 90) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0 90) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 row2))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123F.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diode_SMD:D_SOD-123F (layer F.Cu) (tedit 587F7769)
    (at 171.9375 81.46875 270)
    (descr D_SOD-123F)
    (tags D_SOD-123F)
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at -0.127 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -0.127 -1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4 0 270) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(D4-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0 270) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 row0))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123F.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diode_SMD:D_SOD-123F (layer F.Cu) (tedit 587F7769)
    (at 172.5 62.24375 90)
    (descr D_SOD-123F)
    (tags D_SOD-123F)
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at -0.127 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.1 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -0.127 -1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4 0 90) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D5-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0 90) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 row1))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123F.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diode_SMD:D_SOD-123F (layer F.Cu) (tedit 587F7769)
    (at 158.15625 76.59375 180)
    (descr D_SOD-123F)
    (tags D_SOD-123F)
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at -0.127 -1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.1) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -0.127 -1.905) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.4 0 180) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(D6-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0 180) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 row2))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123F.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:Kailh_PG1353 (layer F.Cu) (tedit 5F67D6F0)
    (at 138.84375 62.04375)
    (fp_text reference SW1 (at -0.23 -4.33) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_SPST (at 0.37 -8.53) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 5 5) (drill 5) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.8 -5) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 col0))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.9 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.15 5) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 "Net-(SW1-Pad1)"))
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:Kailh_PG1353 (layer F.Cu) (tedit 5F67D6F0)
    (at 157.89375 62.04375 270)
    (fp_text reference SW3 (at -0.23 -4.33 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_SPST (at 0.37 -8.53 90) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0 270) (size 5 5) (drill 5) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.8 -5 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 col0))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.9 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.15 5 270) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(SW3-Pad1)"))
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:Kailh_PG1353 (layer F.Cu) (tedit 5F67D6F0)
    (at 138.84375 81.09375)
    (fp_text reference SW2 (at -0.23 -4.33) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_SPST (at 0.37 -8.53) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 5 5) (drill 5) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.8 -5) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 col0))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.9 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.15 5) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(SW2-Pad1)"))
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:Kailh_PG1353 (layer F.Cu) (tedit 5F67D6F0)
    (at 176.94375 81.09375)
    (fp_text reference SW5 (at -0.23 -4.33) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_SPST (at 0.37 -8.53) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 5 5) (drill 5) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.8 -5) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 col1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.9 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(D4-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.15 5) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(SW5-Pad1)"))
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:Kailh_PG1353 (layer F.Cu) (tedit 5F67D6F0)
    (at 176.94375 62.04375)
    (fp_text reference SW6 (at -0.23 -4.33) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_SPST (at 0.37 -8.53) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 5 5) (drill 5) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.8 -5) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 col1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.9 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(D5-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.15 5) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(SW6-Pad1)"))
  )
  (module MXHHKBLE_KiCAD:Kailh_PG1353 (layer F.Cu) (tedit 5F67D6F0)
    (at 157.89375 81.09375 270)
    (fp_text reference SW4 (at -0.23 -4.33 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_SPST (at 0.37 -8.53 90) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0 270) (size 5 5) (drill 5) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at 3.8 -5 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 col1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.9 0 270) (size 1.75 1.75) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(D6-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.15 5 270) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(SW4-Pad1)"))
  )
  (gr_line (start 130 93) (end 130 54) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 187.03125 93) (end 129.75 93.09375) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 187 54) (end 187 93) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 130 54) (end 187 54) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (zone (net 10) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 191.625 52.78125) (xy 189 104.34375) (xy 100.96875 96.28125) (xy 122.34375 31.21875)
      )
    )
  )
  (zone (net 10) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 194.25 46.875) (xy 193.59375 105) (xy 105.375 98.71875) (xy 111.375 45.1875)
      )
    )
  )
)
