<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="90.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.15" y1="0" x2="90.15" y2="72.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.15" y1="72.06" x2="0" y2="72.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="72.06" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>555 Timer Atari Punk Console</text>
<text>hacked by mraureliusr</text>
<text>@FrozenElecBlog</text>
<text>MrAureliusR</text>
</plain>
<libraries>
<library name="NE555P">
<packages>
<package name="DIP254P762X508-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DCJACK_2MM_PTH">
<description>DJ Jack 2.0mm PTH Right-Angle</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="STX3100">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="SOD-123">
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="79XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3RP/1610N">
<description>&lt;b&gt;16mm Potentiometer&lt;/b&gt; one level&lt;p&gt;
Source: http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_2.html</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LM741CN">
<packages>
<package name="DIP254P762X508-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="SML1206">
<description>&lt;b&gt;SML10XXKH-TR (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10R3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10E3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER REDSUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10O3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;PURE YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10OY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10AG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10BG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;BLUE GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PB1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10CW1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;

Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-1206/dstr0094.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX500_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="logo">
<description>&lt;b&gt;Electronic logos&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="ESD_10.00">
<description>&lt;b&gt;Logo ESD 10 mm&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="NE555P" package="DIP254P762X508-8" value="NE555P">
<attribute name="PACKAGE" value="PDIP-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="60K6706"/>
<attribute name="MPN" value="NE555P"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9589899"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="NE555P" package="DIP254P762X508-8" value="NE555P">
<attribute name="PACKAGE" value="PDIP-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="60K6706"/>
<attribute name="MPN" value="NE555P"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9589899"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="adafruit" package="DCJACK_2MM_PTH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="v-reg" package="79XXL" value="7809">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C1206" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C1206" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="M1206" value="500Ω">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="M1206" value="10KΩ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="M1206" value="4.7KΩ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="pot" package="3RP/1610N" value="50KΩ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="pot" package="3RP/1610N" value="50KΩ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="adafruit" package="STX3100" value="STEREOJACK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="E5-10,5" value="1000uF"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="E5-10,5" value="470uF"/>
<element name="D1" library="adafruit" package="SOD-123" value=""/>
<element name="C6" library="adafruit" package="C1206" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C1206" value="0.1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="LM741CN" package="DIP254P762X508-8" value="LM741CN">
<attribute name="PACKAGE" value="8-DIP"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K3586"/>
<attribute name="MPN" value="LM741CN"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="National Semiconductor"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9486780"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="M1206" value="10KΩ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="M1206" value="10KΩ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C1206" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="SML1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="M1206" value="220Ω">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX500_NOTEXT" value=""/>
<element name="U$2" library="logo" package="ESD_10.00" value=""/>
<element name="R9" library="adafruit" package="M1206" value="2KΩ">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C1206" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="CN1" pad="PWR"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="CN1" pad="GNDBREAK"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
