<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.588" y1="3.81" x2="43.668" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.668" y1="3.81" x2="43.668" y2="15.672" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.668" y1="15.672" x2="5.588" y2="15.672" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.588" y1="15.672" x2="5.588" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="AC Light Board">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3W_15R">
</package>
<package name="110V_ACIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="AC Light Board" package="C0603" value="0603LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="AC Light Board" package="C0603" value="0603LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="AC Light Board" package="3W_15R" value="3W_15R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="AC Light Board" package="3W_15R" value="3W_15R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="AC Light Board" package="110V_ACIN" value="110V_AC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="AC Light Board" package="110V_ACIN" value="110V_AC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="1.L1"/>
<contactref element="J2" pad="1.L1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1.L"/>
<contactref element="J2" pad="1.L"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
