<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="34.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.27" y1="0" x2="34.27" y2="64.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.27" y1="64.44" x2="0" y2="64.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="64.44" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MT Grenade</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C5B2.5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 2.5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOCKET-14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-fet">
<description>&lt;b&gt;Field Effect Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
Symbols changed according to IEC617&lt;p&gt; 
All types, packages and assignment to symbols and pins checked&lt;p&gt;
Package outlines partly checked&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
JFET = junction FET&lt;p&gt;
IGBT-x = insulated gate bipolar transistor&lt;p&gt;
x=N: NPN; x=P: PNP&lt;p&gt;
IGFET-mc-nnn; (IGFET=insulated gate field effect transistor)&lt;P&gt;
m=D: depletion mode (Verdr&amp;auml;ngungstyp)&lt;p&gt;
m=E: enhancement mode (Anreicherungstyp)&lt;p&gt;
c: N=N-channel; P=P-Channel&lt;p&gt;
GDSB: gate, drain, source, bulk&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
by R. Vogg  15.March.2002</description>
<packages>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EDG-04">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BATT" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0.1uF"/>
<element name="FIRE" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="IC1" library="ic-package" package="SOCKET-14" value=""/>
<element name="IR1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="IR2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="IR3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="IR4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="PIE" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-fet" package="DIL04" value="IRLD110"/>
<element name="Q2" library="transistor-fet" package="DIL04" value="IRLD110"/>
<element name="S1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="SW1" library="special" package="EDG-04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="5V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IR4" pad="A"/>
<contactref element="IR1" pad="A"/>
<contactref element="S1" pad="A"/>
<contactref element="S4" pad="A"/>
<contactref element="BATT" pad="1"/>
<contactref element="IR2" pad="A"/>
<contactref element="IR3" pad="A"/>
<contactref element="S2" pad="A"/>
<contactref element="S3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="PIE" pad="2"/>
<contactref element="FIRE" pad="2"/>
<contactref element="BATT" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="IR1" pad="K"/>
<contactref element="IR2" pad="K"/>
<contactref element="IR3" pad="K"/>
<contactref element="IR4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S1" pad="K"/>
<contactref element="S4" pad="K"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="K"/>
<contactref element="S2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="PIE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="FIRE" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SW1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SW1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
