<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="81.28" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="81.28" x2="0" y2="81.28" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="81.28" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.175"/>
<hole x="33.02" y="2.54" drill="3.175"/>
<hole x="2.54" y="78.74" drill="3.175"/>
<hole x="33.02" y="78.74" drill="3.175"/>
<text>BT-RX</text>
<text>BT-TX</text>
<text>GND</text>
<text>3V</text>
<text>3V</text>
<text>GND</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>3V</text>
<text>GND</text>
<text>LIS3DH</text>
<text>Adafruit
Feather</text>
<text>Gears 'n Genes
Accelerometer</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MG-Eagle_v1">
<packages>
<package name="ADAFRUIT_FEATHER">
</package>
<package name="ASM_LIS3DH_ADAFRUIT">
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="2X2-SHROUDED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="MG-Eagle_v1" package="ADAFRUIT_FEATHER" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ASM1" library="MG-Eagle_v1" package="ASM_LIS3DH_ADAFRUIT" value="LIS3DH"/>
<element name="J1" library="MG-Eagle_v1" package="1X04" value="HC06">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-09696"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="MG-Eagle_v1" package="2X2-SHROUDED" value="PWR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="GND@16"/>
<contactref element="U1" pad="GND@4"/>
<contactref element="ASM1" pad="P3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U1" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U1" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="SDA"/>
<contactref element="ASM1" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="SCL"/>
<contactref element="ASM1" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="BT-TX">
<contactref element="U1" pad="D10"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT-RX">
<contactref element="U1" pad="D11"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="U1" pad="3V3"/>
<contactref element="ASM1" pad="P1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ASM1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ASM1" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ASM1" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="ASM1" pad="P8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
