<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.2225" y1="0.9525" x2="19.685" y2="0.9525" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="0.9525" x2="19.685" y2="20.6375" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="20.6375" x2="2.2225" y2="20.6375" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="2.2225" y1="20.6375" x2="2.2225" y2="0.9525" width="0.4064" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="3.81" drill="0.9"/>
<hole x="16.1925" y="17.78" drill="0.9"/>
<hole x="16.51" y="3.81" drill="0.9"/>
<text>Vin</text>
<text>Vout</text>
<text>C1</text>
<text>IC</text>
<text>C2</text>
<text>GND</text>
<hole x="16.1925" y="10.795" drill="0.9"/>
<text>GND</text>
<text>C1,C2=1uF 1206
IC=XC6206P332

Vin = 4-7 V
Vout=3.3V</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
