<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="66" x2="0" y2="66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="66" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="18.415" y="3.81" drill="3"/>
<hole x="96.52" y="3.81" drill="3"/>
<hole x="96.52" y="62.23" drill="3"/>
<hole x="18.415" y="62.23" drill="3"/>
<text>Propeller Platform
(C) 2016 Marco Maccaferri</text>
</plain>
<libraries>
<library name="maccasoft">
<packages>
<package name="USB-B">
<description>&lt;b&gt;USB B TYPE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="TL1105">
<description>&lt;b&gt;TACT SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://dkc3.digikey.com/Media/PDF/Data%20Sheets/E-Switch%20PDFs/TL1105%20Series.pdf</description>
</package>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PJ-102A">
</package>
<package name="E2,5-6">
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20B">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="maccasoft" package="USB-B" value="USB_B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="maccasoft" package="DIL20" value="PIC18F14K50-I/P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTAL2" library="maccasoft" package="HC49/S" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="maccasoft" package="C050-025X075" value="27pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="maccasoft" package="C050-025X075" value="27pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="maccasoft" package="0207/10" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="maccasoft" package="0207/10" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DL2" library="maccasoft" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DL3" library="maccasoft" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="maccasoft" package="TL1105" value="BUTTON-6MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="maccasoft" package="TO220H" value="MCP1826S-3302E/AB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN2" library="maccasoft" package="PJ-102A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="maccasoft" package="E2,5-6" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="maccasoft" package="E2,5-6" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DL1" library="maccasoft" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="maccasoft" package="0207/10" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="maccasoft" package="DIL40" value="P8X32A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="maccasoft" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN3" library="pinhead" package="2X20B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTAL1" library="maccasoft" package="HC49/S" value="5MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="maccasoft" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="maccasoft" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR1" library="transistor-npn" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="maccasoft" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="maccasoft" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="maccasoft" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="maccasoft" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="maccasoft" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="maccasoft" package="DIL08" value="24LC256-I/P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="38"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="DL3" pad="K"/>
<contactref element="DL2" pad="K"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="CN2" pad="P3"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="4"/>
<contactref element="DL1" pad="K"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="TR1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="XTAL2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="XTAL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="DL2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="DL3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="CN3" pad="33"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="CN3" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="CN3" pad="36"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="CN3" pad="34"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="DL1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="P7">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="CN3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="CN3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="CN3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="CN3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="CN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P0">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P23">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="CN3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="P22">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="CN3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="P21">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="CN3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="P20">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="CN3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="P19">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="CN3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="P18">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="CN3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="P17">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="CN3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="P16">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="CN3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="P8">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="CN3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P9">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="CN3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P10">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="CN3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P11">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="CN3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="P12">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="CN3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="P13">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="CN3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="P14">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="CN3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="P15">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="CN3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="P24">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="CN3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="P25">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="CN3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="P26">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="CN3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="P27">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="CN3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="CN3" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="CN3" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!RESET!">
<contactref element="CN3" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="TR1" pad="3"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XI">
<contactref element="CN3" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="XTAL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="XTAL1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="CN3" pad="40"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EXT.">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="CN2" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="TR1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
