<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.67" y1="49.8475" x2="26.67" y2="36.5125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="36.5125" x2="0" y2="36.5125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="36.5125" x2="0" y2="49.8475" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.9525" y1="50.8" x2="25.7175" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.7175" y1="50.8" x2="26.67" y2="49.8475" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.9525" y1="50.8" x2="0" y2="49.8475" width="0.1524" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Wire Pad Library">
<packages>
<package name=".07PAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,81/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Wire Pad Library" package=".07PAD" value="KEYSTONE594C"/>
<element name="U$2" library="Wire Pad Library" package=".07PAD" value="KEYSTONE594C"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
