<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="55.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="0" x2="55.55" y2="55.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="55.87" x2="0" y2="55.87" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.87" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Y0</text>
<text>BC1</text>
<text>BC2</text>
<text>BDIR</text>
<text>BAR'</text>
<text>DTB'</text>
<text>DWS'</text>
<text>Φ1</text>
<text>Φ2</text>
<text>CLK</text>
<text>RSTIN</text>
<text>!MSYNC</text>
<text>Y1</text>
<text>Y2</text>
<text>SR1</text>
<text>SR2</text>
<text>SR3</text>
<text>V1</text>
<text>V2</text>
<text>V3</text>
<text>V4</text>
<text>V5</text>
<text>Left: to STIC
Right: to M/B</text>
<text>STIXperimenter 1.0</text>
<text>SD0</text>
<text>SD1</text>
<text>SD2</text>
<text>SD3</text>
<text>SD4</text>
<text>SD5</text>
<text>SD6</text>
<text>SD7</text>
<text>SD8</text>
<text>SD9</text>
<text>SD10</text>
<text>SD11</text>
<text>SD12</text>
<text>SD13</text>
</plain>
<libraries>
<library name="general-instrument">
<packages>
<package name="AY-3-8900_STIC">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="general-instrument" package="AY-3-8900_STIC" value="AY-3-8900"/>
<element name="TO_M/B" library="ic-package" package="DIL40" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GBUS" library="pinhead" package="2X14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ROW" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COLOR" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUSCTL" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GBUSCTL" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SYNC" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SYSTEM" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VSS" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SD0">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="GBUS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD1">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="GBUS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD2">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="GBUS" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SD3">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="GBUS" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SD4">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="GBUS" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SD5">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="GBUS" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SD6">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="GBUS" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SD7">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="GBUS" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SD8">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="GBUS" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SD9">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="GBUS" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SD10">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="GBUS" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SD11">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="GBUS" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SD12">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="GBUS" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SD13">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="GBUS" pad="27"/>
</signal>
<signal name="Y2">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="ROW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y1">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="ROW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="Y0">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="ROW" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VBB">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="40"/>
</signal>
<signal name="Y2_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="39"/>
<contactref element="ROW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Y1_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="38"/>
<contactref element="ROW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Y0_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="37"/>
<contactref element="ROW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="GBUS" pad="2"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="GBUS" pad="4"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="GBUS" pad="6"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="GBUS" pad="8"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="GBUS" pad="10"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="GBUS" pad="12"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="GBUS" pad="14"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="GBUS" pad="16"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="GBUS" pad="18"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="GBUS" pad="20"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="GBUS" pad="22"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="GBUS" pad="24"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="GBUS" pad="26"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="GBUS" pad="28"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="23"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="20"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VSS2">
<contactref element="TO_M/B" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="TO_M/B" pad="1"/>
<contactref element="VSS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V4">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="COLOR" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V3">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="COLOR" pad="5"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="COLOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V1">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="COLOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V1_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="22"/>
<contactref element="COLOR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V2_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="21"/>
<contactref element="COLOR" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V3_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="18"/>
<contactref element="COLOR" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V4_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="16"/>
<contactref element="COLOR" pad="8"/>
</signal>
<signal name="V5_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="19"/>
<contactref element="COLOR" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BC2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="BUSCTL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BDIR">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="BUSCTL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BC1_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="7"/>
<contactref element="BUSCTL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BC2_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="6"/>
<contactref element="BUSCTL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BDIR_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="8"/>
<contactref element="BUSCTL" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BAR'">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="GBUSCTL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DTB'">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="GBUSCTL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BAR'_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="5"/>
<contactref element="GBUSCTL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DTB'_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="4"/>
<contactref element="GBUSCTL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DWS'_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="3"/>
<contactref element="GBUSCTL" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SR1">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="SYNC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SR3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SYNC" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SR1_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="9"/>
<contactref element="SYNC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SR2_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="12"/>
<contactref element="SYNC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SR3_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="2"/>
<contactref element="SYNC" pad="6"/>
</signal>
<signal name="Φ1">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Φ2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!MSYNC">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RSTIN">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="9"/>
</signal>
<signal name="Φ1_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="10"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Φ2_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="11"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MSYNC_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="13"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RSTIN_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="14"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CLOCK_OUT">
<contactref element="TO_M/B" pad="15"/>
<contactref element="SYSTEM" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BC1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="BUSCTL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DWS'">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="GBUSCTL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SR2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SYNC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V5">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="COLOR" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
