<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Construmaq Dip Coater USB v1.5</text>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="73.66" drill="3.2"/>
<hole x="48.26" y="73.66" drill="3.2"/>
<hole x="48.26" y="2.54" drill="3.2"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="76.2" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="76.2" x2="50.8" y2="76.2" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="76.2" x2="50.8" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0309/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 10mm</description>
</package>
<package name="E1,8-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1.8 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-usb-3">
<packages>
<package name="USB-B-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series B Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="TC46">
<description>&lt;b&gt;Temperature Compensated Xtal Oscillator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
HCMOS, Clipped Sine Wave or Sine Wave Compatible&lt;br&gt;
Source: www.pletronics.com .. tc4.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<packages>
<package name="06P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL40" value="PIC18F4550_40"/>
<element name="R1" library="resistor" package="0309/10" value="10k"/>
<element name="R2" library="resistor" package="0309/10" value="10k"/>
<element name="X1" library="con-usb-3" package="USB-B-H" value=""/>
<element name="C1" library="resistor" package="E1,8-4" value="10uF"/>
<element name="C2" library="resistor" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="C6" library="resistor" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="C5" library="resistor" package="C050-025X075" value="0.47uF"/>
<element name="IC2" library="microchip" package="DIL18" value="PIC16F84AP"/>
<element name="20MHZ_XTAL" library="crystal" package="TC46" value="TC46C"/>
<element name="R3" library="resistor" package="0309/10" value="1k"/>
<element name="C3" library="resistor" package="C050-025X075" value="0.1uF"/>
<element name="SL2" library="con-amp-quick" package="06P" value="Driver Connector"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="20MHZ_XTAL" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="SL2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="20MHZ_XTAL" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="SL2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLKOUT">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BIT0">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CLOCKOUT">
<contactref element="20MHZ_XTAL" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="COUNTER">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="SL2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DIRECTION">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="SL2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="END">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="SL2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="START">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="SL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BIT1">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BIT3">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BIT4">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BIT5">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BIT6">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BIT7">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BIT2">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MCLR_16F84A">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
