<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.8178125" y1="0.9921875" x2="15.5915625" y2="0.9921875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.5915625" y1="0.9921875" x2="15.5915625" y2="10.5909375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.5915625" y1="10.5909375" x2="2.8178125" y2="10.5909375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.8178125" y1="10.5909375" x2="2.8178125" y2="0.9921875" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FEMALE" library="con-subd" package="F09D" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="MALE" library="con-subd" package="F09D" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="FEMALE" pad="5"/>
<contactref element="MALE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="FEMALE" pad="3"/>
<contactref element="MALE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="FEMALE" pad="2"/>
<contactref element="MALE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="FEMALE" pad="4"/>
<contactref element="MALE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
