(kicad_pcb (version 4) (generator gerbview)
  (layers 
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
(gr_line (start 0 -120.65) (end 69.85 -160.02) (layer Edge.Cuts) (width 0.254))
(gr_line (start 69.85 -160.02) (end 139.7 -120.65) (layer Edge.Cuts) (width 0.254))
(gr_line (start 139.7 -120.65) (end 139.7 -40.64) (layer Edge.Cuts) (width 0.254))
(gr_line (start 139.7 -40.64) (end 69.85 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.254))
(gr_line (start 69.85 0) (end 0 -40.64) (layer Edge.Cuts) (width 0.254))
(gr_line (start 0 -40.64) (end 0 -120.65) (layer Edge.Cuts) (width 0.254))
)
