<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="20.32" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="20.32" x2="0" y2="20.32" width="0.254" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>HLT</text>
<text>RST</text>
<text>VEC</text>
<text>KD0GLS 2021</text>
<text>M68K RESET</text>
</plain>
<libraries>
<library name="kd0gls">
<description>KD0GLS Amateur Radio Design Library</description>
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="DIP8">
</package>
<package name="SWITCH_SCHADOW_WIDE">
</package>
<package name="CONN_BREAKAWAY_1X1_100_ROUND">
</package>
<package name="CONN_BREAKAWAY_1X3_100_PIN1_ROUND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="kd0gls" package="0805" value="0.1uF"/>
<element name="U1" library="kd0gls" package="DIP8" value="PIC16F15214/P"/>
<element name="SW1" library="kd0gls" package="SWITCH_SCHADOW_WIDE" value="SWITCH_SCHADOW_WIDE"/>
<element name="R1" library="kd0gls" package="0805" value="150"/>
<element name="J2" library="kd0gls" package="CONN_BREAKAWAY_1X1_100_ROUND" value="CONN_BREAKAWAY_1X1_100_ROUND"/>
<element name="J3" library="kd0gls" package="CONN_BREAKAWAY_1X1_100_ROUND" value="CONN_BREAKAWAY_1X1_100_ROUND"/>
<element name="J1" library="kd0gls" package="CONN_BREAKAWAY_1X3_100_PIN1_ROUND" value="CONN_BREAKAWAY_1X3_100_PIN1_ROUND"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET_SW">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="NO"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="COM2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="COM1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HALT">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VEC">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HALT_LED">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="LEDA"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="LEDK"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
