<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>RB10</text>
<text>RB11</text>
<text>RA0</text>
<text>RA1</text>
<text>VDD</text>
<text>GND</text>
<text>RB2</text>
<text>RB3</text>
<text>RA2</text>
<text>RA3</text>
<wire x1="21" y1="14" x2="21" y2="78" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="21" y1="78" x2="85" y2="78" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="85" y1="78" x2="85" y2="14" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="85" y1="14" x2="21" y2="14" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Loubear - June 2019
louisbarrett98@gmail.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pic24fj64ga002">
<packages>
<package name="TL3315-BUTTON">
</package>
<package name="QFN28_6X6MC">
</package>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LX0-32.768OSCILLATOR">
</package>
<package name="THCAP">
</package>
<package name="THLED">
</package>
<package name="THRESISTOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MODE_BTN" library="pic24fj64ga002" package="TL3315-BUTTON" value="PTS645-BUTTONPTS645">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="EDIT_BTN" library="pic24fj64ga002" package="TL3315-BUTTON" value="PTS645-BUTTONPTS645">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DEC+_BTN" library="pic24fj64ga002" package="TL3315-BUTTON" value="PTS645-BUTTONPTS645">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DECSEL_BTN" library="pic24fj64ga002" package="TL3315-BUTTON" value="PTS645-BUTTONPTS645">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="pic24fj64ga002" package="QFN28_6X6MC" value="PIC24FJ64GA002T-I/ML">
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="PIC24FJ64GA002TIML"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="Microchip"/>
</element>
<element name="DEBUG" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD" library="pic24fj64ga002" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSCILLATOR" library="pic24fj64ga002" package="LX0-32.768OSCILLATOR" value="LX0-32.768OSCILLATOR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GPIO" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="THROBLED" library="pic24fj64ga002" package="THLED" value="THLED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="10UF" library="pic24fj64ga002" package="THCAP" value="THCAP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="10UFPWR" library="pic24fj64ga002" package="THCAP" value="THCAP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="10KRES" library="pic24fj64ga002" package="THRESISTOR" value="THRESISTOR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="MODE_BTN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="MODE_BTN" pad="3"/>
<contactref element="EDIT_BTN" pad="3"/>
<contactref element="DEC+_BTN" pad="3"/>
<contactref element="DECSEL_BTN" pad="3"/>
<contactref element="LCD" pad="5"/>
<contactref element="LCD" pad="8"/>
<contactref element="OSCILLATOR" pad="GND"/>
<contactref element="GPIO" pad="10"/>
<contactref element="10UFPWR" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="EDIT_BTN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="DEC+_BTN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="DECSEL_BTN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DEBUG" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="DEBUG" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="DEBUG" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LCD" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LCD" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LCD" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="LCD" pad="7"/>
<contactref element="DEBUG" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="OSCILLATOR" pad="VDD"/>
<contactref element="GPIO" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="THROBLED" pad="PWR"/>
<contactref element="10UFPWR" pad="P$1"/>
<contactref element="10KRES" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="OSCILLATOR" pad="SIG"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LCD" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="DEBUG" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="10KRES" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="GPIO" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="THROBLED" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="GPIO" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="GPIO" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="GPIO" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="GPIO" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="GPIO" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="GPIO" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="GPIO" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="10UF" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="10UF" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
