<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.635" y1="0.635" x2="41.255" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.255" y1="0.635" x2="41.1915" y2="24.181" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.1915" y1="24.181" x2="-0.6985" y2="24.181" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.6985" y1="24.181" x2="-0.635" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>UP</text>
<text>DN</text>
<text>LT</text>
<text>RT</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>D</text>
<text>S</text>
<text>GND</text>
<text>SELECT
OUT1
OUT2
OUT3</text>
<text>D-SUB15</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-thomas-betts">
<description>&lt;b&gt;Thomas &amp; Betts Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on Thomas &amp; Betts Catalog &lt;i&gt;Electronioc Interconnects European Edition 1998&lt;/i&gt;.&lt;p&gt;
Created 10.06.1999&lt;br&gt;
Packages changed/corrected 22.02.2006 librarian@cadsoft.de&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="H3M15RA">
<description>&lt;b&gt;THOMAS&amp;BETTS&lt;/b&gt; H3M15RA29A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-thomas-betts" package="H3M15RA" value="D-SUB15-H3M15RA">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SELECT">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RIGHT">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DOWN">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="START">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEFT">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UP">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
