<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>V0.14  R1.0</text>
<text>Copyright (C) 
2018-2020 Herbert Pötzl
Licensed under CERN OHL v.1.2</text>
<wire x1="-69.2" y1="39.2" x2="-21" y2="39.2" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="-21" y1="39.2" x2="-21" y2="37.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="-21" y1="37.5" x2="-19" y2="37.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="-19" y1="37.5" x2="-19" y2="39.2" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="-19" y1="39.2" x2="69.2" y2="39.2" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="69.2" y1="39.2" x2="69.2" y2="-39.2" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="69.2" y1="-39.2" x2="-69.2" y2="-39.2" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="-69.2" y1="-39.2" x2="-69.2" y2="39.2" width="0.2032" layer="20"/>
<hole x="-65" y="35" drill="3.2"/>
<hole x="-65" y="-35" drill="3.2"/>
<hole x="65" y="-35" drill="3.2"/>
<hole x="65" y="35" drill="3.2"/>
<hole x="52" y="22" drill="3"/>
<hole x="-11" y="22" drill="3"/>
<hole x="-11" y="-22" drill="3"/>
<hole x="52" y="-22" drill="3"/>
<hole x="29" y="22" drill="3"/>
<hole x="29" y="-22" drill="3"/>
<wire x1="35" y1="15" x2="41.5" y2="15" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="41.5" y1="15" x2="41.5" y2="-15" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="41.5" y1="-15" x2="35" y2="-15" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="-15" x2="35" y2="15" width="0.1524" layer="20"/>
<text>AXIOM
REMOTE
PROTOTYPE</text>
<text>GND</text>
<text>VSS</text>
<text>!RST</text>
<text>VCC</text>
<text>DAT</text>
<text>CLK</text>
<text>AUX</text>
<text>RCD</text>
<text>TXD</text>
<text>GND</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>CUT OUT</text>
<text>5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0805-C">
</package>
<package name="0603-C">
</package>
<package name="0402-C">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pic32mz">
<packages>
<package name="QFP40P1200X1200X120-100N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tft">
<packages>
<package name="TFT_2.83IN_240X320_50PIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<packages>
<package name="6X6-THT">
</package>
<package name="3X4MM">
</package>
<package name="DTSM-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="encoder">
<description>ALPS Switch from Markus Faust &amp;lt;mfaust@htwm.de&amp;gt;&lt;p&gt;
Source: EC12E.scr from eagle.support.ger on news.cadsoft.de at 08.10.2007</description>
<packages>
<package name="EC11_SW-LP">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="usb">
<packages>
<package name="MICRO-AB-H-SMT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X07M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rgb_led">
<packages>
<package name="RGBLED_PLCC6">
<description>&lt;b&gt;RGB LED PLCC-6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5.0mm x 5.0mm 1.5mm Pitch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP12R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pic16f1718">
<packages>
<package name="QFN65P600X600X100-29N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TPS82085">
<packages>
<package name="MICROSIP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pmeg2010beld">
<packages>
<package name="DFN1006D-2">
<description>3mmx3mm 8-Lead Plastic DFN for LT1965</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="xtal">
<packages>
<package name="2.0X1.6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT323">
<description>&lt;li&gt;&lt;b&gt;SOT323&lt;/b&gt;&lt;hr&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Plastic surface-mounted package; 3 leads
&lt;li&gt;&lt;u&gt;JEDEC&lt;/u&gt;: --
&lt;li&gt;&lt;u&gt;IEC&lt;/u&gt;: --
&lt;li&gt;&lt;u&gt;JEITA&lt;/u&gt;: SC-70&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd_pads">
<packages>
<package name="50X100-MIL">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="BOARDNAME" value="BERTL-06-1"/>
<attribute name="REVISION" value="R1.0"/>
<attribute name="VERSION" value="V1.0"/>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="Beta"/>
<variantdef name="Min"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C10" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="pic32mz" package="QFP40P1200X1200X120-100N" value="PIC32MZ-100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TFT" library="tft" package="TFT_2.83IN_240X320_50PIN" value=""/>
<element name="P7" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P8" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P9" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P10" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P11" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P12" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P2" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P3" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P4" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P5" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P6" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P13" library="switch" package="6X6-THT" value="DTSM-6THT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E1" library="encoder" package="EC11_SW-LP" value="EC11_SW-LP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E2" library="encoder" package="EC11_SW-LP" value="EC11_SW-LP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="usb" package="MICRO-AB-H-SMT" value="5_USB_3S"/>
<element name="ICSP" library="pinhead" package="1X06/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JTAG" library="pinhead-2" package="2X07M" value=""/>
<element name="RESET" library="switch" package="3X4MM" value="DTSM-6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGB" library="rgb_led" package="RGBLED_PLCC6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="KMW" library="pic16f1718" package="QFN65P600X600X100-29N" value="PIC16F1718-I/ML">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="KME" library="pic16f1718" package="QFN65P600X600X100-29N" value="PIC16F1718-I/ML">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C48" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C49" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C50" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C51" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R26" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C45" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C46" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="generic-rcl" package="0603-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="generic-rcl" package="0603-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="generic-rcl" package="0603-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="generic-rcl" package="0805-C" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="generic-rcl" package="0805-C" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="generic-rcl" package="0805-C" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="generic-rcl" package="0805-C" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="TPS82085" package="MICROSIP" value="TPS82085">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C53" library="generic-rcl" package="0603-C" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C52" library="generic-rcl" package="0603-C" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB2" library="generic-rcl" package="0603-C" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="generic-rcl" package="0402-C" value="162k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="generic-rcl" package="0402-C" value="510k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="generic-rcl" package="0402-C" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="pmeg2010beld" package="DFN1006D-2" value="PMEG2010BELD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="pinhead-2" package="1X02/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="UART" library="pinhead-2" package="1X03/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C" library="pinhead-2" package="1X03/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor" package="SOT323" value="MMBT2222">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R40" library="generic-rcl" package="0402-C" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C54" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="generic-rcl" package="0402-C" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C55" library="generic-rcl" package="0805-C" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C56" library="generic-rcl" package="0805-C" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C57" library="generic-rcl" package="0805-C" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C58" library="generic-rcl" package="0805-C" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C59" library="generic-rcl" package="0805-C" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C60" library="generic-rcl" package="0805-C" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="600R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="generic-rcl" package="0402-C" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R50" library="generic-rcl" package="0402-C" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="W_!MCLR" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="W_PCLK" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="W_PDAT" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E_!MCLR" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E_PCLK" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E_PDAT" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="xtal" package="2.0X1.6" value="SMD-OSC-2.0X1.6"/>
<element name="S3" library="switch" package="DTSM-3" value="DTSM-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="switch" package="DTSM-3" value="DTSM-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S2" library="switch" package="DTSM-3" value="DTSM-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S4" library="switch" package="DTSM-3" value="DTSM-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S5" library="switch" package="DTSM-3" value="DTSM-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S6" library="switch" package="DTSM-3" value="DTSM-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LD1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LD2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P1" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P2" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P3" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P10" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P11" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P12" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P6" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P5" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P4" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E_RC0" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E_RC1" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E_GND" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E2_B" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E2_A" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E2_S" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="W_RC1" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="W_RC0" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="W_GND" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P8" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E1_B" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E1_A" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_GND" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E1_S" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P9" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P13" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B_P7" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="!MCLR" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PGED" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PGEC" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C_GND" library="smd_pads" package="50X100-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="U1" pad="53"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="75"/>
<contactref element="U1" pad="84"/>
<contactref element="U1" pad="92"/>
<contactref element="JTAG" pad="11"/>
<contactref element="JTAG" pad="9"/>
<contactref element="JTAG" pad="7"/>
<contactref element="JTAG" pad="5"/>
<contactref element="JTAG" pad="3"/>
<contactref element="JTAG" pad="1"/>
<contactref element="JTAG" pad="13"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
<contactref element="USB" pad="5"/>
<contactref element="USB" pad="Z1"/>
<contactref element="USB" pad="Z4"/>
<contactref element="USB" pad="Z2"/>
<contactref element="USB" pad="Z3"/>
<contactref element="USB" pad="Z5"/>
<contactref element="USB" pad="Z6"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="KME" pad="5"/>
<contactref element="KME" pad="16"/>
<contactref element="KME" pad="EP"/>
<contactref element="KMW" pad="5"/>
<contactref element="KMW" pad="EP"/>
<contactref element="KMW" pad="16"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="P3" pad="1"/>
<contactref element="P4" pad="3"/>
<contactref element="P5" pad="3"/>
<contactref element="P6" pad="3"/>
<contactref element="P10" pad="4"/>
<contactref element="P11" pad="4"/>
<contactref element="P12" pad="4"/>
<contactref element="P7" pad="4"/>
<contactref element="P8" pad="4"/>
<contactref element="P9" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="C"/>
<contactref element="E2" pad="E"/>
<contactref element="E1" pad="C"/>
<contactref element="E1" pad="E"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="TFT" pad="43"/>
<contactref element="TFT" pad="48"/>
<contactref element="TFT" pad="49"/>
<contactref element="TFT" pad="50"/>
<contactref element="P13" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="EP"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="UART" pad="2"/>
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="TFT" pad="16"/>
<contactref element="TFT" pad="15"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="TFT" pad="14"/>
<contactref element="TFT" pad="13"/>
<contactref element="TFT" pad="12"/>
<contactref element="TFT" pad="11"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="61"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="LD1" pad="C"/>
<contactref element="LD2" pad="C"/>
<contactref element="E_GND" pad="1"/>
<contactref element="W_GND" pad="1"/>
<contactref element="B_GND" pad="1"/>
<contactref element="C_GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="VCC_A">
</signal>
<signal name="VCC_B0">
</signal>
<signal name="VCC_B1">
</signal>
<signal name="N$127">
</signal>
<signal name="N$128">
</signal>
<signal name="N$129">
</signal>
<signal name="N$130">
</signal>
<signal name="N$131">
</signal>
<signal name="N$125">
</signal>
<signal name="VSS2">
</signal>
<signal name="VDD2">
</signal>
<signal name="VSS3">
</signal>
<signal name="VDD3">
</signal>
<signal name="VDD5">
</signal>
<signal name="VSS5">
</signal>
<signal name="N$148">
</signal>
<signal name="N$149">
</signal>
<signal name="AVDD">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RPB15">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="TFT" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RPB14">
<contactref element="TFT" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="RB12">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="TFT" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RPB10/1RX/5RX/SDI1/SDI3/SDI5/SS6">
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="RPB9/1RX/5RX/SDI1/SDI3/SDI5/SS6">
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="RPB8/2RX/SS1/SS3-SS5">
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="RPG9">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="TFT" pad="46"/>
</signal>
<signal name="SCL4">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="I2C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA4">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="I2C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDI6">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="TFT" pad="33"/>
</signal>
<signal name="RA5">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="TFT" pad="47"/>
</signal>
<signal name="PMD7">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="TFT" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PMD6">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="TFT" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PMD5">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="TFT" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PMD4">
<contactref element="U1" pad="100"/>
<contactref element="TFT" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PMD3">
<contactref element="U1" pad="99"/>
<contactref element="TFT" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PMD2">
<contactref element="U1" pad="98"/>
<contactref element="TFT" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PMD1">
<contactref element="U1" pad="94"/>
<contactref element="TFT" pad="31"/>
</signal>
<signal name="PMD0">
<contactref element="U1" pad="91"/>
<contactref element="TFT" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PMD8">
<contactref element="U1" pad="88"/>
<contactref element="TFT" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PMD9">
<contactref element="U1" pad="87"/>
<contactref element="TFT" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PMD10">
<contactref element="U1" pad="86"/>
<contactref element="TFT" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PMD11">
<contactref element="U1" pad="85"/>
<contactref element="TFT" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PMD13">
<contactref element="U1" pad="80"/>
<contactref element="TFT" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PMD12">
<contactref element="U1" pad="79"/>
<contactref element="TFT" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PMD15">
<contactref element="U1" pad="78"/>
<contactref element="TFT" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PMD14">
<contactref element="U1" pad="77"/>
<contactref element="TFT" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RG13">
<contactref element="U1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="RG12">
<contactref element="U1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="RG14">
<contactref element="U1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="RA7">
<contactref element="U1" pad="90"/>
</signal>
<signal name="RA6">
<contactref element="U1" pad="89"/>
</signal>
<signal name="RPD5">
<contactref element="U1" pad="82"/>
</signal>
<signal name="RPD4">
<contactref element="U1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="PMWR">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="TFT" pad="36"/>
</signal>
<signal name="PMRD">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="TFT" pad="35"/>
</signal>
<signal name="KMW_PCLK">
<contactref element="U1" pad="58"/>
<contactref element="KMW" pad="24"/>
<contactref element="W_PCLK" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="KMW_PDAT">
<contactref element="U1" pad="57"/>
<contactref element="KMW" pad="25"/>
<contactref element="W_PDAT" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SDA1">
<contactref element="U1" pad="67"/>
<contactref element="TFT" pad="45"/>
</signal>
<signal name="SCL1">
<contactref element="U1" pad="66"/>
<contactref element="TFT" pad="44"/>
</signal>
<signal name="RD1">
<contactref element="U1" pad="76"/>
</signal>
<signal name="RPD10">
<contactref element="U1" pad="69"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="RPB3/3RX/SDI2/SDI4">
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="RPB2/4RX/6RX/SS2/SDI6">
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PGEC1">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="PGEC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PGED1">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="PGED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RPB6/4RX/6RX/SS2/SDI6">
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="RPB7/2RX/SS1/SS3-SS5">
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="SDO6">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="TFT" pad="34"/>
</signal>
<signal name="RA9">
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="RA10">
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="!MCLR">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="!MCLR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSC1">
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RPD0">
<contactref element="U1" pad="71"/>
</signal>
<signal name="RPD11">
<contactref element="U1" pad="70"/>
<contactref element="TFT" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RG15">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="TFT" pad="39"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="JTAG" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="JTAG" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="JTAG" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="JTAG" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="U1" pad="55"/>
<contactref element="USB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="U1" pad="54"/>
<contactref element="USB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="KME_PDAT">
<contactref element="KME" pad="25"/>
<contactref element="E_PDAT" pad="TP"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="KME_PCLK">
<contactref element="KME" pad="24"/>
<contactref element="E_PCLK" pad="TP"/>
<contactref element="U1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U1" pad="51"/>
<contactref element="USB" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="USBID">
<contactref element="U1" pad="56"/>
<contactref element="USB" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="KME" pad="17"/>
<contactref element="KMW" pad="17"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="FB2" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="U1" pad="62"/>
<contactref element="U1" pad="74"/>
<contactref element="U1" pad="83"/>
<contactref element="U1" pad="93"/>
<contactref element="U1" pad="52"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="TFT" pad="42"/>
<contactref element="TFT" pad="41"/>
<contactref element="TFT" pad="40"/>
<contactref element="JTAG" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="KME_!MCLR">
<contactref element="KME" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="73"/>
<contactref element="E_!MCLR" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="KMW_!MCLR">
<contactref element="KMW" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="72"/>
<contactref element="W_!MCLR" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="P1" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="B_P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E2" pad="A"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="E2_A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E2" pad="B"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="E2_B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="P2" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="B_P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="P3" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="B_P3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E2" pad="D"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="E2_S" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="LD1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="LD2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="E1" pad="A"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="E1_A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="E1" pad="B"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="E1_B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="E1" pad="D"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="E1_S" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="P4" pad="2"/>
<contactref element="B_P4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="P5" pad="2"/>
<contactref element="B_P5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="P6" pad="2"/>
<contactref element="B_P6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="P9" pad="1"/>
<contactref element="B_P9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="P12" pad="1"/>
<contactref element="B_P12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="P8" pad="1"/>
<contactref element="B_P8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="P11" pad="1"/>
<contactref element="B_P11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="P7" pad="1"/>
<contactref element="B_P7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="P10" pad="1"/>
<contactref element="B_P10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S2_B">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="27"/>
</signal>
<signal name="S2_A">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="28"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="23"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="22"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="P13" pad="4"/>
<contactref element="B_P13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TS2_B">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TS2_A">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TS1_B">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="21"/>
</signal>
<signal name="TS1_A">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="20"/>
</signal>
<signal name="E1_B">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="7"/>
</signal>
<signal name="E1_A">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="E1_S">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P9">
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P8">
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P7">
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="12"/>
</signal>
<signal name="P10">
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="20"/>
</signal>
<signal name="P11">
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="19"/>
</signal>
<signal name="P12">
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="KME" pad="18"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="KME" pad="15"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="KME" pad="14"/>
</signal>
<signal name="P6">
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="KME" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S1_B">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S1_A">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E2_B">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="14"/>
</signal>
<signal name="E2_S">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="12"/>
</signal>
<signal name="E2_A">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="13"/>
</signal>
<signal name="P13">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="KMW" pad="23"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="RGB" pad="1"/>
<contactref element="KMW" pad="27"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="RGB" pad="2"/>
<contactref element="KMW" pad="28"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="RGB" pad="3"/>
<contactref element="KMW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="RGB" pad="4"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="RGB" pad="5"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="RGB" pad="6"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V0">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="LED_CK">
<contactref element="TFT" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_A1">
<contactref element="TFT" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_A2">
<contactref element="TFT" pad="3"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_A3">
<contactref element="TFT" pad="4"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_A4">
<contactref element="TFT" pad="5"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B14_L12_P">
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUT_B">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="FB2" pad="1"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN_B">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FB_B">
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="KME" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="KME" pad="7"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="KME" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="KMW" pad="15"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="AN6">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RB13">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="TFT" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RPD15">
<contactref element="U1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="SCK6">
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="TFT" pad="37"/>
</signal>
<signal name="RPE9">
<contactref element="UART" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RPE8">
<contactref element="UART" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="!SS6">
<contactref element="TFT" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="68"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RPB5">
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="OEN">
<contactref element="U1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="SDA2">
<contactref element="U1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="SCL2">
<contactref element="U1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="KME" pad="8"/>
<contactref element="E_RC0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="KME" pad="9"/>
<contactref element="E_RC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="KMW" pad="9"/>
<contactref element="W_RC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="KMW" pad="8"/>
<contactref element="W_RC0" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
