<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.48" y1="38.3" x2="0.48" y2="3.88593125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.48" y1="3.88593125" x2="4.19093125" y2="0.175" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4.19093125" y1="0.175" x2="44.5" y2="0.175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.5" y1="0.175" x2="44.5" y2="34.90294375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.5" y1="34.90294375" x2="41.10294375" y2="38.3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="41.10294375" y1="38.3" x2="0.48" y2="38.3" width="0" layer="20"/>
<text>LCD Serial Connection
2013 Drew Gottlieb
Rev. 2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="6MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LCD" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74HC595N"/>
<element name="+5V" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="TM1" library="adafruit" package="6MM" value="10K"/>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="BACKLIGHT" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="DATA" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="CLOCK" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LATCH" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="TM1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="16"/>
<contactref element="LCD" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="TM1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LCD" pad="15"/>
<contactref element="BACKLIGHT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LCD" pad="3"/>
<contactref element="TM1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="DATA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="LATCH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="CLOCK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="LCD" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LCD" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="LCD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="LCD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LCD" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
