<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="33" y="27" drill="1.59"/>
<circle x="33" y="27" radius="5.65" width="0.254" layer="20"/>
<text>470</text>
<text>27k</text>
<text>.47u</text>
<text>G</text>
<text>3v</text>
<text>FLASH</text>
<text>SOLID</text>
<text>3v</text>
<text>G</text>
<rectangle x1="32.45" y1="26.37" x2="33.55" y2="27.63" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD323-W">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMD">
<packages>
<package name="RESISTOR_C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led1">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="SOD323-W" value="1n914"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOD323-W" value="1n914"/>
<element name="D3" library="diode" package="SOD323-W" value="1n914"/>
<element name="C1" library="SMD" package="RESISTOR_C0805" value=".33"/>
<element name="R1" library="SMD" package="RESISTOR_C0805" value="470r"/>
<element name="R2" library="SMD" package="RESISTOR_C0805" value="27k"/>
<element name="LED1" library="led1" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6.3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
