<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="0.635" x2="32.436" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.436" y1="0.635" x2="32.436" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.436" y1="21.58" x2="0.635" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="21.58" x2="0.635" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>RV-Project.Com
Micro Receiver 
TypeA/TypeB 
Adaper Board
Ver1.0 1/11/2009</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="ASK_MICRO_RECEIVER_DECODER_433MHZ">
</package>
<package name="ASK_MICRO_RECEIVER_DECODER_433MHZ_TYPEB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RX1" library="a-lib" package="ASK_MICRO_RECEIVER_DECODER_433MHZ" value=""/>
<element name="RX2" library="a-lib" package="ASK_MICRO_RECEIVER_DECODER_433MHZ_TYPEB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="RX1" pad="VCC"/>
<contactref element="RX2" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RX1" pad="OUT1"/>
<contactref element="RX2" pad="OUT1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RX1" pad="OUT2"/>
<contactref element="RX2" pad="OUT2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RX1" pad="OUT3"/>
<contactref element="RX2" pad="OUT3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RX1" pad="OUT4"/>
<contactref element="RX2" pad="OUT4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="RX1" pad="GND"/>
<contactref element="RX2" pad="GND"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
