(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.4-stable)
  (general
    (links 149)
    (no_connects 1)
    (area 107.95 66.04 279.525801 124.460001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 384)
    (tracks 373)
    (zones 0)
    (modules 311)
    (nets 96)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (33 F.Adhes user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (47 F.CrtYd user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.508)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 0.381)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.762)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (user_via 1.016 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.2032)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.2032)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 1.016)
    (pad_to_mask_clearance 0.127)
    (pad_to_paste_clearance_ratio -0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFF77F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 VCC)
  (net 3 /VBUS)
  (net 4 /P4_9)
  (net 5 /P0_0)
  (net 6 /P4_10)
  (net 7 /P0_1)
  (net 8 /P1_0)
  (net 9 /P5_0)
  (net 10 /P5_1)
  (net 11 /P1_1)
  (net 12 /CLK0)
  (net 13 /P1_2)
  (net 14 /P1_5)
  (net 15 /P5_2)
  (net 16 /P1_7)
  (net 17 /P1_6)
  (net 18 /P1_9)
  (net 19 /P1_8)
  (net 20 /P5_3)
  (net 21 /P1_10)
  (net 22 /P1_12)
  (net 23 /P1_11)
  (net 24 /P5_5)
  (net 25 /P5_4)
  (net 26 /P1_14)
  (net 27 /P1_13)
  (net 28 /P5_6)
  (net 29 /P1_15)
  (net 30 /P5_7)
  (net 31 /P1_16)
  (net 32 /P1_18)
  (net 33 /P1_17)
  (net 34 /P9_5)
  (net 35 /P9_6)
  (net 36 /P2_0)
  (net 37 /P6_0)
  (net 38 /P1_20)
  (net 39 /P1_19)
  (net 40 /P1_4)
  (net 41 /P1_3)
  (net 42 /P4_8)
  (net 43 /P4_0)
  (net 44 /ADC0_0)
  (net 45 /P4_5)
  (net 46 /P4_4)
  (net 47 /P4_2)
  (net 48 /P4_3)
  (net 49 /P4_6)
  (net 50 /P4_7)
  (net 51 /CLK2)
  (net 52 /P2_8)
  (net 53 /P2_7)
  (net 54 /P2_6)
  (net 55 /P7_7)
  (net 56 /WAKEUP0)
  (net 57 /P2_5)
  (net 58 /P2_4)
  (net 59 /P2_3)
  (net 60 /PF_4)
  (net 61 /P3_2)
  (net 62 /P7_2)
  (net 63 /P3_1)
  (net 64 /P7_1)
  (net 65 /P3_0)
  (net 66 /P7_0)
  (net 67 /P3_4)
  (net 68 /P6_8)
  (net 69 /P3_7)
  (net 70 /P6_7)
  (net 71 /P3_3)
  (net 72 /P2_2)
  (net 73 /P6_6)
  (net 74 /P2_1)
  (net 75 /P6_3)
  (net 76 /P3_5)
  (net 77 /P3_6)
  (net 78 /I2C0_SDA)
  (net 79 /I2C0_SCL)
  (net 80 /P6_4)
  (net 81 /P6_5)
  (net 82 /ADC0_5)
  (net 83 /ADC0_2)
  (net 84 /P2_9)
  (net 85 /P2_12)
  (net 86 /P2_13)
  (net 87 /RTC_ALARM)
  (net 88 /RESET)
  (net 89 /VBAT)
  (net 90 /P2_11)
  (net 91 /P2_10)
  (net 92 /P6_10)
  (net 93 /P6_9)
  (net 94 /P6_2)
  (net 95 /P6_1)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.2032)
    (via_dia 0.762)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.2032)
    (add_net /ADC0_0)
    (add_net /ADC0_2)
    (add_net /ADC0_5)
    (add_net /CLK0)
    (add_net /CLK2)
    (add_net /I2C0_SCL)
    (add_net /I2C0_SDA)
    (add_net /P0_0)
    (add_net /P0_1)
    (add_net /P1_0)
    (add_net /P1_1)
    (add_net /P1_10)
    (add_net /P1_11)
    (add_net /P1_12)
    (add_net /P1_13)
    (add_net /P1_14)
    (add_net /P1_15)
    (add_net /P1_16)
    (add_net /P1_17)
    (add_net /P1_18)
    (add_net /P1_19)
    (add_net /P1_2)
    (add_net /P1_20)
    (add_net /P1_3)
    (add_net /P1_4)
    (add_net /P1_5)
    (add_net /P1_6)
    (add_net /P1_7)
    (add_net /P1_8)
    (add_net /P1_9)
    (add_net /P2_0)
    (add_net /P2_1)
    (add_net /P2_10)
    (add_net /P2_11)
    (add_net /P2_12)
    (add_net /P2_13)
    (add_net /P2_2)
    (add_net /P2_3)
    (add_net /P2_4)
    (add_net /P2_5)
    (add_net /P2_6)
    (add_net /P2_7)
    (add_net /P2_8)
    (add_net /P2_9)
    (add_net /P3_0)
    (add_net /P3_1)
    (add_net /P3_2)
    (add_net /P3_3)
    (add_net /P3_4)
    (add_net /P3_5)
    (add_net /P3_6)
    (add_net /P3_7)
    (add_net /P4_0)
    (add_net /P4_10)
    (add_net /P4_2)
    (add_net /P4_3)
    (add_net /P4_4)
    (add_net /P4_5)
    (add_net /P4_6)
    (add_net /P4_7)
    (add_net /P4_8)
    (add_net /P4_9)
    (add_net /P5_0)
    (add_net /P5_1)
    (add_net /P5_2)
    (add_net /P5_3)
    (add_net /P5_4)
    (add_net /P5_5)
    (add_net /P5_6)
    (add_net /P5_7)
    (add_net /P6_0)
    (add_net /P6_1)
    (add_net /P6_10)
    (add_net /P6_2)
    (add_net /P6_3)
    (add_net /P6_4)
    (add_net /P6_5)
    (add_net /P6_6)
    (add_net /P6_7)
    (add_net /P6_8)
    (add_net /P6_9)
    (add_net /P7_0)
    (add_net /P7_1)
    (add_net /P7_2)
    (add_net /P7_7)
    (add_net /P9_5)
    (add_net /P9_6)
    (add_net /PF_4)
    (add_net /RESET)
    (add_net /RTC_ALARM)
    (add_net /VBAT)
    (add_net /WAKEUP0)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.3048)
    (via_dia 0.762)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.2032)
    (add_net /VBUS)
    (add_net GND)
    (add_net VCC)
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 106.68)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 105.41)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 104.14)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 102.87)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 101.6)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 100.33)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 99.06)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 97.79)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 96.52)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 95.25)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 93.98)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 92.71)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 91.44)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 90.17)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 140.081 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 141.732 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 143.383 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 145.034 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 146.685 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 148.336 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 149.987 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 151.638 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 153.289 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 154.94 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 156.591 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 158.242 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 159.893 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 161.544 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 163.195 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 164.846 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 166.497 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 168.148 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 169.799 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module smd-proto-hole (layer F.Cu) (tedit 57CA59E2)
    (at 171.45 88.9)
    (clearance -0.0254)
    (fp_text reference H1 (at 0 3.04) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value smd-proto-hole (at 0 2.04) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.7239 0.7239) (drill 0.7239) (layers *.Cu)
      (zone_connect 0))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-1x20 (layer F.Cu) (tedit 57CA4DBB)
    (at 146.05 86.36)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J17 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BONUS_ROW (at -15.24 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 80 /P6_4))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 81 /P6_5))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 82 /ADC0_5))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 83 /ADC0_2))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 84 /P2_9))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 85 /P2_12))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 86 /P2_13))
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 87 /RTC_ALARM))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 88 /RESET))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 89 /VBAT))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 90 /P2_11))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 91 /P2_10))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 92 /P6_10))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 93 /P6_9))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 94 /P6_2))
    (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 95 /P6_1))
    (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 VCC))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-2x20 (layer F.Cu) (tedit 57C85C3A)
    (at 146.05 82.55)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J12 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NEIGHBOR2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /VBUS))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /P4_8))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /P4_0))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /ADC0_0))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 /P4_5))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 /P4_4))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 /P4_2))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /P4_3))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 /P4_6))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 /P4_7))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 /CLK2))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /P2_8))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 /P2_7))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 /P2_6))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 /P7_7))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 /WAKEUP0))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 57 /P2_5))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 /P2_4))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /P2_3))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 60 /PF_4))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 /P3_2))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 62 /P7_2))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 /P3_1))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 64 /P7_1))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 65 /P3_0))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 66 /P7_0))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 67 /P3_4))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 68 /P6_8))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 69 /P3_7))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 70 /P6_7))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 /P3_3))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 72 /P2_2))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 73 /P6_6))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 74 /P2_1))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 75 /P6_3))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 76 /P3_5))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 77 /P3_6))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 78 /I2C0_SDA))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 79 /I2C0_SCL))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-1x20 (layer F.Cu) (tedit 57C85C11)
    (at 146.05 76.2)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J7 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BONUS_ROW (at -15.24 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND) (die_length 0.08382))
    (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 80 /P6_4) (die_length 0.06096))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 81 /P6_5) (die_length 0.08382))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 82 /ADC0_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 83 /ADC0_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 84 /P2_9) (die_length 0.7874))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 85 /P2_12) (die_length -2147.483648))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 86 /P2_13) (die_length -2147.483648))
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 87 /RTC_ALARM))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 88 /RESET))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 89 /VBAT))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 90 /P2_11))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 91 /P2_10))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 92 /P6_10))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 93 /P6_9))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 94 /P6_2))
    (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 95 /P6_1))
    (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 VCC))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-2x20 (layer F.Cu) (tedit 57C85BFB)
    (at 146.05 72.39)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J2 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NEIGHBOR2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND) (die_length 0.08382))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /VBUS) (die_length -2147.483648))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /P4_8) (die_length 0.06096))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /P4_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /ADC0_0) (die_length 0.12192))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 /P4_5) (die_length 0.12192))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 /P4_4) (die_length 0.12192))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 /P4_2) (die_length 0.08382))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /P4_3) (die_length -2147.483648))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 /P4_6) (die_length 0.24638))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 /P4_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 /CLK2) (die_length -2147.483648))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /P2_8) (die_length 0.10668))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 /P2_7) (die_length 0.04318))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 /P2_6) (die_length 0.02286))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 /P7_7) (die_length 0.25146))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 /WAKEUP0) (die_length -2147.483648))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 57 /P2_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 /P2_4) (die_length 0.08382))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 /P2_3) (die_length 0.08382))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 60 /PF_4) (die_length -2147.483648))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 /P3_2) (die_length 0.08382))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 62 /P7_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 /P3_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 64 /P7_1) (die_length 0.08382))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 65 /P3_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 66 /P7_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 67 /P3_4) (die_length 0.08382))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 68 /P6_8) (die_length 0.08382))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 69 /P3_7) (die_length -2147.483648))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 70 /P6_7) (die_length 0.08382))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 /P3_3) (die_length -2147.483648))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 72 /P2_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 73 /P6_6) (die_length 0.08382))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 74 /P2_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 75 /P6_3) (die_length 0.08382))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 76 /P3_5) (die_length 0.08382))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 77 /P3_6) (die_length -2147.483648))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 78 /I2C0_SDA) (die_length 0.08382))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 79 /I2C0_SCL) (die_length 0.08382))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-2x20 (layer F.Cu) (tedit 57C85D9C)
    (at 146.05 110.49)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J11 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NEIGHBOR1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 VCC))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /P4_9))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /P0_0))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /P4_10))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /P0_1))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /P1_0))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /P5_0))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /P5_1))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /P1_1))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /CLK0))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /P1_2))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /P1_5))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /P5_2))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /P1_7))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /P1_6))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /P1_9))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /P1_8))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /P5_3))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /P1_10))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /P1_12))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /P1_11))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /P5_5))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /P5_4))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /P1_14))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /P1_13))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /P5_6))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /P1_15))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /P5_7))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /P1_16))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 /P1_18))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /P1_17))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 /P9_5))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 /P9_6))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /P2_0))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /P6_0))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /P1_20))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 /P1_19))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /P1_4))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 /P1_3))
  )
  (module gsg-modules:HEADER-2x20 (layer F.Cu) (tedit 4F8A60EE)
    (at 146.05 118.11)
    (tags CONN)
    (fp_text reference J1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NEIGHBOR1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND) (die_length 0.08382))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 VCC) (die_length -2147.483648))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /P4_9) (die_length 0.06096))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /P0_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /P4_10) (die_length 0.12192))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /P0_1) (die_length 0.12192))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /P1_0) (die_length 0.12192))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /P5_0) (die_length 0.08382))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /P5_1) (die_length -2147.483648))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /P1_1) (die_length 0.24638))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /CLK0) (die_length -2147.483648))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /P1_2) (die_length -2147.483648))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /P1_5) (die_length 0.10668))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /P5_2) (die_length 0.04318))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /P1_7) (die_length 0.02286))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /P1_6) (die_length 0.25146))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /P1_9) (die_length -2147.483648))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /P1_8) (die_length -2147.483648))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /P5_3) (die_length 0.08382))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /P1_10) (die_length 0.08382))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /P1_12) (die_length -2147.483648))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /P1_11) (die_length 0.08382))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /P5_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /P5_4) (die_length -2147.483648))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /P1_14) (die_length 0.08382))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /P1_13) (die_length -2147.483648))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /P5_6) (die_length -2147.483648))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /P1_15) (die_length 0.08382))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /P5_7) (die_length 0.08382))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /P1_16) (die_length -2147.483648))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 /P1_18) (die_length 0.08382))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /P1_17) (die_length -2147.483648))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 /P9_5) (die_length -2147.483648))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 /P9_6) (die_length 0.08382))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /P2_0) (die_length -2147.483648))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /P6_0) (die_length 0.08382))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /P1_20) (die_length 0.08382))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 /P1_19) (die_length -2147.483648))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /P1_4) (die_length 0.08382))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 /P1_3) (die_length 0.08382))
  )
  (module gsg-modules:HOLE126MIL-COPPER (layer F.Cu) (tedit 528F8568)
    (at 115.57 74.93)
    (fp_text reference MH1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MOUNTING_HOLE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6 5.6) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module gsg-modules:HOLE126MIL-COPPER (layer F.Cu) (tedit 528F8568)
    (at 115.57 115.57)
    (fp_text reference MH2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MOUNTING_HOLE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6 5.6) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module gsg-modules:HOLE126MIL-COPPER (layer F.Cu) (tedit 528F8568)
    (at 176.53 118.11)
    (fp_text reference MH3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MOUNTING_HOLE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6 5.6) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module gsg-modules:HOLE126MIL-COPPER (layer F.Cu) (tedit 528F8568)
    (at 176.53 72.39)
    (fp_text reference MH4 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MOUNTING_HOLE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6 5.6) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.2) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 -1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.55 1.55) (size 0.6 0.6) (drill 0.381) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module heliopsis-modules:HELIOPSIS-PTH-PROTO-AREA (layer F.Cu) (tedit 57C9BC10)
    (at 137.16 96.52)
    (fp_text reference PA1 (at -27.94 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value HELIOPSIS-PTH-PROTO-AREA (at -27.94 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 81 thru_hole circle (at -17.78 -17.78) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /VBUS))
    (pad 82 thru_hole circle (at -17.78 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 92 thru_hole circle (at -20.32 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 102 thru_hole circle (at -22.86 -15.24) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 83 thru_hole circle (at -17.78 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 93 thru_hole circle (at -20.32 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 103 thru_hole circle (at -22.86 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 113 thru_hole circle (at -25.4 -12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 84 thru_hole circle (at -17.78 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 94 thru_hole circle (at -20.32 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 104 thru_hole circle (at -22.86 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 114 thru_hole circle (at -25.4 -10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 15 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 25 thru_hole circle (at -2.54 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 35 thru_hole circle (at -5.08 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 45 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 55 thru_hole circle (at -10.16 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 65 thru_hole circle (at -12.7 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 75 thru_hole circle (at -15.24 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 85 thru_hole circle (at -17.78 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 95 thru_hole circle (at -20.32 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 105 thru_hole circle (at -22.86 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 115 thru_hole circle (at -25.4 -7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 16 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 26 thru_hole circle (at -2.54 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 36 thru_hole circle (at -5.08 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 46 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 56 thru_hole circle (at -10.16 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 66 thru_hole circle (at -12.7 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 76 thru_hole circle (at -15.24 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 86 thru_hole circle (at -17.78 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 96 thru_hole circle (at -20.32 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 106 thru_hole circle (at -22.86 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 116 thru_hole circle (at -25.4 -5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 17 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 27 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 37 thru_hole circle (at -5.08 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 47 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 57 thru_hole circle (at -10.16 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 67 thru_hole circle (at -12.7 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 77 thru_hole circle (at -15.24 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 87 thru_hole circle (at -17.78 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 97 thru_hole circle (at -20.32 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 107 thru_hole circle (at -22.86 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 117 thru_hole circle (at -25.4 -2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 18 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 28 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 38 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 48 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 58 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 68 thru_hole circle (at -12.7 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 78 thru_hole circle (at -15.24 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 88 thru_hole circle (at -17.78 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 98 thru_hole circle (at -20.32 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 108 thru_hole circle (at -22.86 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 118 thru_hole circle (at -25.4 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 19 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 29 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 39 thru_hole circle (at -5.08 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 49 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 59 thru_hole circle (at -10.16 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 69 thru_hole circle (at -12.7 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 79 thru_hole circle (at -15.24 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 89 thru_hole circle (at -17.78 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 99 thru_hole circle (at -20.32 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 109 thru_hole circle (at -22.86 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 119 thru_hole circle (at -25.4 2.54) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 110 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 210 thru_hole circle (at -2.54 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 310 thru_hole circle (at -5.08 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 410 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 510 thru_hole circle (at -10.16 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 610 thru_hole circle (at -12.7 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 710 thru_hole circle (at -15.24 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 810 thru_hole circle (at -17.78 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 910 thru_hole circle (at -20.32 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 1010 thru_hole circle (at -22.86 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 1110 thru_hole circle (at -25.4 5.08) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 111 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 211 thru_hole circle (at -2.54 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 311 thru_hole circle (at -5.08 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 411 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 511 thru_hole circle (at -10.16 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 611 thru_hole circle (at -12.7 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 711 thru_hole circle (at -15.24 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 811 thru_hole circle (at -17.78 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 911 thru_hole circle (at -20.32 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 1011 thru_hole circle (at -22.86 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 1111 thru_hole circle (at -25.4 7.62) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 112 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 212 thru_hole circle (at -2.54 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 312 thru_hole circle (at -5.08 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 412 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 512 thru_hole circle (at -10.16 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 612 thru_hole circle (at -12.7 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 712 thru_hole circle (at -15.24 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 812 thru_hole circle (at -17.78 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 912 thru_hole circle (at -20.32 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 1012 thru_hole circle (at -22.86 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 1112 thru_hole circle (at -25.4 10.16) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 813 thru_hole circle (at -17.78 12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 VCC))
    (pad 913 thru_hole circle (at -20.32 12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 VCC))
    (pad 1013 thru_hole circle (at -22.86 12.7) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 VCC))
    (pad 814 thru_hole circle (at -17.78 15.24) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
  )
  (gr_text SDA (at 172.72 73.66) (layer B.SilkS))
  (gr_text SCL (at 172.72 71.12) (layer B.SilkS))
  (gr_text I2C: (at 172.72 69.85) (layer B.SilkS))
  (gr_text 34 (at 162.56 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 36 (at 165.1 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 38 (at 167.64 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 40 (at 170.18 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 6 (at 127 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 8 (at 129.54 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 2 (at 121.92 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 4 (at 124.46 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 26 (at 152.4 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 28 (at 154.94 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 30 (at 157.48 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 32 (at 160.02 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 20 (at 144.78 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 22 (at 147.32 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 24 (at 149.86 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 16 (at 139.7 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 18 (at 142.24 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 14 (at 137.16 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 12 (at 134.62 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 10 (at 132.08 69.215) (layer B.SilkS))
  (gr_text 29 (at 157.48 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 27 (at 154.94 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 33 (at 162.56 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 31 (at 160.02 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 25 (at 152.4 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5 (at 127 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 129.54 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 9 (at 132.08 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 11 (at 134.62 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 15 (at 139.7 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 17 (at 142.24 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 13 (at 137.16 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 19 (at 144.78 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 21 (at 147.32 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 23 (at 149.86 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text SSEL (at 167.64 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 35 (at 165.1 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 39 (at 170.18 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3 (at 124.46 121.412) (layer B.SilkS))
  (gr_text J11 (at 174.117 114.554) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 118.872 119.38) (layer B.SilkS))
  (gr_text VCC (at 119.507 116.84) (layer B.SilkS))
  (gr_text VCC (at 170.18 87.757) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 167.64 87.757) (layer F.SilkS))
  (gr_text J11 (at 173.482 110.49) (layer F.SilkS))
  (gr_text J12 (at 172.974 82.55) (layer F.SilkS))
  (gr_text J17 (at 173.228 85.344) (layer F.SilkS))
  (gr_text J1 (at 117.094 120.142) (layer B.SilkS))
  (gr_text MISO (at 170.18 107.823) (layer B.SilkS))
  (gr_text SCK (at 167.64 107.823) (layer B.SilkS))
  (gr_text SPI: (at 165.862 107.823) (layer B.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 169.672 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 18 (at 142.24 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 16 (at 139.7 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 14 (at 137.16 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 12 (at 134.62 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 40 (at 170.18 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 32 (at 160.02 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 38 (at 167.64 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 36 (at 165.1 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 34 (at 162.56 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 10 (at 132.08 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 8 (at 129.54 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 24 (at 149.86 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 22 (at 147.32 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 20 (at 144.78 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 26 (at 152.4 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 30 (at 157.48 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 28 (at 154.94 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 2 (at 121.92 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 4 (at 124.46 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 6 (at 127 79.375) (layer B.SilkS))
  (gr_text 29 (at 157.48 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 27 (at 154.94 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 25 (at 152.4 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 31 (at 160.02 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 35 (at 165.1 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text SSEL (at 167.386 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 33 (at 162.56 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 39 (at 171.323 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 13 (at 137.16 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 15 (at 139.7 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 17 (at 142.24 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 19 (at 144.78 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 21 (at 147.32 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 23 (at 149.86 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5 (at 127 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3 (at 124.46 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 129.54 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 11 (at 134.62 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text 9 (at 132.08 113.792) (layer B.SilkS))
  (gr_text J7 (at 172.974 76.2) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 134.62 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 14 (at 137.16 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 4 (at 124.46 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 121.92 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10 (at 132.08 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 127 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 8 (at 129.54 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 28 (at 154.94 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 38 (at 167.64 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 40 (at 170.18 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 26 (at 152.4 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 24 (at 149.86 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 22 (at 147.32 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 20 (at 144.78 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 18 (at 142.24 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 16 (at 139.7 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 32 (at 160.02 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 30 (at 157.48 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 34 (at 162.56 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 36 (at 165.1 79.375) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3 (at 124.46 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 27 (at 154.94 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 31 (at 160.02 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 29 (at 157.48 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 35 (at 165.1 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 33 (at 162.56 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 25 (at 152.4 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 19 (at 144.78 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 17 (at 142.24 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5 (at 127 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 39 (at 171.323 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text SSEL (at 167.386 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 129.54 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 9 (at 132.08 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 15 (at 139.7 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 13 (at 137.16 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 11 (at 134.62 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 21 (at 147.32 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text 23 (at 149.86 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 167.64 87.757) (layer B.SilkS))
  (gr_text VCC (at 170.18 87.757) (layer B.SilkS))
  (gr_text SCL (at 171.958 81.28) (layer B.SilkS))
  (gr_text I2C: (at 171.958 80.01) (layer B.SilkS))
  (gr_text SDA (at 171.958 83.82) (layer B.SilkS))
  (gr_text SDA (at 172.593 83.82) (layer F.SilkS))
  (gr_text SCL (at 172.593 81.28) (layer F.SilkS))
  (gr_text I2C: (at 172.593 80.01) (layer F.SilkS))
  (gr_text J2 (at 116.84 70.612) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 119.253 76.2 270) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 119.253 73.406 270) (layer B.SilkS))
  (gr_text VBUS (at 119.126 71.12) (layer B.SilkS))
  (gr_text VCC (at 112.014 109.22) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 115.824 111.76) (layer B.SilkS))
  (gr_text VCC (at 112.014 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 115.824 111.76) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 119.253 76.2 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text VBUS (at 115.697 78.74) (layer F.SilkS))
  (gr_text VBUS (at 115.697 78.74) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 111.887 81.28) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 111.887 81.28) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 109.6772 98.933) (end 109.728 99.9998) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.6264 97.4852) (end 109.6772 98.933) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.601 95.5802) (end 109.6264 97.4852) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.6264 93.726) (end 109.601 95.5802) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.6518 92.1766) (end 109.6264 93.726) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.728 90.5002) (end 109.6518 92.1766) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.927 99.0346) (end 177.9524 99.9998) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.8762 97.79) (end 177.927 99.0346) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.8508 96.393) (end 177.8762 97.79) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.8508 95.123) (end 177.8508 96.393) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.8508 94.0054) (end 177.8508 95.123) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.9016 92.3544) (end 177.8508 94.0054) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.9524 90.5002) (end 177.9016 92.3544) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "2 September 2016" (at 153.416 114.681) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 177.8 110.49 98.9) (layer B.Cu))
  (gr_text 1 (at 178.054 111.76 98.9) (layer F.Cu))
  (gr_text http://greatscottgadgets.com/ (at 172.974 95.25 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 119.253 73.406 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text VBUS (at 119.126 71.12) (layer F.SilkS))
  (gr_text VCC (at 119.507 116.84) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 118.872 119.38) (layer F.SilkS))
  (gr_text SPI: (at 165.862 107.823) (layer F.SilkS))
  (gr_text I2C: (at 172.72 69.85) (layer F.SilkS))
  (gr_text SCL (at 172.72 71.12) (layer F.SilkS))
  (gr_text SDA (at 172.72 73.66) (layer F.SilkS))
  (gr_text SCK (at 167.64 107.823) (layer F.SilkS))
  (gr_text SSEL (at 167.64 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text MISO (at 170.18 107.823) (layer F.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 169.672 113.792) (layer F.SilkS))
  (gr_text J7 (at 173.482 76.073) (layer B.SilkS))
  (gr_text J2 (at 116.84 70.612) (layer F.SilkS))
  (gr_text J1 (at 117.094 120.142) (layer F.SilkS))
  (gr_text 40 (at 170.18 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 38 (at 167.64 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 36 (at 165.1 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 34 (at 162.56 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 32 (at 160.02 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 30 (at 157.48 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 28 (at 154.94 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 26 (at 152.4 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 24 (at 149.86 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 22 (at 147.32 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 20 (at 144.78 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 18 (at 142.24 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 16 (at 139.7 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 14 (at 137.16 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 134.62 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10 (at 132.08 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 8 (at 129.54 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 127 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 4 (at 124.46 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 121.92 69.215) (layer F.SilkS))
  (gr_text 39 (at 170.18 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 35 (at 165.1 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 33 (at 162.56 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 31 (at 160.02 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 29 (at 157.48 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 27 (at 154.94 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 25 (at 152.4 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 23 (at 149.86 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 21 (at 147.32 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 19 (at 144.78 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 17 (at 142.24 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 15 (at 139.7 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 13 (at 137.16 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 11 (at 134.62 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 9 (at 132.08 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 129.54 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5 (at 127 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3 (at 124.46 121.412) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 180.2638 73.1266) (end 180.34 72.39) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.7788 101.2952) (end 109.728 99.9998) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.9058 103.0224) (end 109.7788 101.2952) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.0582 104.8512) (end 109.9058 103.0224) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.2614 106.7308) (end 110.0582 104.8512) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.5154 108.8136) (end 110.2614 106.7308) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.7948 110.744) (end 110.5154 108.8136) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.1504 112.9284) (end 110.7948 110.744) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.5314 114.9858) (end 111.1504 112.9284) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.0902 117.602) (end 111.5314 114.9858) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.3442 118.6434) (end 112.0902 117.602) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.4458 119.0244) (end 112.3442 118.6434) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.5474 119.4054) (end 112.4458 119.0244) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.6998 119.761) (end 112.5474 119.4054) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.8776 120.0912) (end 112.6998 119.761) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.03 120.3198) (end 112.8776 120.0912) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.2586 120.6246) (end 113.03 120.3198) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.4872 120.8532) (end 113.2586 120.6246) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.7412 121.0818) (end 113.4872 120.8532) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 114.0968 121.3358) (end 113.7412 121.0818) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 114.3762 121.4882) (end 114.0968 121.3358) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 114.7572 121.666) (end 114.3762 121.4882) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 115.2398 121.8184) (end 114.7572 121.666) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 115.6462 121.8946) (end 115.2398 121.8184) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 116.1288 121.92) (end 115.6462 121.8946) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.7534 89.7128) (end 109.728 90.5002) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.8804 87.7824) (end 109.7534 89.7128) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.0074 86.2584) (end 109.8804 87.7824) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.2106 84.201) (end 110.0074 86.2584) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.4392 82.2706) (end 110.2106 84.201) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 110.7186 80.264) (end 110.4392 82.2706) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.0488 78.1304) (end 110.7186 80.264) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 111.4806 75.8444) (end 111.0488 78.1304) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.014 73.3298) (end 111.4806 75.8444) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.3188 71.9582) (end 112.014 73.3298) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.395 71.6788) (end 112.3188 71.9582) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.4712 71.374) (end 112.395 71.6788) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.5474 71.0946) (end 112.4712 71.374) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.649 70.8406) (end 112.5474 71.0946) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 112.8268 70.485) (end 112.649 70.8406) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.0046 70.2056) (end 112.8268 70.485) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.1824 69.977) (end 113.0046 70.2056) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.3856 69.7484) (end 113.1824 69.977) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 113.6904 69.469) (end 113.3856 69.7484) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 114.0206 69.215) (end 113.6904 69.469) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 114.3762 69.0118) (end 114.0206 69.215) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 114.8334 68.8086) (end 114.3762 69.0118) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 115.2398 68.6816) (end 114.8334 68.8086) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 115.697 68.6054) (end 115.2398 68.6816) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 116.1288 68.58) (end 115.697 68.6054) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 180.2892 117.5004) (end 180.34 118.11) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 180.1368 116.7892) (end 180.2892 117.5004) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 179.8828 115.4684) (end 180.1368 116.7892) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 179.5526 113.7158) (end 179.8828 115.4684) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 179.2224 111.887) (end 179.5526 113.7158) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.8922 109.8042) (end 179.2224 111.887) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.6382 107.9246) (end 178.8922 109.8042) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.4096 105.9942) (end 178.6382 107.9246) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.2318 104.1146) (end 178.4096 105.9942) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.0794 102.108) (end 178.2318 104.1146) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.9524 99.9998) (end 178.0794 102.108) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 180.1368 73.8124) (end 180.2638 73.1266) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 179.8066 75.438) (end 180.1368 73.8124) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 179.5018 77.0636) (end 179.8066 75.438) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 179.197 78.8162) (end 179.5018 77.0636) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.9176 80.5688) (end 179.197 78.8162) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.6636 82.4484) (end 178.9176 80.5688) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.4604 84.2264) (end 178.6636 82.4484) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.2572 86.233) (end 178.4604 84.2264) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 178.0794 88.4682) (end 178.2572 86.233) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 177.9524 90.5002) (end 178.0794 88.4682) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 176.53 118.11) (end 180.34 118.11) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "GreatFET Heliopsis" (at 175.768 95.25 90) (layer F.SilkS))
  (gr_arc (start 176.53 72.39) (end 176.53 68.58) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 176.53 121.92) (end 116.1288 121.92) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 116.1288 68.58) (end 176.53 68.58) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.254) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 181.5084 109.0422) (xy 176.2506 109.8296) (xy 176.6824 112.9792) (xy 181.5592 112.268) (xy 181.61 124.46)
        (xy 107.95 124.46) (xy 107.95 66.04) (xy 181.61 66.04)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.381) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 139.065 88.265) (xy 172.72 88.265) (xy 172.72 76.835) (xy 180.34 76.835) (xy 180.34 109.22)
        (xy 176.2506 109.8296) (xy 176.6824 112.9792) (xy 176.6824 113.665) (xy 172.085 113.665) (xy 172.085 107.315)
        (xy 139.065 107.315)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 88.3539) (xy 170.7134 88.3539) (xy 170.7134 89.4461) (xy 172.1866 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.2032)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.254) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.339 88.265) (xy 139.319 88.265) (xy 139.319 107.569) (xy 172.339 107.569)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 88.3539) (xy 169.0624 88.3539) (xy 169.0624 89.4461) (xy 170.5356 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 88.3539) (xy 167.4114 88.3539) (xy 167.4114 89.4461) (xy 168.8846 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 88.3539) (xy 165.7604 88.3539) (xy 165.7604 89.4461) (xy 167.2336 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 88.3539) (xy 164.1094 88.3539) (xy 164.1094 89.4461) (xy 165.5826 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 88.3539) (xy 162.4584 88.3539) (xy 162.4584 89.4461) (xy 163.9316 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 88.3539) (xy 160.8074 88.3539) (xy 160.8074 89.4461) (xy 162.2806 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 88.3539) (xy 159.1564 88.3539) (xy 159.1564 89.4461) (xy 160.6296 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 88.3539) (xy 157.5054 88.3539) (xy 157.5054 89.4461) (xy 158.9786 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 88.3539) (xy 155.8544 88.3539) (xy 155.8544 89.4461) (xy 157.3276 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 88.3539) (xy 154.2034 88.3539) (xy 154.2034 89.4461) (xy 155.6766 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 88.3539) (xy 152.5524 88.3539) (xy 152.5524 89.4461) (xy 154.0256 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 88.3539) (xy 150.9014 88.3539) (xy 150.9014 89.4461) (xy 152.3746 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 88.3539) (xy 149.2504 88.3539) (xy 149.2504 89.4461) (xy 150.7236 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 88.3539) (xy 147.5994 88.3539) (xy 147.5994 89.4461) (xy 149.0726 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 88.3539) (xy 145.9484 88.3539) (xy 145.9484 89.4461) (xy 147.4216 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 88.3539) (xy 144.2974 88.3539) (xy 144.2974 89.4461) (xy 145.7706 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 88.3539) (xy 142.6464 88.3539) (xy 142.6464 89.4461) (xy 144.1196 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 88.3539) (xy 140.9954 88.3539) (xy 140.9954 89.4461) (xy 142.4686 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 88.3539) (xy 139.3444 88.3539) (xy 139.3444 89.4461) (xy 140.8176 89.4461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 89.6239) (xy 170.7134 89.6239) (xy 170.7134 90.7161) (xy 172.1866 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 89.6239) (xy 169.0624 89.6239) (xy 169.0624 90.7161) (xy 170.5356 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 89.6239) (xy 167.4114 89.6239) (xy 167.4114 90.7161) (xy 168.8846 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 89.6239) (xy 165.7604 89.6239) (xy 165.7604 90.7161) (xy 167.2336 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 89.6239) (xy 164.1094 89.6239) (xy 164.1094 90.7161) (xy 165.5826 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 89.6239) (xy 162.4584 89.6239) (xy 162.4584 90.7161) (xy 163.9316 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 89.6239) (xy 160.8074 89.6239) (xy 160.8074 90.7161) (xy 162.2806 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 89.6239) (xy 159.1564 89.6239) (xy 159.1564 90.7161) (xy 160.6296 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 89.6239) (xy 157.5054 89.6239) (xy 157.5054 90.7161) (xy 158.9786 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 89.6239) (xy 155.8544 89.6239) (xy 155.8544 90.7161) (xy 157.3276 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 89.6239) (xy 154.2034 89.6239) (xy 154.2034 90.7161) (xy 155.6766 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 89.6239) (xy 152.5524 89.6239) (xy 152.5524 90.7161) (xy 154.0256 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 89.6239) (xy 150.9014 89.6239) (xy 150.9014 90.7161) (xy 152.3746 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 89.6239) (xy 149.2504 89.6239) (xy 149.2504 90.7161) (xy 150.7236 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 89.6239) (xy 147.5994 89.6239) (xy 147.5994 90.7161) (xy 149.0726 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 89.6239) (xy 145.9484 89.6239) (xy 145.9484 90.7161) (xy 147.4216 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 89.6239) (xy 144.2974 89.6239) (xy 144.2974 90.7161) (xy 145.7706 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 89.6239) (xy 142.6464 89.6239) (xy 142.6464 90.7161) (xy 144.1196 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 89.6239) (xy 140.9954 89.6239) (xy 140.9954 90.7161) (xy 142.4686 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 89.6239) (xy 139.3444 89.6239) (xy 139.3444 90.7161) (xy 140.8176 90.7161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 90.8939) (xy 170.7134 90.8939) (xy 170.7134 91.9861) (xy 172.1866 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 90.8939) (xy 169.0624 90.8939) (xy 169.0624 91.9861) (xy 170.5356 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 90.8939) (xy 167.4114 90.8939) (xy 167.4114 91.9861) (xy 168.8846 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 90.8939) (xy 165.7604 90.8939) (xy 165.7604 91.9861) (xy 167.2336 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 90.8939) (xy 164.1094 90.8939) (xy 164.1094 91.9861) (xy 165.5826 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 90.8939) (xy 162.4584 90.8939) (xy 162.4584 91.9861) (xy 163.9316 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 90.8939) (xy 160.8074 90.8939) (xy 160.8074 91.9861) (xy 162.2806 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 90.8939) (xy 159.1564 90.8939) (xy 159.1564 91.9861) (xy 160.6296 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 90.8939) (xy 157.5054 90.8939) (xy 157.5054 91.9861) (xy 158.9786 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 90.8939) (xy 155.8544 90.8939) (xy 155.8544 91.9861) (xy 157.3276 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 90.8939) (xy 154.2034 90.8939) (xy 154.2034 91.9861) (xy 155.6766 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 90.8939) (xy 152.5524 90.8939) (xy 152.5524 91.9861) (xy 154.0256 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 90.8939) (xy 150.9014 90.8939) (xy 150.9014 91.9861) (xy 152.3746 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 90.8939) (xy 149.2504 90.8939) (xy 149.2504 91.9861) (xy 150.7236 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 90.8939) (xy 147.5994 90.8939) (xy 147.5994 91.9861) (xy 149.0726 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 90.8939) (xy 145.9484 90.8939) (xy 145.9484 91.9861) (xy 147.4216 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 90.8939) (xy 144.2974 90.8939) (xy 144.2974 91.9861) (xy 145.7706 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 90.8939) (xy 142.6464 90.8939) (xy 142.6464 91.9861) (xy 144.1196 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 90.8939) (xy 140.9954 90.8939) (xy 140.9954 91.9861) (xy 142.4686 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 90.8939) (xy 139.3444 90.8939) (xy 139.3444 91.9861) (xy 140.8176 91.9861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 92.1639) (xy 170.7134 92.1639) (xy 170.7134 93.2561) (xy 172.1866 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 92.1639) (xy 169.0624 92.1639) (xy 169.0624 93.2561) (xy 170.5356 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 92.1639) (xy 167.4114 92.1639) (xy 167.4114 93.2561) (xy 168.8846 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 92.1639) (xy 165.7604 92.1639) (xy 165.7604 93.2561) (xy 167.2336 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 92.1639) (xy 164.1094 92.1639) (xy 164.1094 93.2561) (xy 165.5826 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 92.1639) (xy 162.4584 92.1639) (xy 162.4584 93.2561) (xy 163.9316 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 92.1639) (xy 160.8074 92.1639) (xy 160.8074 93.2561) (xy 162.2806 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 92.1639) (xy 159.1564 92.1639) (xy 159.1564 93.2561) (xy 160.6296 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 92.1639) (xy 157.5054 92.1639) (xy 157.5054 93.2561) (xy 158.9786 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 92.1639) (xy 155.8544 92.1639) (xy 155.8544 93.2561) (xy 157.3276 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 92.1639) (xy 154.2034 92.1639) (xy 154.2034 93.2561) (xy 155.6766 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 92.1639) (xy 152.5524 92.1639) (xy 152.5524 93.2561) (xy 154.0256 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 92.1639) (xy 150.9014 92.1639) (xy 150.9014 93.2561) (xy 152.3746 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 92.1639) (xy 149.2504 92.1639) (xy 149.2504 93.2561) (xy 150.7236 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 92.1639) (xy 147.5994 92.1639) (xy 147.5994 93.2561) (xy 149.0726 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 92.1639) (xy 145.9484 92.1639) (xy 145.9484 93.2561) (xy 147.4216 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 92.1639) (xy 144.2974 92.1639) (xy 144.2974 93.2561) (xy 145.7706 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 92.1639) (xy 142.6464 92.1639) (xy 142.6464 93.2561) (xy 144.1196 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 92.1639) (xy 140.9954 92.1639) (xy 140.9954 93.2561) (xy 142.4686 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 92.1639) (xy 139.3444 92.1639) (xy 139.3444 93.2561) (xy 140.8176 93.2561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 93.4339) (xy 170.7134 93.4339) (xy 170.7134 94.5261) (xy 172.1866 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 93.4339) (xy 169.0624 93.4339) (xy 169.0624 94.5261) (xy 170.5356 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 93.4339) (xy 167.4114 93.4339) (xy 167.4114 94.5261) (xy 168.8846 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 93.4339) (xy 165.7604 93.4339) (xy 165.7604 94.5261) (xy 167.2336 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 93.4339) (xy 164.1094 93.4339) (xy 164.1094 94.5261) (xy 165.5826 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 93.4339) (xy 162.4584 93.4339) (xy 162.4584 94.5261) (xy 163.9316 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 93.4339) (xy 160.8074 93.4339) (xy 160.8074 94.5261) (xy 162.2806 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 93.4339) (xy 159.1564 93.4339) (xy 159.1564 94.5261) (xy 160.6296 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 93.4339) (xy 157.5054 93.4339) (xy 157.5054 94.5261) (xy 158.9786 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 93.4339) (xy 155.8544 93.4339) (xy 155.8544 94.5261) (xy 157.3276 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 93.4339) (xy 154.2034 93.4339) (xy 154.2034 94.5261) (xy 155.6766 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 93.4339) (xy 152.5524 93.4339) (xy 152.5524 94.5261) (xy 154.0256 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 93.4339) (xy 150.9014 93.4339) (xy 150.9014 94.5261) (xy 152.3746 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 93.4339) (xy 149.2504 93.4339) (xy 149.2504 94.5261) (xy 150.7236 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 93.4339) (xy 147.5994 93.4339) (xy 147.5994 94.5261) (xy 149.0726 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 93.4339) (xy 145.9484 93.4339) (xy 145.9484 94.5261) (xy 147.4216 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 93.4339) (xy 144.2974 93.4339) (xy 144.2974 94.5261) (xy 145.7706 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 93.4339) (xy 142.6464 93.4339) (xy 142.6464 94.5261) (xy 144.1196 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 93.4339) (xy 140.9954 93.4339) (xy 140.9954 94.5261) (xy 142.4686 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 93.4339) (xy 139.3444 93.4339) (xy 139.3444 94.5261) (xy 140.8176 94.5261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 94.7039) (xy 170.7134 94.7039) (xy 170.7134 95.7961) (xy 172.1866 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 94.7039) (xy 169.0624 94.7039) (xy 169.0624 95.7961) (xy 170.5356 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 94.7039) (xy 167.4114 94.7039) (xy 167.4114 95.7961) (xy 168.8846 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 94.7039) (xy 165.7604 94.7039) (xy 165.7604 95.7961) (xy 167.2336 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 94.7039) (xy 164.1094 94.7039) (xy 164.1094 95.7961) (xy 165.5826 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 94.7039) (xy 162.4584 94.7039) (xy 162.4584 95.7961) (xy 163.9316 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 94.7039) (xy 160.8074 94.7039) (xy 160.8074 95.7961) (xy 162.2806 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 94.7039) (xy 159.1564 94.7039) (xy 159.1564 95.7961) (xy 160.6296 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 94.7039) (xy 157.5054 94.7039) (xy 157.5054 95.7961) (xy 158.9786 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 94.7039) (xy 155.8544 94.7039) (xy 155.8544 95.7961) (xy 157.3276 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 94.7039) (xy 154.2034 94.7039) (xy 154.2034 95.7961) (xy 155.6766 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 94.7039) (xy 152.5524 94.7039) (xy 152.5524 95.7961) (xy 154.0256 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 94.7039) (xy 150.9014 94.7039) (xy 150.9014 95.7961) (xy 152.3746 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 94.7039) (xy 149.2504 94.7039) (xy 149.2504 95.7961) (xy 150.7236 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 94.7039) (xy 147.5994 94.7039) (xy 147.5994 95.7961) (xy 149.0726 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 94.7039) (xy 145.9484 94.7039) (xy 145.9484 95.7961) (xy 147.4216 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 94.7039) (xy 144.2974 94.7039) (xy 144.2974 95.7961) (xy 145.7706 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 94.7039) (xy 142.6464 94.7039) (xy 142.6464 95.7961) (xy 144.1196 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 94.7039) (xy 140.9954 94.7039) (xy 140.9954 95.7961) (xy 142.4686 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 94.7039) (xy 139.3444 94.7039) (xy 139.3444 95.7961) (xy 140.8176 95.7961)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 95.9739) (xy 170.7134 95.9739) (xy 170.7134 97.0661) (xy 172.1866 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 95.9739) (xy 169.0624 95.9739) (xy 169.0624 97.0661) (xy 170.5356 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 95.9739) (xy 167.4114 95.9739) (xy 167.4114 97.0661) (xy 168.8846 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 95.9739) (xy 165.7604 95.9739) (xy 165.7604 97.0661) (xy 167.2336 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 95.9739) (xy 164.1094 95.9739) (xy 164.1094 97.0661) (xy 165.5826 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 95.9739) (xy 162.4584 95.9739) (xy 162.4584 97.0661) (xy 163.9316 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 95.9739) (xy 160.8074 95.9739) (xy 160.8074 97.0661) (xy 162.2806 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 95.9739) (xy 159.1564 95.9739) (xy 159.1564 97.0661) (xy 160.6296 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 95.9739) (xy 157.5054 95.9739) (xy 157.5054 97.0661) (xy 158.9786 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 95.9739) (xy 155.8544 95.9739) (xy 155.8544 97.0661) (xy 157.3276 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 95.9739) (xy 154.2034 95.9739) (xy 154.2034 97.0661) (xy 155.6766 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 95.9739) (xy 152.5524 95.9739) (xy 152.5524 97.0661) (xy 154.0256 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 95.9739) (xy 150.9014 95.9739) (xy 150.9014 97.0661) (xy 152.3746 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 95.9739) (xy 149.2504 95.9739) (xy 149.2504 97.0661) (xy 150.7236 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 95.9739) (xy 147.5994 95.9739) (xy 147.5994 97.0661) (xy 149.0726 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 95.9739) (xy 145.9484 95.9739) (xy 145.9484 97.0661) (xy 147.4216 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 95.9739) (xy 144.2974 95.9739) (xy 144.2974 97.0661) (xy 145.7706 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 95.9739) (xy 142.6464 95.9739) (xy 142.6464 97.0661) (xy 144.1196 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 95.9739) (xy 140.9954 95.9739) (xy 140.9954 97.0661) (xy 142.4686 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 95.9739) (xy 139.3444 95.9739) (xy 139.3444 97.0661) (xy 140.8176 97.0661)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 97.2439) (xy 170.7134 97.2439) (xy 170.7134 98.3361) (xy 172.1866 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 97.2439) (xy 169.0624 97.2439) (xy 169.0624 98.3361) (xy 170.5356 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 97.2439) (xy 167.4114 97.2439) (xy 167.4114 98.3361) (xy 168.8846 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 97.2439) (xy 165.7604 97.2439) (xy 165.7604 98.3361) (xy 167.2336 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 97.2439) (xy 164.1094 97.2439) (xy 164.1094 98.3361) (xy 165.5826 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 97.2439) (xy 162.4584 97.2439) (xy 162.4584 98.3361) (xy 163.9316 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 97.2439) (xy 160.8074 97.2439) (xy 160.8074 98.3361) (xy 162.2806 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 97.2439) (xy 159.1564 97.2439) (xy 159.1564 98.3361) (xy 160.6296 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 97.2439) (xy 157.5054 97.2439) (xy 157.5054 98.3361) (xy 158.9786 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 97.2439) (xy 155.8544 97.2439) (xy 155.8544 98.3361) (xy 157.3276 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 97.2439) (xy 154.2034 97.2439) (xy 154.2034 98.3361) (xy 155.6766 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 97.2439) (xy 152.5524 97.2439) (xy 152.5524 98.3361) (xy 154.0256 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 97.2439) (xy 150.9014 97.2439) (xy 150.9014 98.3361) (xy 152.3746 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 97.2439) (xy 149.2504 97.2439) (xy 149.2504 98.3361) (xy 150.7236 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 97.2439) (xy 147.5994 97.2439) (xy 147.5994 98.3361) (xy 149.0726 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 97.2439) (xy 145.9484 97.2439) (xy 145.9484 98.3361) (xy 147.4216 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 97.2439) (xy 144.2974 97.2439) (xy 144.2974 98.3361) (xy 145.7706 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 97.2439) (xy 142.6464 97.2439) (xy 142.6464 98.3361) (xy 144.1196 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 97.2439) (xy 140.9954 97.2439) (xy 140.9954 98.3361) (xy 142.4686 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 97.2439) (xy 139.3444 97.2439) (xy 139.3444 98.3361) (xy 140.8176 98.3361)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 98.5139) (xy 170.7134 98.5139) (xy 170.7134 99.6061) (xy 172.1866 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 98.5139) (xy 169.0624 98.5139) (xy 169.0624 99.6061) (xy 170.5356 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 98.5139) (xy 167.4114 98.5139) (xy 167.4114 99.6061) (xy 168.8846 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 98.5139) (xy 165.7604 98.5139) (xy 165.7604 99.6061) (xy 167.2336 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 98.5139) (xy 164.1094 98.5139) (xy 164.1094 99.6061) (xy 165.5826 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 98.5139) (xy 162.4584 98.5139) (xy 162.4584 99.6061) (xy 163.9316 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 98.5139) (xy 160.8074 98.5139) (xy 160.8074 99.6061) (xy 162.2806 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 98.5139) (xy 159.1564 98.5139) (xy 159.1564 99.6061) (xy 160.6296 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 98.5139) (xy 157.5054 98.5139) (xy 157.5054 99.6061) (xy 158.9786 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 98.5139) (xy 155.8544 98.5139) (xy 155.8544 99.6061) (xy 157.3276 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 98.5139) (xy 154.2034 98.5139) (xy 154.2034 99.6061) (xy 155.6766 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 98.5139) (xy 152.5524 98.5139) (xy 152.5524 99.6061) (xy 154.0256 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 98.5139) (xy 150.9014 98.5139) (xy 150.9014 99.6061) (xy 152.3746 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 98.5139) (xy 149.2504 98.5139) (xy 149.2504 99.6061) (xy 150.7236 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 98.5139) (xy 147.5994 98.5139) (xy 147.5994 99.6061) (xy 149.0726 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 98.5139) (xy 145.9484 98.5139) (xy 145.9484 99.6061) (xy 147.4216 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 98.5139) (xy 144.2974 98.5139) (xy 144.2974 99.6061) (xy 145.7706 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 98.5139) (xy 142.6464 98.5139) (xy 142.6464 99.6061) (xy 144.1196 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 98.5139) (xy 140.9954 98.5139) (xy 140.9954 99.6061) (xy 142.4686 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 98.5139) (xy 139.3444 98.5139) (xy 139.3444 99.6061) (xy 140.8176 99.6061)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 99.7839) (xy 170.7134 99.7839) (xy 170.7134 100.8761) (xy 172.1866 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 99.7839) (xy 169.0624 99.7839) (xy 169.0624 100.8761) (xy 170.5356 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 99.7839) (xy 167.4114 99.7839) (xy 167.4114 100.8761) (xy 168.8846 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 99.7839) (xy 165.7604 99.7839) (xy 165.7604 100.8761) (xy 167.2336 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 99.7839) (xy 164.1094 99.7839) (xy 164.1094 100.8761) (xy 165.5826 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 99.7839) (xy 162.4584 99.7839) (xy 162.4584 100.8761) (xy 163.9316 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 99.7839) (xy 160.8074 99.7839) (xy 160.8074 100.8761) (xy 162.2806 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 99.7839) (xy 159.1564 99.7839) (xy 159.1564 100.8761) (xy 160.6296 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 99.7839) (xy 157.5054 99.7839) (xy 157.5054 100.8761) (xy 158.9786 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 99.7839) (xy 155.8544 99.7839) (xy 155.8544 100.8761) (xy 157.3276 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 99.7839) (xy 154.2034 99.7839) (xy 154.2034 100.8761) (xy 155.6766 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 99.7839) (xy 152.5524 99.7839) (xy 152.5524 100.8761) (xy 154.0256 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 99.7839) (xy 150.9014 99.7839) (xy 150.9014 100.8761) (xy 152.3746 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 99.7839) (xy 149.2504 99.7839) (xy 149.2504 100.8761) (xy 150.7236 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 99.7839) (xy 147.5994 99.7839) (xy 147.5994 100.8761) (xy 149.0726 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 99.7839) (xy 145.9484 99.7839) (xy 145.9484 100.8761) (xy 147.4216 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 99.7839) (xy 144.2974 99.7839) (xy 144.2974 100.8761) (xy 145.7706 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 99.7839) (xy 142.6464 99.7839) (xy 142.6464 100.8761) (xy 144.1196 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 99.7839) (xy 140.9954 99.7839) (xy 140.9954 100.8761) (xy 142.4686 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 99.7839) (xy 139.3444 99.7839) (xy 139.3444 100.8761) (xy 140.8176 100.8761)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 101.0539) (xy 170.7134 101.0539) (xy 170.7134 102.1461) (xy 172.1866 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 101.0539) (xy 169.0624 101.0539) (xy 169.0624 102.1461) (xy 170.5356 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 101.0539) (xy 167.4114 101.0539) (xy 167.4114 102.1461) (xy 168.8846 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 101.0539) (xy 165.7604 101.0539) (xy 165.7604 102.1461) (xy 167.2336 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 101.0539) (xy 164.1094 101.0539) (xy 164.1094 102.1461) (xy 165.5826 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 101.0539) (xy 162.4584 101.0539) (xy 162.4584 102.1461) (xy 163.9316 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 101.0539) (xy 160.8074 101.0539) (xy 160.8074 102.1461) (xy 162.2806 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 101.0539) (xy 159.1564 101.0539) (xy 159.1564 102.1461) (xy 160.6296 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 101.0539) (xy 157.5054 101.0539) (xy 157.5054 102.1461) (xy 158.9786 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 101.0539) (xy 155.8544 101.0539) (xy 155.8544 102.1461) (xy 157.3276 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 101.0539) (xy 154.2034 101.0539) (xy 154.2034 102.1461) (xy 155.6766 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 101.0539) (xy 152.5524 101.0539) (xy 152.5524 102.1461) (xy 154.0256 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 101.0539) (xy 150.9014 101.0539) (xy 150.9014 102.1461) (xy 152.3746 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 101.0539) (xy 149.2504 101.0539) (xy 149.2504 102.1461) (xy 150.7236 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 101.0539) (xy 147.5994 101.0539) (xy 147.5994 102.1461) (xy 149.0726 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 101.0539) (xy 145.9484 101.0539) (xy 145.9484 102.1461) (xy 147.4216 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 101.0539) (xy 144.2974 101.0539) (xy 144.2974 102.1461) (xy 145.7706 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 101.0539) (xy 142.6464 101.0539) (xy 142.6464 102.1461) (xy 144.1196 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 101.0539) (xy 140.9954 101.0539) (xy 140.9954 102.1461) (xy 142.4686 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 101.0539) (xy 139.3444 101.0539) (xy 139.3444 102.1461) (xy 140.8176 102.1461)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 102.3239) (xy 170.7134 102.3239) (xy 170.7134 103.4161) (xy 172.1866 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 102.3239) (xy 169.0624 102.3239) (xy 169.0624 103.4161) (xy 170.5356 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 102.3239) (xy 167.4114 102.3239) (xy 167.4114 103.4161) (xy 168.8846 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 102.3239) (xy 165.7604 102.3239) (xy 165.7604 103.4161) (xy 167.2336 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 102.3239) (xy 164.1094 102.3239) (xy 164.1094 103.4161) (xy 165.5826 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 102.3239) (xy 162.4584 102.3239) (xy 162.4584 103.4161) (xy 163.9316 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 102.3239) (xy 160.8074 102.3239) (xy 160.8074 103.4161) (xy 162.2806 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 102.3239) (xy 159.1564 102.3239) (xy 159.1564 103.4161) (xy 160.6296 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 102.3239) (xy 157.5054 102.3239) (xy 157.5054 103.4161) (xy 158.9786 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 102.3239) (xy 155.8544 102.3239) (xy 155.8544 103.4161) (xy 157.3276 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 102.3239) (xy 154.2034 102.3239) (xy 154.2034 103.4161) (xy 155.6766 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 102.3239) (xy 152.5524 102.3239) (xy 152.5524 103.4161) (xy 154.0256 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 102.3239) (xy 150.9014 102.3239) (xy 150.9014 103.4161) (xy 152.3746 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 102.3239) (xy 149.2504 102.3239) (xy 149.2504 103.4161) (xy 150.7236 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 102.3239) (xy 147.5994 102.3239) (xy 147.5994 103.4161) (xy 149.0726 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 102.3239) (xy 145.9484 102.3239) (xy 145.9484 103.4161) (xy 147.4216 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 102.3239) (xy 144.2974 102.3239) (xy 144.2974 103.4161) (xy 145.7706 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 102.3239) (xy 142.6464 102.3239) (xy 142.6464 103.4161) (xy 144.1196 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 102.3239) (xy 140.9954 102.3239) (xy 140.9954 103.4161) (xy 142.4686 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 102.3239) (xy 139.3444 102.3239) (xy 139.3444 103.4161) (xy 140.8176 103.4161)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 103.5939) (xy 170.7134 103.5939) (xy 170.7134 104.6861) (xy 172.1866 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 103.5939) (xy 169.0624 103.5939) (xy 169.0624 104.6861) (xy 170.5356 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 103.5939) (xy 167.4114 103.5939) (xy 167.4114 104.6861) (xy 168.8846 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 103.5939) (xy 165.7604 103.5939) (xy 165.7604 104.6861) (xy 167.2336 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 103.5939) (xy 164.1094 103.5939) (xy 164.1094 104.6861) (xy 165.5826 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 103.5939) (xy 162.4584 103.5939) (xy 162.4584 104.6861) (xy 163.9316 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 103.5939) (xy 160.8074 103.5939) (xy 160.8074 104.6861) (xy 162.2806 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 103.5939) (xy 159.1564 103.5939) (xy 159.1564 104.6861) (xy 160.6296 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 103.5939) (xy 157.5054 103.5939) (xy 157.5054 104.6861) (xy 158.9786 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 103.5939) (xy 155.8544 103.5939) (xy 155.8544 104.6861) (xy 157.3276 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 103.5939) (xy 154.2034 103.5939) (xy 154.2034 104.6861) (xy 155.6766 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 103.5939) (xy 152.5524 103.5939) (xy 152.5524 104.6861) (xy 154.0256 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 103.5939) (xy 150.9014 103.5939) (xy 150.9014 104.6861) (xy 152.3746 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 103.5939) (xy 149.2504 103.5939) (xy 149.2504 104.6861) (xy 150.7236 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 103.5939) (xy 147.5994 103.5939) (xy 147.5994 104.6861) (xy 149.0726 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 103.5939) (xy 145.9484 103.5939) (xy 145.9484 104.6861) (xy 147.4216 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 103.5939) (xy 144.2974 103.5939) (xy 144.2974 104.6861) (xy 145.7706 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 103.5939) (xy 142.6464 103.5939) (xy 142.6464 104.6861) (xy 144.1196 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 103.5939) (xy 140.9954 103.5939) (xy 140.9954 104.6861) (xy 142.4686 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 103.5939) (xy 139.3444 103.5939) (xy 139.3444 104.6861) (xy 140.8176 104.6861)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 104.8639) (xy 170.7134 104.8639) (xy 170.7134 105.9561) (xy 172.1866 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 104.8639) (xy 169.0624 104.8639) (xy 169.0624 105.9561) (xy 170.5356 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 104.8639) (xy 167.4114 104.8639) (xy 167.4114 105.9561) (xy 168.8846 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 104.8639) (xy 165.7604 104.8639) (xy 165.7604 105.9561) (xy 167.2336 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 104.8639) (xy 164.1094 104.8639) (xy 164.1094 105.9561) (xy 165.5826 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 104.8639) (xy 162.4584 104.8639) (xy 162.4584 105.9561) (xy 163.9316 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 104.8639) (xy 160.8074 104.8639) (xy 160.8074 105.9561) (xy 162.2806 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 104.8639) (xy 159.1564 104.8639) (xy 159.1564 105.9561) (xy 160.6296 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 104.8639) (xy 157.5054 104.8639) (xy 157.5054 105.9561) (xy 158.9786 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 104.8639) (xy 155.8544 104.8639) (xy 155.8544 105.9561) (xy 157.3276 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 104.8639) (xy 154.2034 104.8639) (xy 154.2034 105.9561) (xy 155.6766 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 104.8639) (xy 152.5524 104.8639) (xy 152.5524 105.9561) (xy 154.0256 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 104.8639) (xy 150.9014 104.8639) (xy 150.9014 105.9561) (xy 152.3746 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 104.8639) (xy 149.2504 104.8639) (xy 149.2504 105.9561) (xy 150.7236 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 104.8639) (xy 147.5994 104.8639) (xy 147.5994 105.9561) (xy 149.0726 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 104.8639) (xy 145.9484 104.8639) (xy 145.9484 105.9561) (xy 147.4216 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 104.8639) (xy 144.2974 104.8639) (xy 144.2974 105.9561) (xy 145.7706 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 104.8639) (xy 142.6464 104.8639) (xy 142.6464 105.9561) (xy 144.1196 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 104.8639) (xy 140.9954 104.8639) (xy 140.9954 105.9561) (xy 142.4686 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 104.8639) (xy 139.3444 104.8639) (xy 139.3444 105.9561) (xy 140.8176 105.9561)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.1866 106.1339) (xy 170.7134 106.1339) (xy 170.7134 107.2261) (xy 172.1866 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.5356 106.1339) (xy 169.0624 106.1339) (xy 169.0624 107.2261) (xy 170.5356 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.8846 106.1339) (xy 167.4114 106.1339) (xy 167.4114 107.2261) (xy 168.8846 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.2336 106.1339) (xy 165.7604 106.1339) (xy 165.7604 107.2261) (xy 167.2336 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 165.5826 106.1339) (xy 164.1094 106.1339) (xy 164.1094 107.2261) (xy 165.5826 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.9316 106.1339) (xy 162.4584 106.1339) (xy 162.4584 107.2261) (xy 163.9316 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 162.2806 106.1339) (xy 160.8074 106.1339) (xy 160.8074 107.2261) (xy 162.2806 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 160.6296 106.1339) (xy 159.1564 106.1339) (xy 159.1564 107.2261) (xy 160.6296 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.9786 106.1339) (xy 157.5054 106.1339) (xy 157.5054 107.2261) (xy 158.9786 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 157.3276 106.1339) (xy 155.8544 106.1339) (xy 155.8544 107.2261) (xy 157.3276 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 155.6766 106.1339) (xy 154.2034 106.1339) (xy 154.2034 107.2261) (xy 155.6766 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.0256 106.1339) (xy 152.5524 106.1339) (xy 152.5524 107.2261) (xy 154.0256 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.3746 106.1339) (xy 150.9014 106.1339) (xy 150.9014 107.2261) (xy 152.3746 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 150.7236 106.1339) (xy 149.2504 106.1339) (xy 149.2504 107.2261) (xy 150.7236 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 149.0726 106.1339) (xy 147.5994 106.1339) (xy 147.5994 107.2261) (xy 149.0726 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.4216 106.1339) (xy 145.9484 106.1339) (xy 145.9484 107.2261) (xy 147.4216 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.7706 106.1339) (xy 144.2974 106.1339) (xy 144.2974 107.2261) (xy 145.7706 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.1196 106.1339) (xy 142.6464 106.1339) (xy 142.6464 107.2261) (xy 144.1196 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.4686 106.1339) (xy 140.9954 106.1339) (xy 140.9954 107.2261) (xy 142.4686 107.2261)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0))
    (min_thickness 0.0254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 140.8176 106.1339) (xy 139.3444 106.1339) (xy 139.3444 107.2261) (xy 140.8176 107.2261)
      )
    )
  )
)
