<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.508" y1="0" x2="8.382" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.382" y1="0" x2="8.382" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.382" y1="21.59" x2="0.508" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="21.59" x2="0.508" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>O + -</text>
<text>O + -</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Ringo">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP4840">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="10X03MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Ringo" package="C0805" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Ringo" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Ringo" package="TSOP4840" value="TSOP4840"/>
<element name="J1" library="con-amp" package="10X03MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-amp" package="10X03MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Ringo" package="R0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
