<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="41.89" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.89" y1="0" x2="41.89" y2="54.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.89" y1="54.28" x2="0" y2="54.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="54.28" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>by brejna</text>
<text>by brejna</text>
</plain>
<libraries>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 5 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
<package name="1W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="050X030_025_3">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AXIAL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="063_025_3">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5mm lead spacing, 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="2262_TRIM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1/4" on-board trim potentiometer</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply library-big pads (GM-modified)">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 1 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jacks">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;audio and power jacks
&lt;li&gt;off-board versions and just pads for the circuit board
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="NMJ6HCD2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5V-2">
<description>&lt;b&gt;OMRON PCB Relay&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/5" value="2M2"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/5" value="1M"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/5" value="10k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/5" value="1k5"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/5" value="100k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/5" value="2M2"/>
<element name="R11" library="resistors" package="1W" value="22k/2w"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="050X030_025_3" value="470p"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value="5-12v"/>
<element name="C6" library="capacitors-elec" package="063_025_3" value="22uF"/>
<element name="BOOST" library="potentiometers" package="2262_TRIM" value="250k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/5" value="68k"/>
<element name="B+" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="ROUND" value=""/>
<element name="OUT" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="ROUND" value=""/>
<element name="G1" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="ROUND" value=""/>
<element name="G2" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="ROUND" value=""/>
<element name="G3" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="ROUND" value=""/>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="AXIAL" value="22n 630v"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="5-12v"/>
<element name="C2" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="2u2 50v"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="AXIAL" value="2n2 630v"/>
<element name="K1" library="relay" package="G5V-2" value="G5V-2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="78K5703"/>
<attribute name="MPN" value="G5V-2 5DC"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9949488"/>
</element>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/5" value="1M"/>
<element name="INPUT_JACK" library="jacks" package="NMJ6HCD2" value="STEREOSW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO92-" value=""/>
<element name="12V" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="ROUND" value=""/>
<element name="SW" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="ROUND" value=""/>
<element name="OUT1" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="ROUND" value=""/>
<element name="." library="supply library-big pads (GM-modified)" package="SQUARE" value=""/>
<element name="," library="supply library-big pads (GM-modified)" package="SQUARE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="G1" pad="1"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
<contactref element="G3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="BOOST" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="INPUT_JACK" pad="T"/>
<contactref element="INPUT_JACK" pad="S"/>
<contactref element="INPUT_JACK" pad="SN"/>
<contactref element="INPUT_JACK" pad="R"/>
<contactref element="INPUT_JACK" pad="RN"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="B+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="," pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="BOOST" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="8"/>
<contactref element="." pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="13"/>
<contactref element="OUT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="BOOST" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="INPUT_JACK" pad="TN"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="K1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="12V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="K1" pad="16"/>
<contactref element="SW" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
