<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="80.01" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="16.4903125" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.4903125" y1="0" x2="17.7603125" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.7603125" y1="1.27" x2="17.7796875" y2="80.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.7796875" y1="80.01" x2="16.5096875" y2="81.28" width="0" layer="20" curve="90.014098"/>
<wire x1="16.5096875" y1="81.28" x2="1.27" y2="81.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="81.28" x2="0" y2="80.01" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="15.24" y="78.74" drill="2.8"/>
<hole x="15.24" y="2.54" drill="2.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="USB-MINIB-THM-MOLEX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="lines">
<packages>
<package name="USB">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="USB-MINIB-THM-MOLEX" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN2" library="adafruit" package="USB-MINIB-THM-MOLEX" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN3" library="adafruit" package="USB-MINIB-THM-MOLEX" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="lines" package="USB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="lines" package="USB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="CN2" pad="GND"/>
<contactref element="CN3" pad="GND"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="CN1" pad="VBUS"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="CN2" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="CN3" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="CN2" pad="VBUS"/>
<contactref element="CN3" pad="VBUS"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
