(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-stable)
  (general
    (links 46)
    (no_connects 0)
    (area 135.179999 94.125 169.620001 120.99)
    (thickness 1.6)
    (drawings 21)
    (tracks 262)
    (zones 0)
    (modules 5)
    (nets 5)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal hide)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 1.016)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 4 "Net-(P4-Pad2)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 1.016)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P4-Pad2)")
  )
  (module Libraries:SMA_Vertical_Or_Edge (layer F.Cu) (tedit 5A2C6C56)
    (at 139.7 114.3)
    (descr "SMB pcb mounting jack")
    (tags "SMB Jack  Striaght")
    (fp_text reference P1 (at 0.635 5.715) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Input (at 0.635 5.715) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.24 2.24) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.524) (size 1.524 5.588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (model Connect.3dshapes/SMB_Straight.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Libraries:SMA_Vertical_Or_Edge (layer F.Cu) (tedit 5A2C6C4F)
    (at 146.05 100.965 180)
    (descr "SMB pcb mounting jack")
    (tags "SMB Jack  Striaght")
    (fp_text reference P2 (at 0 5.715 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Ant1 (at 0 5.715 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54 180) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778 180) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54 180) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 180) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54 180) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 2.24 2.24) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.524 180) (size 1.524 5.588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778 180) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778 180) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778 180) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (model Connect.3dshapes/SMB_Straight.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Libraries:SMA_Vertical_Or_Edge (layer F.Cu) (tedit 5A2C6C51)
    (at 158.75 100.965 180)
    (descr "SMB pcb mounting jack")
    (tags "SMB Jack  Striaght")
    (fp_text reference P3 (at 0 5.715 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Ant2 (at 0 5.715 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54 180) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778 180) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54 180) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 180) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54 180) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 2.24 2.24) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.524 180) (size 1.524 5.588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778 180) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778 180) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778 180) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(P2-Pad2)"))
    (model Connect.3dshapes/SMB_Straight.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Libraries:SMA_Vertical_Or_Edge (layer F.Cu) (tedit 5A2C6C54)
    (at 152.4 114.3)
    (descr "SMB pcb mounting jack")
    (tags "SMB Jack  Striaght")
    (fp_text reference P4 (at 0.635 5.715) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Ant3 (at 0 5.715) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.24 2.24) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.524) (size 1.524 5.588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (model Connect.3dshapes/SMB_Straight.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Libraries:SMA_Vertical_Or_Edge (layer F.Cu) (tedit 5A2C6C53)
    (at 165.1 114.3)
    (descr "SMB pcb mounting jack")
    (tags "SMB Jack  Striaght")
    (fp_text reference P5 (at 0.635 5.715) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Ant4 (at 0 5.715) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.74 2.74) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.24 2.24) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.524) (size 1.524 5.588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -2.54 1.778) (size 1.6002 4.9022) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(P4-Pad2)"))
    (model Connect.3dshapes/SMB_Straight.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text http://www.qsl.net/py4zbz/DCA.pdf (at 168.275 109.22) (layer B.SilkS))
  (gr_text O (at 164.465 100.965) (layer F.Mask))
  (gr_text o (at 165.735 102.87) (layer F.Mask))
  (gr_text o (at 163.83 104.14) (layer F.Mask))
  (gr_text ><> (at 162.56 106.68) (layer F.Mask))
  (gr_text <>< (at 164.465 105.41) (layer F.Mask))
  (gr_text "CC BY-NC-SA @SmittyHalibut" (at 168.275 107.315) (layer B.SilkS))
  (gr_text "DoubleCross Antenna Phaser" (at 168.275 105.41) (layer B.SilkS))
  (gr_text 180 (at 163.195 99.06) (layer F.SilkS))
  (gr_text 270 (at 160.655 117.475) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0 (at 141.605 99.06) (layer F.SilkS))
  (gr_text 90 (at 147.955 116.205) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Ant 2" (at 158.75 106.045) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Ant 1" (at 146.05 106.045) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Ant 4" (at 165.1 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Ant 3" (at 152.4 109.22) (layer F.SilkS))
  (gr_text Input (at 139.7 108.585) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 135.255 96.52) (end 135.255 118.745) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 169.545 96.52) (end 135.255 96.52) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 169.545 118.745) (end 169.545 96.52) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 135.255 118.745) (end 169.545 118.745) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name "Net-(P1-Pad2)") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 135.255 96.52) (xy 169.545 96.52) (xy 169.545 118.745) (xy 135.255 118.745)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name "Net-(P1-Pad2)") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 135.255 96.52) (xy 169.545 96.52) (xy 169.545 118.745) (xy 135.255 118.745)
      )
    )
  )
)
