<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.04" y1="17.318440625" x2="-0.04" y2="3.008465625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.04" y1="3.008465625" x2="2.968453125" y2="0.008478125" width="0" layer="20" curve="90.161443"/>
<wire x1="2.968453125" y1="0.008478125" x2="32.458453125" y2="0.008478125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.458453125" y1="0.008478125" x2="35.45" y2="3.091559375" width="0" layer="20" curve="89.837307"/>
<wire x1="35.45" y1="3.091559375" x2="35.45" y2="17.401534375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.45" y1="17.401534375" x2="32.441546875" y2="20.401521875" width="0" layer="20" curve="90.161443"/>
<wire x1="32.441546875" y1="20.401521875" x2="2.951546875" y2="20.401521875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.951546875" y1="20.401521875" x2="-0.04" y2="17.318440625" width="0" layer="20" curve="89.838081"/>
<hole x="3.44" y="16.51" drill="3.3"/>
<hole x="3.44" y="3.81" drill="3.3"/>
<hole x="31.97" y="3.91" drill="3.3"/>
<hole x="31.97" y="16.61" drill="3.3"/>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>1.5 amps
per port
MAX</text>
<text>Rev A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-kycon">
<description>&lt;b&gt;Connector from KYCON, Inc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1810 Little Orchard Street,&lt;br&gt;
San Jose,&lt;br&gt;
CA 95125 (408)494-0330&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/autor&gt;</description>
<packages>
<package name="KUSBVX">
<description>&lt;b&gt;Vertical,Top Entry Universal Serial Bus Connector&lt;/b&gt; KUSBVX Series&lt;p&gt;
Source: KYCON Sibalco USB vertical socket KUSBV.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-kycon" package="KUSBVX" value="KUSBVX"/>
<element name="X2" library="con-kycon" package="KUSBVX" value="KUSBVX"/>
<element name="5V" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="M2"/>
<contactref element="X1" pad="M1"/>
<contactref element="X2" pad="M2"/>
<contactref element="X2" pad="M1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
