<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="17.78" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="10.16" x2="0" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="solder_on_sockets">
<packages>
<package name="SOCKET-14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socked&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="land">
<packages>
<package name="SOIC-14-R">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm (150 mil), large round pads</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="solder_on_sockets" package="SOCKET-14" value="SONS-DIL-14"/>
<element name="U$2" library="land" package="SOIC-14-R" value="SOIC-14-R"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
