<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="21.59" y1="11.6205" x2="51.562" y2="11.6205" width="0" layer="20"/>
<text>12v</text>
<text>d</text>
<text>g</text>
<text>s</text>
<text>.1</text>
<text>450</text>
<text>47k</text>
<text>1M</text>
<text>100k</text>
<text>330</text>
<text>1M</text>
<text>V+</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>O</text>
<text>LND150</text>
<text>.01</text>
<text>D</text>
<wire x1="51.562" y1="11.6205" x2="51.562" y2="31.4325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.562" y1="31.4325" x2="21.59" y2="31.4325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="31.4325" x2="21.59" y2="11.6205" width="0" layer="20"/>
<text>G</text>
<text>IN</text>
<text>12v</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jacks">
<packages>
<package name="TS_SW">
<description>no drawing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMD">
<packages>
<package name="TRANSISTOR_SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
<package name="RESISTOR_C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-elec">
<packages>
<package name="0502">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PT-10S">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-film1">
<packages>
<package name="0.3&quot;">
<description>0.3" (7.62mm) spacing</description>
</package>
<package name="0.4&quot;">
<description>0.4" (10.16mm) spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="0.2&quot;">
<description>0.2"  (5mm) lead spacing, 1/8W (flat), 1/4W (standing)</description>
</package>
<package name="0.1&quot;">
<description>0.1"  (2.54mm) lead spacing, 1/8 or 1/4W (standing)</description>
</package>
<package name="0.3&quot;.B">
<description>0.3"  (7.62mm) lead spacing, 1/4W (flat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="jacks" package="TS_SW" value="SWITCHED_MONO_JACK"/>
<element name="R1" library="resistors" package="0.2&quot;" value="33k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="0.2&quot;" value=""/>
<element name="R3" library="resistors" package="0.1&quot;" value=""/>
<element name="R4" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value=""/>
<element name="C1" library="caps-film1" package="0.4&quot;" value=""/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-2" value=""/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO35-2" value=""/>
<element name="C2" library="caps-elec" package="0502" value=""/>
<element name="R5" library="pot" package="PT-10S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="caps-film1" package="0.3&quot;" value=""/>
<element name="U$1" library="SMD" package="TRANSISTOR_SOT23-BEC" value="LND150"/>
<element name="R6" library="SMD" package="RESISTOR_C1206" value="33k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="SOURCE">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="S"/>
<contactref element="U$1" pad="S0"/>
</signal>
<signal name="DRAIN">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="DRAIN"/>
<contactref element="U$1" pad="DR"/>
</signal>
<signal name="GATE">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="GA"/>
<contactref element="U$1" pad="GATE"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="T"/>
<contactref element="J1" pad="SN"/>
<contactref element="J1" pad="S"/>
<contactref element="R5" pad="E"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VA">
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="R5" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="TN"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
