<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.03595" y1="13.81371875" x2="4.810940625" y2="7.18936875" width="0.01" layer="20" curve="149.999958"/>
<wire x1="10.251234375" y1="17.9794625" x2="3.03595" y2="13.81371875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="22.4" y1="28.21821875" x2="10.251234375" y2="17.9794625" width="0.01" layer="20" curve="52.461534"/>
<wire x1="21.4" y1="31.98936875" x2="21.4" y2="30.3" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="21.4" y1="30.3" x2="22.4" y2="30.3" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="22.4" y1="30.3" x2="22.4" y2="28.21821875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="31.030928125" y1="28.217890625" x2="31" y2="30.3" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="30.3" x2="32.2" y2="30.3" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="32.2" y1="30.3" x2="32.2" y2="31.98936875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="43.210659375" y1="17.9795" x2="31.030928125" y2="28.217890625" width="0.01" layer="20" curve="52.461439"/>
<wire x1="50.42595" y1="13.813765625" x2="43.210659375" y2="17.9795" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="48.650959375" y1="7.18936875" x2="50.42595" y2="13.813765625" width="0.01" layer="20" curve="150.000229"/>
<wire x1="4.810940625" y1="7.18936875" x2="7" y2="7.18936875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="45.9" y1="7.18936875" x2="48.650959375" y2="7.18936875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="7.18936875" x2="7" y2="0.9" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="0.9" x2="45.9" y2="0.9" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="45.9" y1="0.9" x2="45.9" y2="7.18936875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="32.2" y1="31.98936875" x2="31" y2="32" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="32" x2="31" y2="34" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="34" x2="32.5" y2="34" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="32.5" y1="34" x2="32.5" y2="35.7" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="32.5" y1="35.7" x2="21.1" y2="35.7" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="21.1" y1="35.7" x2="21.1" y2="34" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="21.1" y1="34" x2="22.5" y2="34" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="22.5" y1="34" x2="22.5" y2="31.98936875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="22.5" y1="31.98936875" x2="21.4" y2="31.98936875" width="0.01" layer="20"/>
<hole x="20" y="20" drill="3.2"/>
<hole x="33" y="20" drill="3.2"/>
<text>VORON V0.1
DD BREAKOUT</text>
<hole x="48.7" y="10.7" drill="3.6"/>
<hole x="4.8" y="10.7" drill="3.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0">
<packages>
<package name="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TC" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LF" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RF" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HF" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HC" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PC" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="24V" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TC12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="24V">
<contactref element="LF" pad="2"/>
<contactref element="RF" pad="2"/>
<contactref element="24V" pad="1"/>
<contactref element="TC9" pad="1"/>
<contactref element="TC12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T+">
<contactref element="TC" pad="1"/>
<contactref element="TC1" pad="1"/>
<contactref element="TC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T-">
<contactref element="TC" pad="2"/>
<contactref element="TC2" pad="1"/>
<contactref element="TC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HF">
<contactref element="HF" pad="2"/>
<contactref element="HC" pad="1"/>
<contactref element="TC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC">
<contactref element="LF" pad="1"/>
<contactref element="RF" pad="1"/>
<contactref element="PC" pad="1"/>
<contactref element="TC10" pad="1"/>
<contactref element="TC11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="HF" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="TC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="SW" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="TC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="SW" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="TC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
