<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="14.91" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="0" x2="14.91" y2="35.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="35.55" x2="0" y2="35.55" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>Pi2FTDI</text>
<text>1</text>
<text>3.3V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="piftdi">
<packages>
<package name="2X13">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="piftdi" package="2X13" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
