<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="20" y2="20" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20" y1="20" x2="40" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="40" y1="0" x2="32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="0" x2="20" y2="12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20" y1="12" x2="8" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12" y1="0" x2="12" y2="4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="4" x2="18" y2="10" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18" y1="10" x2="22" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22" y1="10" x2="28" y2="4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="28" y1="4" x2="28" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28" y1="0" x2="12" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>!MCLR</text>
<text>VDD</text>
<text>VSS</text>
<text>PGD</text>
<text>PGC</text>
<wire x1="6.949746875" y1="18.621321875" x2="1.292890625" y2="12.96446875" width="0" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="6.949746875" y1="18.621321875" x2="7.3033" y2="18.26776875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.3033" y1="18.26776875" x2="1.64644375" y2="12.610915625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.64644375" y1="12.610915625" x2="1.292890625" y2="12.96446875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.849240625" y1="13.1066" x2="33.1923875" y2="18.763453125" width="0" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="38.849240625" y1="13.1066" x2="38.4956875" y2="12.753046875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.4956875" y1="12.753046875" x2="32.838834375" y2="18.4099" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.838834375" y1="18.4099" x2="33.1923875" y2="18.763453125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="8" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ftregan">
<packages>
<package name="5050">
</package>
<package name="QFN-16">
</package>
<package name="ICSP_HEADER">
</package>
<package name="ICSP-POGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="ftregan" package="5050" value="APA102"/>
<element name="U$2" library="ftregan" package="5050" value="APA102"/>
<element name="U$3" library="ftregan" package="5050" value="APA102"/>
<element name="U$4" library="ftregan" package="5050" value="APA102"/>
<element name="U$5" library="ftregan" package="5050" value="APA102"/>
<element name="U$6" library="ftregan" package="5050" value="APA102"/>
<element name="PIC16F1455" library="ftregan" package="QFN-16" value="PIC16(L)F1455">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$7" library="ftregan" package="ICSP_HEADER" value="ICSP_HEADER"/>
<element name="U$8" library="ftregan" package="ICSP-POGO" value="ICSP_POGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$4" pad="P$6"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$4" pad="P$5"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$5" pad="P$5"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
<contactref element="U$5" pad="P$3"/>
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
<contactref element="PIC16F1455" pad="EP"/>
<contactref element="PIC16F1455" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
<contactref element="U$5" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="PIC16F1455" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$8" pad="ICSPDAT$"/>
<contactref element="U$7" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$8" pad="ICSPCLK$"/>
<contactref element="U$7" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$8" pad="VPP$"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="PIC16F1455" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="PIC16F1455" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$8" pad="VDD$"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$8" pad="VSS$"/>
<contactref element="U$7" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
