(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.9)-1")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 30)
    (zones 0)
    (modules 12)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.0508)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 14 24)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010c0_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 385.87 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 352.65 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 319.43 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 286.21 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 252.99 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 219.77 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 186.55 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 153.33 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 120.11 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 86.89 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 53.67 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module neopixels:strip (layer F.Cu) (tedit 6059F17A)
    (at 19.95 20)
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SOIC-3 (at 0 -4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at 2.6 0) (size 2 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (gr_line (start 392.5 22.5) (end 386 24.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 20 24.5) (end 13.5 22.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 392.5 22.5) (end 392.5 12) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 386 24.5) (end 20 24.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 13.5 12) (end 392.5 12) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 13.5 22.5) (end 13.5 12) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
)
