(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
  (general
    (links 24)
    (no_connects 0)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 183)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 23)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /FrameGnd)
  (net 2 /HallU)
  (net 3 /HallV)
  (net 4 /HallW)
  (net 5 /SignalGnd)
  (net 6 /5VOut1)
  (net 7 /IN9MoTemp)
  (net 8 /ENC_/X)
  (net 9 /ENC_X)
  (net 10 /ENC_/B)
  (net 11 /ENC_B)
  (net 12 /ENC_/A)
  (net 13 /ENC_A)
  (net 14 /ENC_/S)
  (net 15 /ENC_S)
  (net 16 "/Sin(-)")
  (net 17 "/Sin(+)")
  (net 18 "/Cos(-)")
  (net 19 "/Cos(+)")
  (net 20 "Net-(J1-Pad22)")
  (net 21 "Net-(J1-Pad23)")
  (net 22 "Net-(J1-Pad24)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /5VOut1)
    (add_net "/Cos(+)")
    (add_net "/Cos(-)")
    (add_net /ENC_/A)
    (add_net /ENC_/B)
    (add_net /ENC_/S)
    (add_net /ENC_/X)
    (add_net /ENC_A)
    (add_net /ENC_B)
    (add_net /ENC_S)
    (add_net /ENC_X)
    (add_net /FrameGnd)
    (add_net /HallU)
    (add_net /HallV)
    (add_net /HallW)
    (add_net /IN9MoTemp)
    (add_net /SignalGnd)
    (add_net "/Sin(+)")
    (add_net "/Sin(-)")
    (add_net "Net-(J1-Pad22)")
    (add_net "Net-(J1-Pad23)")
    (add_net "Net-(J1-Pad24)")
  )
  (module MyConnectors:26PinDSUB_HD (layer F.Cu) (tedit 5988F9AC)
    (at 137 119.4 90)
    (fp_text reference J1 (at 0 -8.05 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X26 (at 0 -6.6 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /FrameGnd))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.29 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /HallU))
    (pad 3 thru_hole circle (at 4.58 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /HallV))
    (pad 4 thru_hole circle (at 6.87 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /HallW))
    (pad 5 thru_hole circle (at 9.16 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /SignalGnd))
    (pad 6 thru_hole circle (at 11.45 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /5VOut1))
    (pad 7 thru_hole circle (at 13.74 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /IN9MoTemp))
    (pad 8 thru_hole circle (at 16.03 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /ENC_/X))
    (pad 9 thru_hole circle (at 18.32 0 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /ENC_X))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.14 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /ENC_/B))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.15 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /ENC_B))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.44 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /ENC_/A))
    (pad 13 thru_hole circle (at 5.73 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /ENC_A))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.02 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /ENC_/S))
    (pad 15 thru_hole circle (at 10.31 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /ENC_S))
    (pad 16 thru_hole circle (at 12.6 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /SignalGnd))
    (pad 17 thru_hole circle (at 14.89 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /5VOut1))
    (pad 18 thru_hole circle (at 17.18 -2.54 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "/Sin(-)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 0.01 -5.08 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "/Sin(+)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 2.3 -5.08 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "/Cos(-)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at 4.59 -5.08 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "/Cos(+)"))
    (pad 22 thru_hole circle (at 6.88 -5.08 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad22)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at 9.17 -5.08 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(J1-Pad23)"))
    (pad 24 thru_hole circle (at 11.46 -5.08 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(J1-Pad24)"))
    (pad 25 thru_hole circle (at 13.75 -5.08 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /SignalGnd))
    (pad 26 thru_hole circle (at 16.04 -5.08 90) (size 1.49 1.49) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /SignalGnd))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -8.02 -2.54 90) (size 4.18 4.18) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 25.3 -2.54 90) (size 4.18 4.18) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module MyConnectors:MiniDRibbon20 (layer F.Cu) (tedit 598A4159)
    (at 148.5011 105.0036)
    (fp_text reference J2 (at -2.99 -9.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X20 (at -4.41 -6.49 90) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 1.91 -8.01) (size 3.8 3.8) (drill 2.79) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /ENC_S))
    (pad 20 thru_hole circle (at 3.82 0) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /ENC_/S))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.82 10.16) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /HallV))
    (pad 9 thru_hole circle (at 1.91 1.27) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /ENC_/X))
    (pad 8 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /ENC_X))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.91 3.81) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /ENC_/B))
    (pad 6 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /ENC_B))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.91 6.35) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /ENC_/A))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /ENC_A))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.91 8.89) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /5VOut1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /SignalGnd))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.91 11.43) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /FrameGnd))
    (pad 19 thru_hole circle (at 5.73 1.27) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "/Cos(-)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 3.82 2.54) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "/Cos(+)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 5.73 3.81) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "/Sin(-)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 3.82 5.08) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "/Sin(+)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 5.73 6.35) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /SignalGnd))
    (pad 14 thru_hole circle (at 3.82 7.62) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /IN9MoTemp))
    (pad 13 thru_hole circle (at 5.73 8.89) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /HallW))
    (pad 11 thru_hole circle (at 5.73 11.43) (size 1 1) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /HallU))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 1.91 19.44) (size 3.8 3.8) (drill 2.79) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_line (start 130 91.5) (end 132 91.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 130 130) (end 130 91.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 130.5 130) (end 130 130) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.5 130) (end 130.5 130) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.5 129.5) (end 159.5 130) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.5 129) (end 159.5 129.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.5 91.5) (end 159.5 129) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 132 91.5) (end 159.5 91.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 5) (net_name /SignalGnd) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 159.5 130) (xy 130 130) (xy 130 91.5) (xy 159.5 91.5)
      )
    )
  )
)
