<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="82.55" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="82.55" y1="0" x2="82.55" y2="29.21" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="82.55" y1="29.21" x2="0" y2="29.21" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.51" x2="0" y2="12.7" width="0.3048" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.21" x2="0" y2="16.51" width="0.3048" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>PEN</text>
<text>PE0</text>
<text>PE1</text>
<text>PE2</text>
<text>PE3</text>
<text>PE4</text>
<text>PE5</text>
<text>PE6</text>
<text>PE7</text>
<text>PB0</text>
<text>PB1</text>
<text>PB2</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>PB5</text>
<text>7</text>
<text>PG3</text>
<text>PG4</text>
<text>!RST</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>XT1</text>
<text>XT2</text>
<text>PD0</text>
<text>PD1</text>
<text>PD2</text>
<text>PD3</text>
<text>PD4</text>
<text>PD5</text>
<text>PD6</text>
<text>6</text>
<text>PD7</text>
<text>PG0</text>
<text>PG1</text>
<text>PC0</text>
<text>PC1</text>
<text>PC2</text>
<text>PC3</text>
<text>PC4</text>
<text>PC5</text>
<text>PC6</text>
<text>PC7</text>
<text>PG2</text>
<text>PA7</text>
<text>PA6</text>
<text>PA5</text>
<text>PA0</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>PF7</text>
<text>PF6</text>
<text>PF5</text>
<text>PF4</text>
<text>PF3</text>
<text>PF2</text>
<text>PF1</text>
<text>PF0</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>AVCC</text>
<text>PA1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>PA4</text>
<text>ATMega 128</text>
<text>Breakout board</text>
<text>1</text>
<text>PZW - 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP64">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Updated from atml.lbr 17.01.2005 alf@cadsoft.de</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OSHW">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX200_TNAMES.PAC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP64" value="ATMEGA128">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA128-16AU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171118"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="95K7364"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="OSHW" package="OSHW_FILLX200_TNAMES.PAC" value="OSHW_LOGO_FILLX0200-NT-TN"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805K" value="100N">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805K" value="100N">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PIN1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIN5">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PIN6">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PIN7">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIN8">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PIN9">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PIN10">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PIN11">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PIN12">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PIN13">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PIN14">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PIN15">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PIN16">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PIN17">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PIN18">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PIN19">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PIN20">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PIN23">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN24">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN25">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PIN26">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PIN27">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PIN28">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PIN29">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PIN30">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PIN31">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="PIN32">
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PIN33">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="PIN34">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="PIN35">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="PIN36">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="PIN37">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="PIN38">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="PIN39">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="PIN40">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="PIN41">
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="PIN42">
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="PIN43">
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="PIN44">
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="PIN45">
<contactref element="JP3" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="PIN46">
<contactref element="JP3" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="PIN47">
<contactref element="JP3" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="PIN48">
<contactref element="JP3" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="PIN49">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="PIN50">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="PIN51">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="PIN54">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="PIN55">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="PIN56">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="PIN57">
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="PIN58">
<contactref element="JP4" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="PIN59">
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="PIN60">
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="PIN61">
<contactref element="JP4" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="PIN62">
<contactref element="JP4" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="PIN64">
<contactref element="JP4" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="52"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="53"/>
<contactref element="IC1" pad="63"/>
<contactref element="JP4" pad="15"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
