(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew "(after 2015-may-25 BZR unknown)-product")
  (general
    (links 48)
    (no_connects 0)
    (area 114.249999 29.794999 161.340001 129.590001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 48)
    (tracks 297)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 51)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2.05 2.05)
    (pad_drill 1.3)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010e0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /P1)
  (net 2 /P2)
  (net 3 /P3)
  (net 4 /P4)
  (net 5 /P5)
  (net 6 /P6)
  (net 7 /P7)
  (net 8 /P8)
  (net 9 /P9)
  (net 10 /P10)
  (net 11 /P11)
  (net 12 /P12)
  (net 13 /P13)
  (net 14 /P14)
  (net 15 /P15)
  (net 16 /P16)
  (net 17 /P17)
  (net 18 /P18)
  (net 19 /P19)
  (net 20 /P20)
  (net 21 /P21)
  (net 22 /P22)
  (net 23 /P23)
  (net 24 /P24)
  (net 25 /P25)
  (net 26 /P26)
  (net 27 /P27)
  (net 28 /P28)
  (net 29 /P29)
  (net 30 /P31)
  (net 31 /P32)
  (net 32 /P33)
  (net 33 /P34)
  (net 34 /P35)
  (net 35 /P36)
  (net 36 /P37)
  (net 37 /P38)
  (net 38 /P39)
  (net 39 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 40 /A19)
  (net 41 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 42 /A18)
  (net 43 /VCC)
  (net 44 /VSS)
  (net 45 "Net-(U2-Pad1)")
  (net 46 "Net-(U2-Pad2)")
  (net 47 "Net-(U2-Pad3)")
  (net 48 "Net-(U2-Pad48)")
  (net 49 "Net-(U2-Pad47)")
  (net 50 "Net-(U2-Pad46)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /A18)
    (add_net /A19)
    (add_net /P1)
    (add_net /P10)
    (add_net /P11)
    (add_net /P12)
    (add_net /P13)
    (add_net /P14)
    (add_net /P15)
    (add_net /P16)
    (add_net /P17)
    (add_net /P18)
    (add_net /P19)
    (add_net /P2)
    (add_net /P20)
    (add_net /P21)
    (add_net /P22)
    (add_net /P23)
    (add_net /P24)
    (add_net /P25)
    (add_net /P26)
    (add_net /P27)
    (add_net /P28)
    (add_net /P29)
    (add_net /P3)
    (add_net /P31)
    (add_net /P32)
    (add_net /P33)
    (add_net /P34)
    (add_net /P35)
    (add_net /P36)
    (add_net /P37)
    (add_net /P38)
    (add_net /P39)
    (add_net /P4)
    (add_net /P5)
    (add_net /P6)
    (add_net /P7)
    (add_net /P8)
    (add_net /P9)
    (add_net /VCC)
    (add_net /VSS)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U2-Pad1)")
    (add_net "Net-(U2-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad3)")
    (add_net "Net-(U2-Pad46)")
    (add_net "Net-(U2-Pad47)")
    (add_net "Net-(U2-Pad48)")
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 55F95F88)
    (at 147.32 35.56)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value A19 (at 0 -3.1) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /A19))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 "Net-(P1-Pad3)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 55F95F8D)
    (at 153.67 35.56)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value A18 (at 0 -3.1) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /A18))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 "Net-(P1-Pad3)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 55F9597C)
    (at 142.875 36.83 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 3.175 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 /VCC))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 55F95980)
    (at 158.115 36.83 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 3.175 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 /VSS))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module FF:27C160 (layer F.Cu) (tedit 55F95798)
    (at 140.97 53.975)
    (descr "40-lead dip package, row spacing 15.24 mm (600 mils)")
    (tags "dil dip 2.54 600")
    (fp_text reference U2 (at 1.27 61.849) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 27C160 (at 11.938 61.849) (layer F.SilkS))
    (pad 48 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(U2-Pad48)"))
    (pad 47 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(U2-Pad47)"))
    (pad 46 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(U2-Pad46)"))
    (pad 45 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /A19))
    (pad 44 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /P29))
    (pad 43 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /P31))
    (pad 42 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /P32))
    (pad 41 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 /P33))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(U2-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(U2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(U2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /A18))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /P39))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /P28))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /P27))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /P26))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /P25))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /P24))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /P23))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /P22))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /P21))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /P2))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 35.56) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /P11))
    (pad 16 thru_hole oval (at 0 38.1) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /P20))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /P19))
    (pad 18 thru_hole oval (at 0 43.18) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /P10))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 45.72) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /P18))
    (pad 20 thru_hole oval (at 0 48.26) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /P9))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 50.8) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /P17))
    (pad 22 thru_hole oval (at 0 53.34) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /P8))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 55.88) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /P16))
    (pad 24 thru_hole oval (at 0 58.42) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /P7))
    (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 58.42) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /VCC))
    (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 55.88) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /P15))
    (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 53.34) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /P6))
    (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 50.8) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /P14))
    (pad 29 thru_hole oval (at 15.24 48.26) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /P5))
    (pad 30 thru_hole oval (at 15.24 45.72) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /P13))
    (pad 31 thru_hole oval (at 15.24 43.18) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /P4))
    (pad 32 thru_hole oval (at 15.24 40.64) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /P12))
    (pad 33 thru_hole oval (at 15.24 38.1) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /P3))
    (pad 34 thru_hole oval (at 15.24 35.56) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /VSS))
    (pad 35 thru_hole oval (at 15.24 33.02) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /P1))
    (pad 36 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /P38))
    (pad 37 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /P37))
    (pad 38 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 /P36))
    (pad 39 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 /P35))
    (pad 40 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 2.05 2.05) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /P34))
    (model Housings_DIP.3dshapes/DIP-40_W15.24mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module FF:27C4096 (layer F.Cu) (tedit 55F97EEB)
    (at 118.11 64.135)
    (descr "40-lead dip package, row spacing 15.24 mm (600 mils)")
    (tags "dil dip 2.54 600")
    (fp_text reference U1 (at 1.905 51.435) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 27C4096 (at 11.43 51.435) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /P1))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /P2))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /P3))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /P4))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /P5))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /P6))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /P7))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /P8))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /P9))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /P10))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /P11))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /P12))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /P13))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /P14))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /P15))
    (pad 16 thru_hole oval (at 0 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /P16))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /P17))
    (pad 18 thru_hole oval (at 0 43.18) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /P18))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 45.72) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /P19))
    (pad 20 thru_hole oval (at 0 48.26) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /P20))
    (pad 21 thru_hole oval (at 15.24 48.26) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /P21))
    (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 45.72) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /P22))
    (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 43.18) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /P23))
    (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /P24))
    (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /P25))
    (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /P26))
    (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /P27))
    (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /P28))
    (pad 29 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /P29))
    (pad 30 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /VSS))
    (pad 31 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /P31))
    (pad 32 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /P32))
    (pad 33 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 /P33))
    (pad 34 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /P34))
    (pad 35 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 /P35))
    (pad 36 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 /P36))
    (pad 37 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /P37))
    (pad 38 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /P38))
    (pad 39 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /P39))
    (pad 40 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /VCC))
    (model Housings_DIP.3dshapes/DIP-40_W15.24mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 400 (at 148.59 64.135) (layer F.SilkS))
  (gr_text 160/800 (at 148.59 61.595) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 139.065 53.975) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 116.205 64.135) (layer F.SilkS))
  (gr_text 400 (at 123.825 67.945) (layer F.SilkS))
  (gr_text 160/800 (at 120.65 64.135) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 161.29 31.115) (end 161.29 128.27) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 135.89 60.325) (end 135.89 31.115) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text "0\n" (at 150.495 40.64) (layer F.SilkS))
  (gr_text "1\n" (at 150.495 35.56) (layer F.SilkS))
  (gr_arc (start 137.16 31.115) (end 135.89 31.115) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 160.02 31.115) (end 160.02 29.845) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 137.16 29.845) (end 160.02 29.845) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 114.3 128.27) (end 114.3 62.865) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 115.57 61.595) (end 134.62 61.595) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 115.57 129.54) (end 160.02 129.54) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 115.57 62.865) (end 114.3 62.865) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 134.62 60.325) (end 135.89 60.325) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 160.02 128.27) (end 161.29 128.27) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 115.57 128.27) (end 115.57 129.54) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text https://github.com/keirf/PCB-Projects (at 137.795 127) (layer F.SilkS))
  (gr_text "27C160/800/400->27C4096 Adaptor" (at 137.795 124.46) (layer F.SilkS))
)
