<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="33.02" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33.02" y1="2.54" x2="33.02" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="26.67" x2="30.48" y2="29.21" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="30.48" y1="29.21" x2="2.54" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="29.21" x2="0" y2="26.67" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>C1</text>
<text>CX1</text>
<text>[E</text>
<text>E]</text>
<text>B</text>
<text>C</text>
<text>C</text>
<text>E]</text>
<text>[E</text>
<text>B</text>
<text>general
assembly</text>
<text>one
knob 
fuzz</text>
<text>500kB</text>
<text>NOISE CAN
BE HOSTILE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="IO.2">
</package>
<package name="PAD2">
<description>&lt;b&gt;Round Pad (no label) - 76mil Diameter, 39mil Drill&lt;b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-film">
<packages>
<package name="0.2&quot;.MED">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;220n-680n caps&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0.2&quot;.SML">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt; 
10pf - 180n&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-elec">
<packages>
<package name="0502">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
<package name="0632">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM_PADS.1">
<description>&lt;b&gt;16mm / Solder Lug&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
For wired potentiometers
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-solder-terms-linear-audio-taper/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-solder-terms-linear-audio-taper/&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<packages>
<package name="SPDT.WIRE">
<description>Wire to switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jacks">
<packages>
<package name="DC_TS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-BJT">
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="0.3&quot;.B">
<description>0.3"  (7.62mm) lead spacing, 1/4W (flat)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BYP.1" library="supply pins" package="IO.2" value="BYP.2"/>
<element name="C1" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="680n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="150pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="JUMP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="caps-elec" package="0502" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="220n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CX1" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="JUMP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1N5817">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="KNOB" library="potentiometers" package="16MM_PADS.1" value="500kB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DARK" library="switches" package="SPDT.WIRE" value="SPDT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="jacks" package="DC_TS" value="DC_TS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistors-BJT" package="TO92" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistors-BJT" package="TO92" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="150k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="820R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CLR" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1E" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="Q2E" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="C6" library="caps-elec" package="0632" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N9V">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="CLR" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="BYP.1" pad="IN"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="CX1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q2E" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="BYP.1" pad="G"/>
<contactref element="KNOB" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q1E" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="KNOB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="KNOB" pad="2"/>
<contactref element="BYP.1" pad="OUT"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="DARK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="BYP.1" pad="+"/>
<contactref element="CLR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="BYP.1" pad="-"/>
<contactref element="BYP.1" pad="SW"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="PWR"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="CX1" pad="1"/>
<contactref element="DARK" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="DARK" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
