<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="18" y1="11" x2="5" y2="11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="11" x2="5" y2="8.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="8.25" x2="0" y2="8.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.25" x2="0" y2="2.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.75" x2="5" y2="2.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="2.75" x2="5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="0" x2="18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="0" x2="18" y2="11" width="0" layer="20"/>
<text>2
3
4
5</text>
<text>P1 - USB
Interface</text>
</plain>
<libraries>
<library name="P1 Kabel">
<description>Generated from &lt;b&gt;P1 Kabel.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="RJ12-CABLE-SMD-PAD">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;with Panel Stops</description>
</package>
<package name="RCLF0603">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="SOD323-R">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
<package name="LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="DFN12">
<description>&lt;b&gt;DFN-12&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3 x 3 mm, pitch 0.45 mm</description>
</package>
<package name="USB-SMD-A">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R3" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="1kΩ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="40mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="P1 Kabel" package="SOD323-R" value="PMEG4010">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="P1 Kabel" package="RJ12-CABLE-SMD-PAD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="P1 Kabel" package="LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="1kΩ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="1kΩ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="1kΩ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="P1 Kabel" package="DFN12" value="FT234XD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="Ferrite">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="P1 Kabel" package="RCLF0603" value="4,7µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="P1 Kabel" package="USB-SMD-A" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="M2"/>
<contactref element="X1" pad="M1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
