<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="57.75" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13" x2="18.75" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.75" y1="31.75" x2="18.75" y2="44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.75" y1="44" x2="20.5" y2="45.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.5" y1="45.75" x2="37.25" y2="45.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.75" y1="0" x2="57.75" y2="13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.75" y1="13" x2="39" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="31.75" x2="39" y2="44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39" y1="44" x2="37.25" y2="45.75" width="0" layer="20"/>
<text>Raspberry Pi GPIO NAND Programmer
Sinful Flesh Tech
Http://Media.Sinful-Flesh.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="memory-hynix">
<description>Hynix memory</description>
<packages>
<package name="TSOP48">
<description>&lt;b&gt;48-Pin TSOP&lt;/b&gt; OCPL Type 1 (WC Package Code)&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/flash/nand/4gb_nand_m40a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="A_SFT_Logo">
<packages>
<package name="SFM_LOGO_SMALLER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory-hynix" package="TSOP48" value="HY27US08281A"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="2X20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="A_SFT_Logo" package="SFM_LOGO_SMALLER" value="SMF_LOGO_SMALLER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="BCM4">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="39"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="BCM17">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BCM22">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BCM10">
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="BCM9">
<contactref element="JP1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="BCM11">
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="BCM0">
<contactref element="JP1" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="BCM18">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BCM23">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="BCM24">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BCM25">
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="BCM8">
<contactref element="JP1" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="BCM7">
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="BCM1">
<contactref element="JP1" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BCM21">
<contactref element="JP1" pad="40"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
