<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.305" y1="28.575" x2="-27.305" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-27.305" y1="28.575" x2="-28.575" y2="27.305" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-28.575" y1="27.305" x2="-28.575" y2="-27.305" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-28.575" y1="-27.305" x2="-27.305" y2="-28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-27.305" y1="-28.575" x2="27.305" y2="-28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="27.305" y1="-28.575" x2="28.575" y2="-27.305" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="-27.305" x2="28.575" y2="27.305" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="27.305" x2="27.305" y2="28.575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2.555" y1="-5.865" x2="-2.936" y2="-5.865" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="-2.936" y1="-5.865" x2="-5.476" y2="-3.325" width="0.127" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-5.476" y1="-3.325" x2="-5.476" y2="3.055" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="-5.476" y1="3.055" x2="-2.936" y2="5.595" width="0.127" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-2.936" y1="5.595" x2="2.555" y2="5.595" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="2.555" y1="5.595" x2="5.095" y2="3.055" width="0.127" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="5.095" y1="3.055" x2="5.095" y2="-3.325" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="5.095" y1="-3.325" x2="2.555" y2="-5.865" width="0.127" layer="20" curve="-90"/>
<text>AXIOM Beta CMV12000 ZIF Sensor Board</text>
<text>Copyright (C) 2015 Herbert Pötzl
Licensed under CERN OHL v1.2</text>
<text>V0.18
R1.0</text>
<hole x="26.67" y="-17.78" drill="0.5"/>
<hole x="-26.67" y="17.78" drill="0.5"/>
<text>0</text>
<text>0</text>
<text>VC</text>
<text>EC</text>
<text>FC</text>
<text>FX10A-144P</text>
<text>FX10A-144P</text>
</plain>
<libraries>
<library name="parallella">
<description>&lt;b&gt;Parallella&lt;/b&gt; eagle library&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
By Sylvain Munaut</description>
<packages>
<package name="PARALLELLA-FRAME">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microzed">
<packages>
<package name="µZ-FRAME">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fx10">
<packages>
<package name="FX10A-144P">
</package>
</packages>
</library>
<library name="cmosis">
<packages>
<package name="ZIF-604">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eeprom">
<packages>
<package name="DFN200X300X100-9N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0402-B">
</package>
<package name="0603-C">
</package>
<package name="1206-B">
</package>
<package name="0402-C">
</package>
</packages>
</library>
<library name="comparator">
<packages>
<package name="DFN200X200X100-9N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="vref">
<packages>
<package name="SOT65P210X110-6N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP10R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP12R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lvltrans">
<packages>
<package name="QFN40P185X265X55-16N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ldo">
<packages>
<package name="MLF-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="lm75">
<packages>
<package name="SOT996-2/3">
<description>&lt;li&gt;&lt;b&gt;SOT996-2/3&lt;/b&gt;&lt;hr&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;XSON8U: plastic extremely thin small outline package; no leads;8 terminals; UTLP based; body 3 x 2 x 0.5 mm
&lt;li&gt;&lt;u&gt;JEDEC&lt;/u&gt;: 
&lt;li&gt;&lt;u&gt;IEC&lt;/u&gt;: -- 
&lt;li&gt;&lt;u&gt;JEITA&lt;/u&gt;: --&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PARALLELLA" library="parallella" package="PARALLELLA-FRAME" value=""/>
<element name="U$1" library="microzed" package="µZ-FRAME" value=""/>
<element name="SENSOR" library="cmosis" package="ZIF-604" value="CMV12000-ZIF"/>
<element name="X-SOUTH" library="fx10" package="FX10A-144P" value="FX10-144P"/>
<element name="X-NORTH" library="fx10" package="FX10A-144P" value="FX10-144P"/>
<element name="UEP" library="eeprom" package="DFN200X300X100-9N" value="BR24G04NUX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1X" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2X" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="UNE" library="comparator" package="DFN200X200X100-9N" value="TS332IQ2T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="UNW" library="comparator" package="DFN200X200X100-9N" value="TS332IQ2T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0402-C" value="15k4">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="generic-rcl" package="0402-C" value="3k09">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="generic-rcl" package="0402-C" value="30k9">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="generic-rcl" package="0402-C" value="28k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="generic-rcl" package="0402-C" value="3k32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="generic-rcl" package="0402-C" value="16k9">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="28k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="3k32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="generic-rcl" package="0402-C" value="16k9">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USS" library="comparator" package="DFN200X200X100-9N" value="TS332IQ2T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USW" library="comparator" package="DFN200X200X100-9N" value="TS332IQ2T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="generic-rcl" package="0402-C" value="22k6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="generic-rcl" package="0402-C" value="9k53">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="generic-rcl" package="0402-C" value="16k9">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="generic-rcl" package="0402-C" value="18k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="generic-rcl" package="0402-C" value="13k3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="generic-rcl" package="0402-C" value="16k9">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="UNN" library="comparator" package="DFN200X200X100-9N" value="TS332IQ2T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USE" library="comparator" package="DFN200X200X100-9N" value="TS332IQ2T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="vref" package="SOT65P210X110-6N" value="TLV431DCK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="vref" package="SOT65P210X110-6N" value="TLV431DCK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="generic-rcl" package="0402-C" value="18k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="generic-rcl" package="0402-C" value="18k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C60" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C61" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C62" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C63" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C64" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C71" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C21" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C22" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C24" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C25" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C26" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C27" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C28" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C29" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C30" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C31" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C32" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C33" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C34" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C35" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C36" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C37" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C38" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C39" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C40" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C41" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C42" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C43" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C44" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C45" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C46" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C47" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C48" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C49" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C50" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C51" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C52" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C53" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C54" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C55" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C56" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C57" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C58" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U6" library="lvltrans" package="QFN40P185X265X55-16N" value="SN74AVC4T774RSV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="lvltrans" package="QFN40P185X265X55-16N" value="SN74AVC4T774RSV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R23" library="generic-rcl" package="0402-C" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C65" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C66" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R24" library="generic-rcl" package="0402-C" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C67" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C68" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C69" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C70" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C59" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R25" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C72" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C73" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C74" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C75" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C76" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C77" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C78" library="generic-rcl" package="0402-B" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C79" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C80" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C81" library="generic-rcl" package="1206-B" value="100µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C82" library="generic-rcl" package="0603-C" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C83" library="generic-rcl" package="0603-C" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C86" library="generic-rcl" package="1206-B" value="100µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C85" library="generic-rcl" package="0603-C" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C84" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C87" library="generic-rcl" package="1206-B" value="100µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C88" library="generic-rcl" package="0603-C" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C89" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="ldo" package="MLF-6" value="MIC47050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C90" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C91" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R21" library="generic-rcl" package="0402-C" value="5k9">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R22" library="generic-rcl" package="0402-C" value="14k3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP7" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C92" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4µ7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP8" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND75" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GND77" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="U7" library="lm75" package="SOT996-2/3" value="LM75BGD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="lvltrans" package="QFN40P185X265X55-16N" value="SN74AVC4T774RSV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C93" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP9" library="testpad" package="TP12R" value="TPTP12R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X-NORTH" pad="139"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="90"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="108"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="66"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="72"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="18"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="12"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="54"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="24"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="36"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="48"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="132"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="138"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="84"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="120"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="42"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="60"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="102"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="114"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="78"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="30"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="126"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="96"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="139"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="102"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="108"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="12"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="18"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="84"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="36"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="114"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="24"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="138"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="120"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="90"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="126"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="60"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="72"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="132"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="42"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="96"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="78"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="66"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="30"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="48"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="54"/>
<contactref element="UEP" pad="4"/>
<contactref element="R2X" pad="2"/>
<contactref element="UEP" pad="1"/>
<contactref element="UEP" pad="2"/>
<contactref element="UEP" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="UNE" pad="4"/>
<contactref element="UNW" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="USS" pad="4"/>
<contactref element="USW" pad="4"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="UNN" pad="4"/>
<contactref element="USE" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="UNN" pad="EP"/>
<contactref element="UNE" pad="EP"/>
<contactref element="UNW" pad="EP"/>
<contactref element="USE" pad="EP"/>
<contactref element="USS" pad="EP"/>
<contactref element="USW" pad="EP"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E3"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B5"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H6"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H9"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A9"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E27"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F27"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E15"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C15"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E25"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H21"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A29"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E16"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C16"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B22"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D25"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A21"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A25"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D2"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D29"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G5"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H25"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D27"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H27"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B27"/>
<contactref element="C71" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="C62" pad="2"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
<contactref element="C63" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C65" pad="2"/>
<contactref element="C66" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="C67" pad="2"/>
<contactref element="C68" pad="2"/>
<contactref element="C69" pad="2"/>
<contactref element="C70" pad="2"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="C72" pad="2"/>
<contactref element="C73" pad="2"/>
<contactref element="C74" pad="2"/>
<contactref element="C75" pad="2"/>
<contactref element="C76" pad="2"/>
<contactref element="C77" pad="2"/>
<contactref element="C78" pad="2"/>
<contactref element="C79" pad="2"/>
<contactref element="C80" pad="2"/>
<contactref element="C81" pad="2"/>
<contactref element="C82" pad="2"/>
<contactref element="C83" pad="2"/>
<contactref element="C86" pad="2"/>
<contactref element="C85" pad="2"/>
<contactref element="C84" pad="2"/>
<contactref element="C89" pad="2"/>
<contactref element="C88" pad="2"/>
<contactref element="C87" pad="2"/>
<contactref element="C90" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="C91" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="EP"/>
<contactref element="UEP" pad="EP"/>
<contactref element="C92" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="GND75" pad="TP"/>
<contactref element="GND77" pad="TP"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X4"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X9"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X21"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X20"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X17"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X16"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X19"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X6"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X5"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X25"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X8"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X15"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X29"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X11"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X24"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X23"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X12"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X7"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X2"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X22"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X14"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X10"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X13"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X18"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X27"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="X3"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y6"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y18"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y10"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y15"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y16"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y12"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y20"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y3"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y5"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y17"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y9"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y4"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y8"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y2"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y22"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y13"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y11"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y14"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y19"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y7"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="103"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="43"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="103"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="43"/>
<contactref element="U6" pad="16"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z14"/>
<contactref element="C93" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N_VN">
<contactref element="X-NORTH" pad="49"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="55"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="61"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="67"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="73"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="79"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="85"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="91"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="97"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A10"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A15"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A16"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A22"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A27"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B4"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H5"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H10"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H15"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H16"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H22"/>
<contactref element="U5" pad="15"/>
<contactref element="U5" pad="16"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
<contactref element="U6" pad="14"/>
<contactref element="C68" pad="1"/>
<contactref element="C70" pad="1"/>
<contactref element="C78" pad="1"/>
<contactref element="C79" pad="1"/>
<contactref element="C80" pad="1"/>
<contactref element="C89" pad="1"/>
<contactref element="C87" pad="1"/>
<contactref element="C88" pad="1"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E1"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N_VW">
<contactref element="X-NORTH" pad="31"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="25"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="37"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="13"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="19"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E2"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G4"/>
<contactref element="C92" pad="1"/>
<contactref element="TP8" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N_VE">
<contactref element="X-NORTH" pad="115"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="133"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="127"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="121"/>
<contactref element="X-NORTH" pad="109"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C27"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D3"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F5"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="U6" pad="13"/>
<contactref element="C67" pad="1"/>
<contactref element="C69" pad="1"/>
<contactref element="C75" pad="1"/>
<contactref element="C76" pad="1"/>
<contactref element="C77" pad="1"/>
<contactref element="C84" pad="1"/>
<contactref element="C85" pad="1"/>
<contactref element="C86" pad="1"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z12"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="C93" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_VS">
<contactref element="X-SOUTH" pad="49"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="55"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="61"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="67"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="73"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="79"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="85"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="91"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="97"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A30"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D30"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="C72" pad="1"/>
<contactref element="C73" pad="1"/>
<contactref element="C74" pad="1"/>
<contactref element="C81" pad="1"/>
<contactref element="C82" pad="1"/>
<contactref element="C83" pad="1"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y21"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z4"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z3"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z2"/>
</signal>
<signal name="S_VE">
<contactref element="X-SOUTH" pad="13"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="19"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="25"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="31"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="37"/>
</signal>
<signal name="S_VW">
<contactref element="X-SOUTH" pad="109"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="115"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="121"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="127"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="133"/>
<contactref element="C90" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N01_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="15"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G6"/>
</signal>
<signal name="N01_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="17"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G7"/>
</signal>
<signal name="N03_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N03_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N05_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="27"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H7"/>
</signal>
<signal name="N05_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="29"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H8"/>
</signal>
<signal name="N07_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="33"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G8"/>
</signal>
<signal name="N07_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="35"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G9"/>
</signal>
<signal name="N09_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="39"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G10"/>
</signal>
<signal name="N09_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="41"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G11"/>
</signal>
<signal name="N11_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="45"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H11"/>
</signal>
<signal name="N11_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="47"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H12"/>
</signal>
<signal name="N13_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="51"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G12"/>
</signal>
<signal name="N13_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="53"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G13"/>
</signal>
<signal name="N15_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="57"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H13"/>
</signal>
<signal name="N15_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="59"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H14"/>
</signal>
<signal name="N17_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="63"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G14"/>
</signal>
<signal name="N17_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="65"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G15"/>
</signal>
<signal name="N19_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="69"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G16"/>
</signal>
<signal name="N19_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="71"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G17"/>
</signal>
<signal name="N21_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="75"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H17"/>
</signal>
<signal name="N21_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="77"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H18"/>
</signal>
<signal name="N23_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="81"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G18"/>
</signal>
<signal name="N23_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="83"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G19"/>
</signal>
<signal name="N25_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="87"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H19"/>
</signal>
<signal name="N25_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="89"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H20"/>
</signal>
<signal name="N27_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="93"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G20"/>
</signal>
<signal name="N27_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="95"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G21"/>
</signal>
<signal name="N29_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="99"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G22"/>
</signal>
<signal name="N29_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="101"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G23"/>
</signal>
<signal name="N31_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="105"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H23"/>
</signal>
<signal name="N31_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="107"/>
<contactref element="SENSOR" pad="H24"/>
</signal>
<signal name="N33_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="111"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G24"/>
</signal>
<signal name="N33_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="113"/>
<contactref element="SENSOR" pad="G25"/>
</signal>
<signal name="N35_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="117"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N35_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="119"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N37_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="123"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N37_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="125"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N39_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="129"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N39_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="131"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N00_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="14"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E5"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N00_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="16"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E6"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N02_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="20"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F6"/>
</signal>
<signal name="N02_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="22"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F7"/>
</signal>
<signal name="N04_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E7"/>
</signal>
<signal name="N04_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E8"/>
</signal>
<signal name="N06_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="32"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F8"/>
</signal>
<signal name="N06_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="34"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F9"/>
</signal>
<signal name="N08_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="38"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E9"/>
</signal>
<signal name="N08_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="40"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E10"/>
</signal>
<signal name="N10_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="44"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F10"/>
</signal>
<signal name="N10_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="46"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F11"/>
</signal>
<signal name="N12_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="50"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E11"/>
</signal>
<signal name="N12_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="52"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E12"/>
</signal>
<signal name="N14_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="56"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F12"/>
</signal>
<signal name="N14_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="58"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F13"/>
</signal>
<signal name="N16_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="62"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E13"/>
</signal>
<signal name="N16_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="64"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E14"/>
</signal>
<signal name="N18_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="68"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F14"/>
</signal>
<signal name="N18_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="70"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F15"/>
</signal>
<signal name="N20_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="74"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F16"/>
</signal>
<signal name="N20_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="76"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F17"/>
</signal>
<signal name="N22_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="80"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E17"/>
</signal>
<signal name="N22_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="82"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E18"/>
</signal>
<signal name="N24_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="86"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F18"/>
</signal>
<signal name="N24_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="88"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F19"/>
</signal>
<signal name="N26_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="92"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E19"/>
</signal>
<signal name="N26_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="94"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E20"/>
</signal>
<signal name="N28_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="98"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F20"/>
</signal>
<signal name="N28_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="100"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F21"/>
</signal>
<signal name="N30_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="104"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E21"/>
</signal>
<signal name="N30_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="106"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E22"/>
</signal>
<signal name="N32_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="110"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F22"/>
</signal>
<signal name="N32_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="112"/>
<contactref element="SENSOR" pad="F23"/>
</signal>
<signal name="N34_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="116"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E23"/>
</signal>
<signal name="N34_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="118"/>
<contactref element="SENSOR" pad="E24"/>
</signal>
<signal name="N36_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="122"/>
</signal>
<signal name="N36_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="124"/>
</signal>
<signal name="N38_P">
<contactref element="X-NORTH" pad="128"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N38_N">
<contactref element="X-NORTH" pad="130"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S01_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S01_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="17"/>
</signal>
<signal name="S03_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="21"/>
</signal>
<signal name="S03_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="23"/>
</signal>
<signal name="S05_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="27"/>
</signal>
<signal name="S05_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="29"/>
</signal>
<signal name="S07_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="33"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B25"/>
</signal>
<signal name="S07_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="35"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B24"/>
</signal>
<signal name="S09_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="39"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A24"/>
</signal>
<signal name="S09_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="41"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A23"/>
</signal>
<signal name="S11_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="45"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B21"/>
</signal>
<signal name="S11_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="47"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B20"/>
</signal>
<signal name="S13_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="51"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A20"/>
</signal>
<signal name="S13_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="53"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A19"/>
</signal>
<signal name="S15_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="57"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B19"/>
</signal>
<signal name="S15_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="59"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B18"/>
</signal>
<signal name="S17_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="63"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A18"/>
</signal>
<signal name="S17_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="65"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A17"/>
</signal>
<signal name="S19_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="69"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="S19_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="71"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="S21_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="75"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B15"/>
</signal>
<signal name="S21_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="77"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="S23_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="81"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A14"/>
</signal>
<signal name="S23_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="83"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A13"/>
</signal>
<signal name="S25_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="87"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B13"/>
</signal>
<signal name="S25_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="89"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="S27_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="93"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A12"/>
</signal>
<signal name="S27_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="95"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="S29_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="99"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="S29_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="101"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="S31_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="105"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="S31_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="107"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="S33_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="111"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="S33_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="113"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="S35_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="117"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="S35_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="119"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="S37_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="123"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="S37_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="125"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="S39_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="129"/>
</signal>
<signal name="S39_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="131"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S00_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S00_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S02_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="20"/>
</signal>
<signal name="S02_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="22"/>
</signal>
<signal name="S04_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="26"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C25"/>
</signal>
<signal name="S04_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C24"/>
</signal>
<signal name="S06_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="32"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D24"/>
</signal>
<signal name="S06_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="34"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D23"/>
</signal>
<signal name="S08_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="38"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D22"/>
</signal>
<signal name="S08_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="40"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D21"/>
</signal>
<signal name="S10_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="44"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C22"/>
</signal>
<signal name="S10_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="46"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C21"/>
</signal>
<signal name="S12_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="50"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D20"/>
</signal>
<signal name="S12_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="52"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D19"/>
</signal>
<signal name="S14_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="56"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C20"/>
</signal>
<signal name="S14_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="58"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C19"/>
</signal>
<signal name="S16_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="62"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C18"/>
</signal>
<signal name="S16_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="64"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C17"/>
</signal>
<signal name="S18_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="68"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D18"/>
</signal>
<signal name="S18_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="70"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D17"/>
</signal>
<signal name="S20_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="74"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D16"/>
</signal>
<signal name="S20_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="76"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D15"/>
</signal>
<signal name="S22_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="80"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D14"/>
</signal>
<signal name="S22_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="82"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="S24_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="86"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C14"/>
</signal>
<signal name="S24_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="88"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C13"/>
</signal>
<signal name="S26_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="92"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="S26_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="94"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D11"/>
</signal>
<signal name="S28_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="98"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C12"/>
</signal>
<signal name="S28_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="100"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C11"/>
</signal>
<signal name="S30_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="104"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C10"/>
</signal>
<signal name="S30_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="106"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C9"/>
</signal>
<signal name="S32_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="110"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="S32_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="112"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="S34_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="116"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C8"/>
</signal>
<signal name="S34_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="118"/>
<contactref element="SENSOR" pad="C7"/>
</signal>
<signal name="S36_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="122"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="S36_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="124"/>
<contactref element="SENSOR" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="S38_P">
<contactref element="X-SOUTH" pad="128"/>
</signal>
<signal name="S38_N">
<contactref element="X-SOUTH" pad="130"/>
</signal>
<signal name="S_SDO">
<contactref element="X-SOUTH" pad="142"/>
</signal>
<signal name="S_SCK">
<contactref element="X-SOUTH" pad="144"/>
</signal>
<signal name="N_VW_OV">
<contactref element="X-NORTH" pad="1"/>
<contactref element="UNW" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N_VN_OV">
<contactref element="X-NORTH" pad="3"/>
<contactref element="UNN" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N_VE_OV">
<contactref element="X-NORTH" pad="5"/>
<contactref element="UNE" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N_VW_UV">
<contactref element="X-NORTH" pad="7"/>
<contactref element="UNW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_VN_UV">
<contactref element="X-NORTH" pad="9"/>
<contactref element="UNN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_VE_UV">
<contactref element="X-NORTH" pad="11"/>
<contactref element="UNE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_VW_CV">
<contactref element="X-NORTH" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_VN_CV">
<contactref element="X-NORTH" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_VE_CV">
<contactref element="X-NORTH" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_CHK_V">
<contactref element="X-NORTH" pad="10"/>
<contactref element="UNN" pad="8"/>
<contactref element="UNE" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="UNW" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="S_I2C_V">
<contactref element="X-SOUTH" pad="135"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S_VE_UV">
<contactref element="USE" pad="1"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S_VS_UV">
<contactref element="USS" pad="1"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S_VW_UV">
<contactref element="USW" pad="1"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S_VE_OV">
<contactref element="USE" pad="7"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_VS_OV">
<contactref element="USS" pad="7"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S_VW_OV">
<contactref element="USW" pad="7"/>
<contactref element="X-SOUTH" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S_VE_CV">
<contactref element="X-SOUTH" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_VS_CV">
<contactref element="X-SOUTH" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_VW_CV">
<contactref element="X-SOUTH" pad="6"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_CHK_V">
<contactref element="X-SOUTH" pad="10"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="USE" pad="8"/>
<contactref element="USS" pad="8"/>
<contactref element="USW" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S_SPI_V">
<contactref element="X-SOUTH" pad="134"/>
</signal>
<signal name="S_SDA">
<contactref element="X-SOUTH" pad="141"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_SCL">
<contactref element="X-SOUTH" pad="143"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S_SDI">
<contactref element="X-SOUTH" pad="140"/>
</signal>
<signal name="N_SCL">
<contactref element="X-NORTH" pad="143"/>
<contactref element="UEP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N_SDA">
<contactref element="X-NORTH" pad="141"/>
<contactref element="UEP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N_I2C_V">
<contactref element="X-NORTH" pad="135"/>
<contactref element="UEP" pad="8"/>
<contactref element="R1X" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_SPI_V">
<contactref element="X-NORTH" pad="134"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="16"/>
<contactref element="U4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N_SDI">
<contactref element="X-NORTH" pad="140"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N_SDO">
<contactref element="X-NORTH" pad="142"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_SCK">
<contactref element="X-NORTH" pad="144"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="UEP" pad="7"/>
<contactref element="R2X" pad="1"/>
<contactref element="R1X" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$173">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="UNN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="R5">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="UNN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$182">
<contactref element="UNE" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$188">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="UNE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$191">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="UNW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$192">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="UNW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$172">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="USE" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$183">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="USE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$193">
<contactref element="USS" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$194">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="USS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$195">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="USW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="USW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N_REF">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="UNN" pad="2"/>
<contactref element="UNN" pad="5"/>
<contactref element="UNE" pad="5"/>
<contactref element="UNE" pad="2"/>
<contactref element="UNW" pad="5"/>
<contactref element="UNW" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="S_REF">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="USW" pad="2"/>
<contactref element="USW" pad="5"/>
<contactref element="USS" pad="2"/>
<contactref element="USS" pad="5"/>
<contactref element="USE" pad="2"/>
<contactref element="USE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SENSOR" pad="G2"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SENSOR" pad="F1"/>
<contactref element="C61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SENSOR" pad="C1"/>
<contactref element="C62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SENSOR" pad="D4"/>
<contactref element="C63" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SENSOR" pad="C29"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SENSOR" pad="C4"/>
<contactref element="C71" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="SENSOR" pad="A4"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="SENSOR" pad="D5"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VRAMP1">
<contactref element="SENSOR" pad="G29"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z9"/>
</signal>
<signal name="VRAMP2">
<contactref element="SENSOR" pad="F29"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="SENSOR" pad="C5"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="SENSOR" pad="D6"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="SENSOR" pad="B30"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="SENSOR" pad="C30"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="SENSOR" pad="F2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="SENSOR" pad="B1"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="SENSOR" pad="B29"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="SENSOR" pad="C6"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="SENSOR" pad="D1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="SENSOR" pad="F3"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="SENSOR" pad="H3"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="SENSOR" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="T_EXP1">
<contactref element="SENSOR" pad="H30"/>
<contactref element="U5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="T_EXP2">
<contactref element="SENSOR" pad="E29"/>
<contactref element="U6" pad="10"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y24"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z6"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z5"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z13"/>
</signal>
<signal name="CLK_IN">
<contactref element="SENSOR" pad="E30"/>
<contactref element="U6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="FRAME_REQ">
<contactref element="SENSOR" pad="G30"/>
<contactref element="U5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SPI_OUT">
<contactref element="SENSOR" pad="G28"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SPI_IN">
<contactref element="SENSOR" pad="E28"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Y23"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z11"/>
</signal>
<signal name="SPI_CLK">
<contactref element="SENSOR" pad="H29"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z10"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SPI_EN">
<contactref element="SENSOR" pad="F28"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SYS_RES_N">
<contactref element="SENSOR" pad="F30"/>
<contactref element="U5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="TDIG1">
<contactref element="SENSOR" pad="G27"/>
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z8"/>
</signal>
<signal name="TDIG2">
<contactref element="SENSOR" pad="G26"/>
<contactref element="U6" pad="11"/>
<contactref element="SENSOR" pad="Z7"/>
</signal>
<signal name="VTREF">
<contactref element="SENSOR" pad="B2"/>
<contactref element="C65" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C91" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VTSIG">
<contactref element="SENSOR" pad="C2"/>
<contactref element="C66" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="SENSOR" pad="F4"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="SENSOR" pad="E4"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="SENSOR" pad="H4"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="SENSOR" pad="G3"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="SENSOR" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC1">
</signal>
<signal name="NC2">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="N_SPI_EN">
<contactref element="X-NORTH" pad="136"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N_I2C_EN">
<contactref element="X-NORTH" pad="137"/>
</signal>
<signal name="S_I2C_EN">
<contactref element="X-SOUTH" pad="137"/>
</signal>
<signal name="S_SPI_EN">
<contactref element="X-SOUTH" pad="136"/>
</signal>
<signal name="N_CHK_EN">
<contactref element="X-NORTH" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S_CHK_EN">
<contactref element="X-SOUTH" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U6" pad="9"/>
<contactref element="TP9" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
