<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.2286" y1="54.0512" x2="23.876" y2="54.0512" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="23.876" y1="54.0512" x2="23.876" y2="0.2286" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0.2286" y1="0.2286" x2="23.876" y2="0.2286" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0.2286" y1="54.0512" x2="0.2286" y2="0.2286" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Angel Wings -
Ctrl Module r2

Jon Krape-x6010
December, 2017</text>
</plain>
<libraries>
<library name="METZLER">
<packages>
<package name="S&amp;S_LOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-40XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO-214AC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER&lt;/b&gt; JEDEC DO-214AC molded platic body&lt;p&gt;
Method 2026&lt;br&gt;
Source: http://www.kingtronics.com/SMD_M7/M7_SMD_4007.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-17Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D0" library="diode" package="DO-214AC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO-214AC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO-214AC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="METZLER" package="S&amp;S_LOGO" value="S&amp;S_LOGO"/>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-40XX" value="">
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S5" library="switch-omron" package="B3F-40XX" value="">
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-40XX" value="">
<attribute name="MPN" value="B3F-4000"/>
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36K3105"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176434"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="41" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="42" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="43" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="52" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="53" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="22" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="23" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="DO3">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="22" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="S4" pad="4"/>
<contactref element="S5" pad="4"/>
<contactref element="41" pad="TP"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D0" pad="A"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="43" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="53" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="23" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DO1">
<contactref element="D0" pad="C"/>
<contactref element="42" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="DO2">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="52" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
