<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="0" y2="8.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.255" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="16.51" x2="31.75" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="13.335" x2="34.29" y2="8.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="8.255" x2="34.29" y2="3.175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="0" x2="4.445" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="3.81" y2="16.51" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.81" y1="16.51" x2="5.08" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="3.81" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="4.445" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="16.51" x2="34.29" y2="13.97" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="34.29" y1="13.97" x2="34.29" y2="13.335" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="0" x2="34.29" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="34.29" y1="2.54" x2="34.29" y2="3.175" width="0" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>DAT</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>V+</text>
<text>GND</text>
<text>RES</text>
<text>FL</text>
<text>justgeek.de</text>
<text>ESP-WS2812 ADAPTER</text>
<text>v0.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="p.peter-periphery">
<packages>
<package name="ESP8266-ESP-03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-connectors">
<packages>
<package name="USB-MICRO-SMD-NO_CENTER">
</package>
<package name="POGO-1.27-6_PIN-MADWORM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-regulators">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-20">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-doc">
<packages>
<package name="LOGO-JUSTGEEK-XS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="p.peter-periphery" package="ESP8266-ESP-03" value="ESP8266-03"/>
<element name="CON1" library="p.peter-connectors" package="USB-MICRO-SMD-NO_CENTER" value="USBMICRO-NO_CENTER"/>
<element name="CON-1" library="p.peter-connectors" package="POGO-1.27-6_PIN-MADWORM" value=""/>
<element name="U1" library="p.peter-regulators" package="SOT23" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="p.peter-rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="p.peter-rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="p.peter-rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5V" library="testpad" package="P1-20" value="PTR1PAD1-20">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="P1-20" value="PTR1PAD1-20">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DAT" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="p.peter-doc" package="LOGO-JUSTGEEK-XS" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="CON-1" pad="P$6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="VUSB"/>
<contactref element="+5V" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="CON-1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="CON-1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="CON-1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="FLASH">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="CON-1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="CON-1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="DAT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
