(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.1)-3")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 133)
    (zones 0)
    (modules 1)
    (nets 12)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.2)
    (trace_clearance 0.5)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 0.76 2.03)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 BI_DA-)
  (net 2 Earth)
  (net 3 BI_DA+)
  (net 4 BI_DB-)
  (net 5 BI_DB+)
  (net 6 BI_DC+)
  (net 7 BI_DD-)
  (net 8 BI_DD+)
  (net 9 CT)
  (net 10 GND)
  (net 11 BI_DC-)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.5)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net BI_DA+)
    (add_net BI_DA-)
    (add_net BI_DB+)
    (add_net BI_DB-)
    (add_net BI_DC+)
    (add_net BI_DC-)
    (add_net BI_DD+)
    (add_net BI_DD-)
    (add_net CT)
    (add_net Earth)
    (add_net GND)
  )
  (module Archangel:7498111001_Short (layer F.Cu) (tedit 5C251202)
    (at 144.9705 112.5855)
    (tags ethernet)
    (fp_text reference J1 (at 5.08 -5.08) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 7498111001 (at 6.096 -8.382) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 BI_DA-))
    (pad 11 smd rect (at -3.43 -11.68) (size 3.3 3.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 Earth))
    (pad 12 smd rect (at 14.86 -11.68) (size 3.3 3.18) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 Earth))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -11.68) (size 3.22 3.22) (drill 3.22) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 11.43 -11.68) (size 3.22 3.22) (drill 3.22) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 BI_DA+))
    (pad 3 smd rect (at 2.54 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 BI_DB-))
    (pad 4 smd rect (at 3.81 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 BI_DB+))
    (pad 5 smd rect (at 5.08 -0.5) (size 0.76 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 BI_DC-))
    (pad 6 smd rect (at 6.35 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 BI_DC+))
    (pad 7 smd rect (at 7.62 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 BI_DD-))
    (pad 8 smd rect (at 8.89 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 BI_DD+))
    (pad 9 smd rect (at 10.16 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 CT))
    (pad 10 smd rect (at 11.43 -0.5) (size 0.76 1.03) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
  )
  (gr_line (start 141.5415 113.2205) (end 159.4485 113.2205) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 141.5415 98.425) (end 141.5415 113.2205) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.875 98.425) (end 141.5415 98.425) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.875 89.9795) (end 142.875 98.425) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.4485 89.9795) (end 142.875 89.9795) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 159.4485 113.2205) (end 159.4485 89.9795) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
