<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="115.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="115.24" y1="0" x2="115.24" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="115.24" y1="15.23" x2="0" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.23" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="27.94" y="7.62" drill="2.8"/>
<hole x="53.34" y="7.62" drill="2.8"/>
<hole x="78.74" y="7.62" drill="2.8"/>
<hole x="104.14" y="7.62" drill="2.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="adafruit" package="1206" value=""/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="1206" value=""/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="1206" value=""/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="1206" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X2">
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="X3">
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="X4">
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X1">
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
