<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="54" y1="25" x2="55" y2="26" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="55" y1="26" x2="56" y2="26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="56" y1="26" x2="56" y2="35" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="56" y1="35" x2="54" y2="36" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="54" y1="36" x2="0" y2="36" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="36" x2="-2" y2="35" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-2" y1="35" x2="-2" y2="26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-2" y1="26" x2="-1" y2="26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="26" x2="0" y2="25" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="25" x2="0" y2="8" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8" x2="0.5" y2="7.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="7.5" x2="53.5" y2="7.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="53.5" y1="7.5" x2="54" y2="8" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="54" y1="8" x2="54" y2="25" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="6" x2="0" y2="5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="1" y2="-1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="-1" x2="53" y2="-1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="53" y1="-1" x2="54" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="54" y1="0" x2="54" y2="5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="54" y1="5" x2="53" y2="6" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="53" y1="6" x2="1" y2="6" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PROT" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A09" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A08" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A07" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A06" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A05" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A04" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A03" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A02" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A01" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A00" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="WE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="5V" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="CT1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="CT0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="A15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="OE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="CE1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="CE0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD22" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD23" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD24" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD25" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD26" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD27" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD28" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD29" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD30" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD31" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD32" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD33" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD34" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="A00" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="A01" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="A02" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="A03" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="A05" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="A04" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="A06" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="A07" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="A08" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="A09" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="A10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="A11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="A12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="A13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="A14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="D6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="A15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="A16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="CE0" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
