<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>Battery Charger V1</text>
<hole x="7.4" y="23.1" drill="2.4"/>
<hole x="20.6" y="3.81" drill="2.4"/>
<text>John Miller</text>
<wire x1="-0.16" y1="25.6" x2="14.13" y2="25.6" width="0.1524" layer="46"/>
<wire x1="14.13" y1="25.6" x2="26.83" y2="12.86" width="0.1524" layer="46"/>
<wire x1="26.83" y1="12.86" x2="26.83" y2="-0.16" width="0.1524" layer="46"/>
<wire x1="26.83" y1="-0.16" x2="-0.16" y2="-0.16" width="0.1524" layer="46"/>
<wire x1="-0.16" y1="-0.16" x2="-0.16" y2="25.6" width="0.1524" layer="46"/>
<hole x="19.05" y="16.51" drill="2.4"/>
<text>4.7uH</text>
<text>SW1</text>
<text>USB</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Cosmac Elf">
<packages>
<package name="SOP16">
</package>
<package name="CD32">
</package>
<package name="ED37-SWITCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<description>&lt;b&gt;Connectors from Cypress Industries&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.cypressindustries.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="32005-101">
<description>&lt;b&gt;MINI USB 4P R/A SMT&lt;/b&gt; Two Salient Point&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-101.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="10UF" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="22UF" library="adafruit" package="C0805" value=""/>
<element name="BAT" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="OUT" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="LED3" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="LED4" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="LED6" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="HT4936S" library="Cosmac Elf" package="SOP16" value="HT4936S"/>
<element name="4.7UH" library="Cosmac Elf" package="CD32" value="INDUCTOR-CD32"/>
<element name="U$3" library="Cosmac Elf" package="ED37-SWITCH" value="ED37-SWITCH"/>
<element name="X1" library="con-cypressindustries" package="32005-101" value="MINI-USB_4P-32005-101">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="LED1">
<contactref element="HT4936S" pad="8"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="HT4936S" pad="7"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="HT4936S" pad="6"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED4">
<contactref element="HT4936S" pad="5"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="HT4936S" pad="3"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="HT4936S" pad="2"/>
<contactref element="HT4936S" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B+">
<contactref element="HT4936S" pad="9"/>
<contactref element="10UF" pad="1"/>
<contactref element="BAT" pad="1"/>
<contactref element="4.7UH" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="HT4936S" pad="13"/>
<contactref element="4.7UH" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="KEY">
<contactref element="HT4936S" pad="16"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="22UF" pad="1"/>
<contactref element="BAT" pad="2"/>
<contactref element="HT4936S" pad="12"/>
<contactref element="HT4936S" pad="11"/>
<contactref element="HT4936S" pad="10"/>
<contactref element="10UF" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="HT4936S" pad="15"/>
<contactref element="HT4936S" pad="14"/>
<contactref element="22UF" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
